{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Krycí list","Rekapitulace","Položky"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":52,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Krycí list","index":0,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,1,44,6],[7,2,7,4],[8,2,8,4],[9,2,9,4],[10,2,10,4],[11,2,11,4],[22,0,22,1],[29,5,29,6],[30,5,30,6],[31,5,31,6],[32,5,32,6],[33,5,33,6],[51,1,51,6],[52,1,52,6],[53,1,53,6],[54,1,54,6],[45,1,45,6],[46,1,46,6],[47,1,47,6],[48,1,48,6],[49,1,49,6],[50,1,50,6]]}
["POLOŽKOVÝ ROZPOČET"]
["Rozpočet",null,{"$f":"Rekapitulace!H1","v":"3207/01"},{"$f":"Rekapitulace!G2","v":"Odvodnění"},null,"JKSO ","827.22"]
[]
["Objekt",null,"Název objektu",null,null,"SKP "]
["01",null,"Odvodnění",null,null,"Měrná jednotka","m"]
["Stavba",null,"Název stavby",null,null,"Počet jednotek",0]
["3207",null,"Turnov, Autobusové nádraží - Odvodnění",null,null,"Náklady na m.j.",{"$f":"IF(PocetMJ=0,,ROUND((F30+F32)/PocetMJ,1))","v":0}]
["Projektant",null,null,null,null,"Typ rozpočtu"]
["Zpracovatel projektu",null,{"$f":"Projektant","v":0}]
["Objednatel",null,"Město TURNOV"]
["Dodavatel",null,".",null,null,"Zakázkové číslo ","1607/2019"]
["Rozpočtoval",null,null,null,null,"Počet listů"]
["ROZPOČTOVÉ NÁKLADY"]
["Základní rozpočtové náklady",null,null,"Ostatní náklady stavby"]
[null,"HSV celkem",{"$f":"HSV","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A19","v":"Zařízení staveniště"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I19","v":0}]
["Z","PSV celkem",{"$f":"PSV","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A20","v":"Kompletační činnost (IČD)"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I20","v":0}]
["R","M práce celkem",{"$f":"Mont","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A21","v":"Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I21","v":0}]
["N","M dodávky celkem",{"$f":"Dodavka","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A22","v":"Dokumentace skutečného provedení"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I22","v":0}]
["ZRN celkem",null,{"$f":"SUM(C15:C18)","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A23","v":"Geodetické zaměření stavby"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I23","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"Rekapitulace!A24","v":"DIO"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I24","v":0}]
["HZS",null,{"$f":"HZS","v":0}]
["ZRN+HZS",null,{"$f":"C19+C21","v":0}]
["ZRN+ost.náklady+HZS",null,{"$f":"C22+G23","v":0},"Ostatní náklady celkem",null,null,{"$f":"VRN","v":0}]
["Vypracoval",null,null,"Za zhotovitele",null,"Za objednatele"]
["Jméno :",null,null,"Jméno :",null,"Jméno :"]
["Datum :",null,null,"Datum :",null,"Datum :"]
[]
["Podpis :",null,null,"Podpis:",null,"Podpis:"]
[]
["Základ pro DPH",null,21,"%  ",null,{"$f":"C23-F32","v":0}]
["DPH",null,{"$f":"SazbaDPH1","v":21},"% ",null,{"$f":"ROUND(PRODUCT(F30,C31/100),0)","v":0}]
["Základ pro DPH",null,0,"% ",null,0]
["DPH",null,{"$f":"SazbaDPH2","v":0},"% ",null,{"$f":"ROUND(PRODUCT(F32,C33/100),0)","v":0}]
["CENA ZA OBJEKT CELKEM",null,null,null,null,{"$f":"ROUND(SUM(F30:F33),0)","v":0}]
[]
["Poznámka :",null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]

{"sheet":"Rekapitulace","index":1,"n_rows":25,"n_cols":53,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[1,6,1,8],[24,7,24,8]]}
["Stavba :",null,{"$f":"CONCATENATE(cislostavby,\" \",nazevstavby)","v":"3207 Turnov, Autobusové nádraží - Odvodnění"},null,null,null,"Rozpočet :","3207/01"]
["Objekt :",null,{"$f":"CONCATENATE(cisloobjektu,\" \",nazevobjektu)","v":"01 Odvodnění"},null,null,null,"Odvodnění"]
[]
["REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ"]
[]
[null,"Stavební díl",null,null,"HSV","PSV","Dodávka","Montáž","HZS"]
[{"$f":"Položky!B7","v":"1"},{"$f":"Položky!C7","v":"Zemní práce"},null,null,{"$f":"Položky!BA52","v":0},{"$f":"Položky!BB52","v":0},{"$f":"Položky!BC52","v":0},{"$f":"Položky!BD52","v":0},{"$f":"Položky!BE52","v":0}]
[{"$f":"Položky!B53","v":"45"},{"$f":"Položky!C53","v":"Podkladní a vedlejší konstrukce"},null,null,{"$f":"Položky!BA56","v":0},{"$f":"Položky!BB56","v":0},{"$f":"Položky!BC56","v":0},{"$f":"Položky!BD56","v":0},{"$f":"Položky!BE56","v":0}]
[{"$f":"Položky!B57","v":"5"},{"$f":"Položky!C57","v":"Komunikace"},null,null,{"$f":"Položky!BA78","v":0},{"$f":"Položky!BB78","v":0},{"$f":"Položky!BC78","v":0},{"$f":"Položky!BD78","v":0},{"$f":"Položky!BE78","v":0}]
[{"$f":"Položky!B79","v":"8"},{"$f":"Položky!C79","v":"Trubní vedení"},null,null,{"$f":"Položky!BA120","v":0},{"$f":"Položky!BB120","v":0},{"$f":"Položky!BC120","v":0},{"$f":"Položky!BD120","v":0},{"$f":"Položky!BE120","v":0}]
[{"$f":"Položky!B121","v":"91"},{"$f":"Položky!C121","v":"Doplňující práce na komunikaci"},null,null,{"$f":"Položky!BA134","v":0},{"$f":"Položky!BB134","v":0},{"$f":"Položky!BC134","v":0},{"$f":"Položky!BD134","v":0},{"$f":"Položky!BE134","v":0}]
[{"$f":"Položky!B135","v":"97"},{"$f":"Položky!C135","v":"Prorážení otvorů"},null,null,{"$f":"Položky!BA137","v":0},{"$f":"Položky!BB137","v":0},{"$f":"Položky!BC137","v":0},{"$f":"Položky!BD137","v":0},{"$f":"Položky!BE137","v":0}]
[{"$f":"Položky!B138","v":"99"},{"$f":"Položky!C138","v":"Staveništní přesun hmot"},null,null,{"$f":"Položky!BA140","v":0},{"$f":"Položky!BB140","v":0},{"$f":"Položky!BC140","v":0},{"$f":"Položky!BD140","v":0},{"$f":"Položky!BE140","v":0}]
[null,"CELKEM  OBJEKT",null,null,{"$f":"SUM(E7:E13)","v":0},{"$f":"SUM(F7:F13)","v":0},{"$f":"SUM(G7:G13)","v":0},{"$f":"SUM(H7:H13)","v":0},{"$f":"SUM(I7:I13)","v":0}]
[]
["OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY"]
[]
["Název ONS",null,null,null,"Kč",null,null,null,"Kč"]
["Zařízení staveniště",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E19+F19*G19/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
["Kompletační činnost (IČD)",null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
["Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí",null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Dokumentace skutečného provedení",null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Geodetické zaměření stavby",null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["DIO",null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"CELKEM ONS",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(I19:I24)","v":0}]

{"sheet":"Položky","index":2,"n_rows":140,"n_cols":104,"rows_kept":140,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,2,25,3],[0,0,0,6],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[3,4,3,6],[8,2,8,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[13,2,13,3],[15,2,15,3],[17,2,17,3],[19,2,19,3],[22,2,22,3],[24,2,24,6],[42,2,42,3],[27,2,27,3],[29,2,29,3],[30,2,30,3],[31,2,31,3],[33,2,33,3],[34,2,34,3],[35,2,35,3],[37,2,37,6],[38,2,38,3],[39,2,39,3],[40,2,40,3],[44,2,44,3],[45,2,45,3],[46,2,46,3],[50,2,50,6],[54,2,54,3],[95,2,95,6],[96,2,96,6],[97,2,97,6],[98,2,98,6],[58,2,58,3],[59,2,59,3],[61,2,61,3],[62,2,62,3],[64,2,64,3],[65,2,65,3],[66,2,66,3],[68,2,68,6],[87,2,87,3],[89,2,89,3],[92,2,92,6],[94,2,94,6],[72,2,72,6],[73,2,73,3],[74,2,74,3],[75,2,75,3],[76,2,76,3],[80,2,80,6],[81,2,81,6],[82,2,82,3],[84,2,84,6],[85,2,85,3],[112,2,112,6],[99,2,99,6],[100,2,100,3],[102,2,102,6],[103,2,103,6],[104,2,104,6],[105,2,105,6],[106,2,106,6],[108,2,108,6],[109,2,109,6],[110,2,110,6],[111,2,111,6],[132,2,132,3],[114,2,114,6],[115,2,115,6],[116,2,116,6],[117,2,117,6],[118,2,118,6],[123,2,123,3],[125,2,125,3],[127,2,127,3],[129,2,129,3],[130,2,130,3]]}
["Položkový rozpočet "]
[]
["Stavba :",null,{"$f":"CONCATENATE(cislostavby,\" \",nazevstavby)","v":"3207 Turnov, Autobusové nádraží - Odvodnění"},null,"Rozpočet:",{"$f":"Rekapitulace!H1","v":"3207/01"}]
["Objekt :",null,{"$f":"CONCATENATE(cisloobjektu,\" \",nazevobjektu)","v":"01 Odvodnění"},null,{"$f":"Rekapitulace!G2","v":"Odvodnění"}]
[]
["P.č.","Číslo položky","Název položky","MJ","množství","cena / MJ","celkem (Kč)"]
["Díl:","1","Zemní práce",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[1,"113107510R00","Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm ","m2",25,null,{"$f":"E8*F8","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ8=1,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=2,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=3,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=4,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=5,G8,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Chodník:25,00",null,25,null,null,null,null,null,null,null,"Chodník:25,00"]
[2,"113107530R00","Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm ","m2",9.9499999999999993,null,{"$f":"E10*F10","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ10=1,G10,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ10=2,G10,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ10=3,G10,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ10=4,G10,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ10=5,G10,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Překop komunikace:7,70*1,00",null,7.7,null,null,null,null,null,null,null,"Překop komunikace:7,70*1,00"]
[null,null,"Pro osazení SELFG LINE 100:1,50*0,50*3",null,2.25,null,null,null,null,null,null,null,"Pro osazení SELFG LINE 100:1,50*0,50*3"]
[3,"113108305R00","Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm ","m2",25,null,{"$f":"E13*F13","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ13=1,G13,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ13=2,G13,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ13=3,G13,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ13=4,G13,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ13=5,G13,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Chodník:25,00",null,25,null,null,null,null,null,null,null,"Chodník:25,00"]
[4,"113108310R00","Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm ","m2",7.7,null,{"$f":"E15*F15","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ15=1,G15,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ15=2,G15,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ15=3,G15,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ15=4,G15,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ15=5,G15,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Překop komunikace:7,70*1,00",null,7.7,null,null,null,null,null,null,null,"Překop komunikace:7,70*1,00"]
[5,"113108315R00","Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm ","m2",2.25,null,{"$f":"E17*F17","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ17=1,G17,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ17=2,G17,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ17=3,G17,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ17=4,G17,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ17=5,G17,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Pro osazení SELFG LINE 100:1,50*0,50*3",null,2.25,null,null,null,null,null,null,null,"Pro osazení SELFG LINE 100:1,50*0,50*3"]
[6,"113151114R00","Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm ","m2",15.4,null,{"$f":"E19*F19","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ19=1,G19,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ19=2,G19,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ19=3,G19,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ19=4,G19,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ19=5,G19,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Překop komunikace:7,70*2,00",null,15.4,null,null,null,null,null,null,null,"Překop komunikace:7,70*2,00"]
[7,"113202111R00","Vytrhání obrub obrubníků silničních ","m",10,null,{"$f":"E21*F21","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ21=1,G21,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ21=2,G21,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ21=3,G21,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ21=4,G21,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ21=5,G21,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[8,"121100002RAA","Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm","m3",8.8800000000000008,null,{"$f":"E22*F22","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ22=1,G22,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ22=2,G22,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ22=3,G22,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ22=4,G22,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ22=5,G22,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Odvodnění PVC DN200:(18,30+11,30)*1,50*0,20",null,8.8800000000000008,null,null,null,null,null,null,null,"Odvodnění PVC DN200:(18,30+11,30)*1,50*0,20"]
[9,"132201210R00","Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ ","m3",28.339200000000002,null,{"$f":"E24*F24","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ24=1,G24,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ24=2,G24,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ24=3,G24,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ24=4,G24,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ24=5,G24,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.",null,null,3]
[null,null,"Odvodnění PVC DN200:28,3392",null,28.339200000000002,null,null,null,null,null,null,null,"Odvodnění PVC DN200:28,3392"]
[10,"132201219R00","Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ ","m3",14.169600000000001,null,{"$f":"E27*F27","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ27=1,G27,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ27=2,G27,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ27=3,G27,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ27=4,G27,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ27=5,G27,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Odvodnění PVC DN200:28,3392*0,5",null,14.169600000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Odvodnění PVC DN200:28,3392*0,5"]
[11,"162701105RSZ","Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 na skládku zhotovitele","m3",27.8874,null,{"$f":"E29*F29","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ29=1,G29,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ29=2,G29,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ29=3,G29,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ29=4,G29,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ29=5,G29,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Výkopy:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Výkopy:"]
[null,null,"Odvodnění PVC DN200:28,3392",null,28.339200000000002,null,null,null,null,null,null,null,"Odvodnění PVC DN200:28,3392"]
[null,null,"Odpočet zásypů zeminou:-0,4518",null,-0.45179999999999998,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet zásypů zeminou:-0,4518"]
[12,"174100050RAA","Zásyp jam,rýh a šachet štěrkodrtí fr. 0-63 mm včetně dovozu štěrkodrtě","m3",2.3043,null,{"$f":"E33*F33","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ33=1,G33,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ33=2,G33,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ33=3,G33,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ33=4,G33,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ33=5,G33,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.67]
[null,null,"Odvodnění PVC DN200:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Odvodnění PVC DN200:"]
[null,null,"Překop komunikace:1,4168",null,1.4168000000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Překop komunikace:1,4168"]
[null,null,"Chodník:0,8875",null,0.88749999999999996,null,null,null,null,null,null,null,"Chodník:0,8875"]
[13,"174101101R00","Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním ","m3",0.45179999999999998,null,{"$f":"E37*F37","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ37=1,G37,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ37=2,G37,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ37=3,G37,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ37=4,G37,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ37=5,G37,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu",null,null,null,null,null,null,null,null,"včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu",null,null,3]
[null,null,"Výkopy:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Výkopy:"]
[null,null,"Odvodnění PVC DN200:28,3392",null,28.339200000000002,null,null,null,null,null,null,null,"Odvodnění PVC DN200:28,3392"]
[null,null,"Odpočet objemu lože, potrubí, obsypů, RŠ a zásypů ŠD:-27,8874",null,-27.8874,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet objemu lože, potrubí, obsypů, RŠ a zásypů ŠD:-27,8874"]
[14,"175100020RAA","Obsyp potrubí štěrkopískem včetně dovozu štěrkopísku","m3",18.1343,null,{"$f":"E42*F42","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ42=1,G42,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ42=2,G42,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ42=3,G42,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ42=4,G42,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ42=5,G42,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.67]
[null,null,"Odvodnění PVC DN200:(18,30+11,30+9,00+10,60)*(0,80*(0,20+0,30)-0,10^2*Pi)",null,18.1343,null,null,null,null,null,null,null,"Odvodnění PVC DN200:(18,30+11,30+9,00+10,60)*(0,80*(0,20+0,30)-0,10^2*Pi)"]
[15,"199000002R00","Poplatek za skládku horniny 1- 7 ","m3",27.8874,null,{"$f":"E44*F44","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ44=1,G44,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ44=2,G44,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ44=3,G44,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ44=4,G44,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ44=5,G44,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Výkopy:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Výkopy:"]
[null,null,"Odvodnění PVC DN200:28,3392",null,28.339200000000002,null,null,null,null,null,null,null,"Odvodnění PVC DN200:28,3392"]
[null,null,"Odpočet zásypů zeminou:-0,4518",null,-0.45179999999999998,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet zásypů zeminou:-0,4518"]
[16,"979082113R00","Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele","t",21.647500000000001,null,{"$f":"E48*F48","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ48=1,G48,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ48=2,G48,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ48=3,G48,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ48=4,G48,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ48=5,G48,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[17,"979990002R00","Poplatek za skládku stavební suti štěrky z komunikací","t",12.067,null,{"$f":"E49*F49","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ49=1,G49,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ49=2,G49,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ49=3,G49,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ49=4,G49,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ49=5,G49,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[18,"979990112R00","Poplatek za skládku suti - asfalt a beton ","t",9.5805000000000007,null,{"$f":"E50*F50","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ50=1,G50,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ50=2,G50,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ50=3,G50,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ50=4,G50,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ50=5,G50,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).",null,null,3]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B7,\" \",C7)","v":"1 Zemní práce"},null,null,null,{"$f":"SUM(G7:G51)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA7:BA51)","v":0},{"$f":"SUM(BB7:BB51)","v":0},{"$f":"SUM(BC7:BC51)","v":0},{"$f":"SUM(BD7:BD51)","v":0},{"$f":"SUM(BE7:BE51)","v":0}]
["Díl:","45","Podkladní a vedlejší konstrukce",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[19,"451572111R00","Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm ","m3",5.9039999999999999,null,{"$f":"E54*F54","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ54=1,G54,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ54=2,G54,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ54=3,G54,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ54=4,G54,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ54=5,G54,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.873]
[null,null,"Odvodnění PVC DN200:(18,30+11,30+9,00+10,60)*0,80*0,15",null,5.9039999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Odvodnění PVC DN200:(18,30+11,30+9,00+10,60)*0,80*0,15"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B53,\" \",C53)","v":"45 Podkladní a vedlejší konstrukce"},null,null,null,{"$f":"SUM(G53:G55)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA53:BA55)","v":0},{"$f":"SUM(BB53:BB55)","v":0},{"$f":"SUM(BC53:BC55)","v":0},{"$f":"SUM(BD53:BD55)","v":0},{"$f":"SUM(BE53:BE55)","v":0}]
["Díl:","5","Komunikace",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[20,"566903111R00","Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným ","t",5.5909000000000004,null,{"$f":"E58*F58","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ58=1,G58,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ58=2,G58,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ58=3,G58,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ58=4,G58,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ58=5,G58,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.1000000000000001]
[null,null,"Překop komunikace:7,70*1,00*0,30*1,873",null,4.3266,null,null,null,null,null,null,null,"Překop komunikace:7,70*1,00*0,30*1,873"]
[null,null,"Pro osazení SELFG LINE 100:1,50*0,50*3*0,30*1,873",null,1.2643,null,null,null,null,null,null,null,"Pro osazení SELFG LINE 100:1,50*0,50*3*0,30*1,873"]
[21,"566904111R00","Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem ","t",2.4874999999999998,null,{"$f":"E61*F61","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ61=1,G61,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ61=2,G61,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ61=3,G61,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ61=4,G61,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ61=5,G61,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,"Překop komunikace:7,70*1,00*0,10*2,5",null,1.925,null,null,null,null,null,null,null,"Překop komunikace:7,70*1,00*0,10*2,5"]
[null,null,"Pro osazení SELFG LINE 100:1,50*0,50*3*0,10*2,5",null,0.5625,null,null,null,null,null,null,null,"Pro osazení SELFG LINE 100:1,50*0,50*3*0,10*2,5"]
[22,"572952111R00","Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm ","m2",34.950000000000003,null,{"$f":"E64*F64","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ64=1,G64,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ64=2,G64,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ64=3,G64,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ64=4,G64,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ64=5,G64,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.10255]
[null,null,"Překop komunikace:7,70*1,00",null,7.7,null,null,null,null,null,null,null,"Překop komunikace:7,70*1,00"]
[null,null,"Pro osazení SELFG LINE 100:1,50*0,50*3",null,2.25,null,null,null,null,null,null,null,"Pro osazení SELFG LINE 100:1,50*0,50*3"]
[null,null,"Chodník:25,00",null,25,null,null,null,null,null,null,null,"Chodník:25,00"]
[23,"597071122RU1","Žlab odvodňovací SELF LINE 100, dl.1000 mm, B 125 stavební výška 115 mm, můstkový litinový rošt","kus",3,null,{"$f":"E68*F68","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ68=1,G68,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ68=2,G68,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ68=3,G68,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ68=4,G68,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ68=5,G68,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.1249999999999998E-2]
[null,null,"betonové lože C 12/15.",null,null,null,null,null,null,null,null,"betonové lože C 12/15.",null,null,3]
[24,"597071191R00","Čelní stěna plná pro žlab SELF LINE 100 ","kus",6,null,{"$f":"E70*F70","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ70=1,G70,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ70=2,G70,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ70=3,G70,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ70=4,G70,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ70=5,G70,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.1E-4]
[25,"597071193R00","Odtoková sada hrdlo DN 110 pro žlab SELF LINE 100 ","kus",3,null,{"$f":"E71*F71","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ71=1,G71,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ71=2,G71,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ71=3,G71,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ71=4,G71,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ71=5,G71,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.1E-4]
[26,"931626112RRX","Úprava napojovací spáry  proříznutím ","m2",37.4,null,{"$f":"E72*F72","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ72=1,G72,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ72=2,G72,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ72=3,G72,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ72=4,G72,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ72=5,G72,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.65E-3]
[null,null,"Včetně očistění ploch spár před úpravou a očistění okolí spáry po úpravě.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Včetně očistění ploch spár před úpravou a očistění okolí spáry po úpravě.",null,null,3]
[null,null,"Chodník:2,25*2",null,4.5,null,null,null,null,null,null,null,"Chodník:2,25*2"]
[null,null,"Překop komunikace:7,70*2",null,15.4,null,null,null,null,null,null,null,"Překop komunikace:7,70*2"]
[null,null,"Pro osazení SELFG LINE 100:(1,50+2*0,50)*3",null,7.5,null,null,null,null,null,null,null,"Pro osazení SELFG LINE 100:(1,50+2*0,50)*3"]
[null,null,"U nových obrubníků:10,00",null,10,null,null,null,null,null,null,null,"U nových obrubníků:10,00"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B57,\" \",C57)","v":"5 Komunikace"},null,null,null,{"$f":"SUM(G57:G77)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA57:BA77)","v":0},{"$f":"SUM(BB57:BB77)","v":0},{"$f":"SUM(BC57:BC77)","v":0},{"$f":"SUM(BD57:BD77)","v":0},{"$f":"SUM(BE57:BE77)","v":0}]
["Díl:","8","Trubní vedení",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[27,"871351111RRX","Montáž trubek z PVC/PP ve výkopu DN 200 ","m",49.2,null,{"$f":"E80*F80","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ80=1,G80,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ80=2,G80,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ80=3,G80,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ80=4,G80,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ80=5,G80,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.1E-4]
[null,null,"Položka je určena pro montáž potrubí z PVC nabo PP těsněných gumovým kroužkem. Volba položky se řídí vnějším průměrem trubky. V položce jsou zakalkulovány i náklady na montáž tvarovek. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání trubek a tvarovek; tyto materiály se oceňují ve specifikaci.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je určena pro montáž potrubí z PVC nabo PP těsněných gumovým kroužkem. Volba položky se řídí vnějším průměrem trubky. V položce jsou zakalkulovány i náklady na montáž tvarovek. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání trubek a tvarovek; tyto materiály se oceňují ve specifikaci.",null,null,3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3]
[null,null,"Odvodnění PVC DN200:18,30+11,30+9,00+10,60",null,49.2,null,null,null,null,null,null,null,"Odvodnění PVC DN200:18,30+11,30+9,00+10,60"]
[28,"892571111R00","Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou ","m",49.2,null,{"$f":"E84*F84","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ84=1,G84,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ84=2,G84,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ84=3,G84,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ84=4,G84,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ84=5,G84,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění vodou a dodání vody pro zkoušku těsnosti.",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění vodou a dodání vody pro zkoušku těsnosti.",null,null,3]
[null,null,"Odvodnění PVC DN200:18,30+11,30+9,00+10,60",null,49.2,null,null,null,null,null,null,null,"Odvodnění PVC DN200:18,30+11,30+9,00+10,60"]
[29,"892601122R00","Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 50 m ","m",49.2,null,{"$f":"E87*F87","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ87=1,G87,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ87=2,G87,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ87=3,G87,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ87=4,G87,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ87=5,G87,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Odvodnění PVC DN200:18,30+11,30+9,00+10,60",null,49.2,null,null,null,null,null,null,null,"Odvodnění PVC DN200:18,30+11,30+9,00+10,60"]
[30,"892855112R00","Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m ","m",49.2,null,{"$f":"E89*F89","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ89=1,G89,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ89=2,G89,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ89=3,G89,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ89=4,G89,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ89=5,G89,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Odvodnění PVC DN200:18,30+11,30+9,00+10,60",null,49.2,null,null,null,null,null,null,null,"Odvodnění PVC DN200:18,30+11,30+9,00+10,60"]
[31,"893354121RRX","Dodatečné osazení šachtové vložky DN 200 včetně dodávka šachtové vložka DN200","kus",1,null,{"$f":"E91*F91","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ91=1,G91,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ91=2,G91,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ91=3,G91,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ91=4,G91,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ91=5,G91,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.81E-3]
[32,"894431311RCA","Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá dno KG D 200 mm, poklop litina 12,5 t","kus",2,null,{"$f":"E92*F92","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ92=1,G92,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ92=2,G92,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ92=3,G92,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ92=4,G92,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ92=5,G92,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.9729999999999998E-2]
[null,null,"Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový.",null,null,3]
[33,"286111905","Trubka kanalizační PVC min. SN 12 DN 200","m",53.775599999999997,null,{"$f":"E94*F94","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,286111905,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ94=1,G94,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ94=2,G94,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ94=3,G94,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ94=4,G94,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ94=5,G94,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.1000000000000004E-3]
[null,null,"Jedná  se  o  plnostěnné kanalizační trubky DN 150 – DN 400, SN 12 kN/m2 , zvenčí  i  zevnitř  hladké. Jsou  opatřeny hrdlem,  v  němž  je  vložen vysoce  elastický  jazýčkový  kroužek.  konce  trubek  (dříků)  jsou opatřeny  zkosením  pod  úhlem  15°.  Způsob  použití  trubek  je  „U“  dle  normy  ČSN  EN  1401-1, tj. mimo budovy. Spolehlivá  funkce  těsnění  je  jištěna  výztužným  kroužkem  z  elastomeru.  Je  tak  zamezeno  vypad-nutí nebo vytlačení kroužku při manipulaci a montáži. Tento systém zaručuje při správné montáži ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Jedná  se  o  plnostěnné kanalizační trubky DN 150 – DN 400, SN 12 kN/m2 , zvenčí  i  zevnitř  hladké. Jsou  opatřeny hrdlem,  v  němž  je  vložen vysoce  elastický  jazýčkový  kroužek.  konce  trubek  (dříků)  jsou opatřeny  zkosením  pod  úhlem  15°.  Způsob  použití  trubek  je  „U“  dle  normy  ČSN  EN  1401-1, tj. mimo budovy. Spolehlivá  funkce  těsnění  je  jištěna  výztužným  kroužkem  z  elastomeru.  Je  tak  zamezeno  vypad-nutí nebo vytlačení kroužku při manipulaci a montáži. Tento systém zaručuje při správné montáži ",null,null,3]
[null,null,"dokonalou  těsnost  do  výšky  vodního  sloupce  5  metrů.",null,null,null,null,null,null,null,null,"dokonalou  těsnost  do  výšky  vodního  sloupce  5  metrů.",null,null,3]
[null,null,"Teplota při pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C",null,null,null,null,null,null,null,null,"Teplota při pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C",null,null,3]
[null,null,"Max. teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 °C",null,null,null,null,null,null,null,null,"Max. teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 °C",null,null,3]
[null,null,"Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m",null,null,3]
[null,null,"Max. rychlost média: 12 m/s",null,null,null,null,null,null,null,null,"Max. rychlost média: 12 m/s",null,null,3]
[null,null,"Odvodnění PVC DN200:(18,30+11,30+9,00+10,60)*1,093",null,53.775599999999997,null,null,null,null,null,null,null,"Odvodnění PVC DN200:(18,30+11,30+9,00+10,60)*1,093"]
[34,"286506013","Koleno kanalizační PVC SDR 34 DN 200/45°","kus",6,null,{"$f":"E102*F102","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,286506013,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ102=1,G102,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ102=2,G102,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ102=3,G102,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ102=4,G102,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ102=5,G102,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.2700000000000001E-3]
[null,null,"Tvarovky kanalizačního systému PVC SDR 34",null,null,null,null,null,null,null,null,"Tvarovky kanalizačního systému PVC SDR 34",null,null,3]
[null,null,"Teplota při pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C",null,null,null,null,null,null,null,null,"Teplota při pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C",null,null,3]
[null,null,"Max. teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 °C",null,null,null,null,null,null,null,null,"Max. teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 °C",null,null,3]
[null,null,"Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m",null,null,3]
[null,null,"Max. rychlost média: 12 m/s",null,null,null,null,null,null,null,null,"Max. rychlost média: 12 m/s",null,null,3]
[35,"28651691.A","Redukce kanalizační DN150/ 100 PVC","kus",3,null,{"$f":"E108*F108","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"28651691.A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ108=1,G108,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ108=2,G108,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ108=3,G108,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ108=4,G108,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ108=5,G108,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.2000000000000002E-4]
[null,null,"Tvarovky kanalizačního systému PVC SDR 34",null,null,null,null,null,null,null,null,"Tvarovky kanalizačního systému PVC SDR 34",null,null,3]
[null,null,"Teplota při pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C",null,null,null,null,null,null,null,null,"Teplota při pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C",null,null,3]
[null,null,"Max. teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 °C",null,null,null,null,null,null,null,null,"Max. teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 °C",null,null,3]
[null,null,"Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m",null,null,3]
[null,null,"Max. rychlost média: 12 m/s",null,null,null,null,null,null,null,null,"Max. rychlost média: 12 m/s",null,null,3]
[36,"28651693.A","Redukce kanalizační DN 200/ 150 PVC","kus",3,null,{"$f":"E114*F114","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"28651693.A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ114=1,G114,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ114=2,G114,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ114=3,G114,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ114=4,G114,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ114=5,G114,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.9000000000000001E-4]
[null,null,"Tvarovky kanalizačního systému PVC SDR 34",null,null,null,null,null,null,null,null,"Tvarovky kanalizačního systému PVC SDR 34",null,null,3]
[null,null,"Teplota při pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C",null,null,null,null,null,null,null,null,"Teplota při pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C",null,null,3]
[null,null,"Max. teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 °C",null,null,null,null,null,null,null,null,"Max. teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 °C",null,null,3]
[null,null,"Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m",null,null,3]
[null,null,"Max. rychlost média: 12 m/s",null,null,null,null,null,null,null,null,"Max. rychlost média: 12 m/s",null,null,3]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B79,\" \",C79)","v":"8 Trubní vedení"},null,null,null,{"$f":"SUM(G79:G119)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA79:BA119)","v":0},{"$f":"SUM(BB79:BB119)","v":0},{"$f":"SUM(BC79:BC119)","v":0},{"$f":"SUM(BD79:BD119)","v":0},{"$f":"SUM(BE79:BE119)","v":0}]
["Díl:","91","Doplňující práce na komunikaci",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[37,"917862111RT7","Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25","m",10,null,{"$f":"E122*F122","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ122=1,G122,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ122=2,G122,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ122=3,G122,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ122=4,G122,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ122=5,G122,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.26980999999999999]
[38,"919731121R00","Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm ","m",4.5,null,{"$f":"E123*F123","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ123=1,G123,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ123=2,G123,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ123=3,G123,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ123=4,G123,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ123=5,G123,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Chodník:2,25*2",null,4.5,null,null,null,null,null,null,null,"Chodník:2,25*2"]
[39,"919731122R00","Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm ","m",30.8,null,{"$f":"E125*F125","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ125=1,G125,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ125=2,G125,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ125=3,G125,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ125=4,G125,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ125=5,G125,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Překop komunikace:7,70*4",null,30.8,null,null,null,null,null,null,null,"Překop komunikace:7,70*4"]
[40,"919731123R00","Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm ","m",7.5,null,{"$f":"E127*F127","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ127=1,G127,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ127=2,G127,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ127=3,G127,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ127=4,G127,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ127=5,G127,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Pro osazení SELFG LINE 100:(1,50+2*0,50)*3",null,7.5,null,null,null,null,null,null,null,"Pro osazení SELFG LINE 100:(1,50+2*0,50)*3"]
[41,"919735112R00","Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm ","m",19.899999999999999,null,{"$f":"E129*F129","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ129=1,G129,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ129=2,G129,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ129=3,G129,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ129=4,G129,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ129=5,G129,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Překop komunikace:7,70*2",null,15.4,null,null,null,null,null,null,null,"Překop komunikace:7,70*2"]
[null,null,"Chodník:2,25*2",null,4.5,null,null,null,null,null,null,null,"Chodník:2,25*2"]
[42,"919735114R00","Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm ","m",7.5,null,{"$f":"E132*F132","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ132=1,G132,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ132=2,G132,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ132=3,G132,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ132=4,G132,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ132=5,G132,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Pro osazení SELFG LINE 100:(1,50+2*0,50)*3",null,7.5,null,null,null,null,null,null,null,"Pro osazení SELFG LINE 100:(1,50+2*0,50)*3"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B121,\" \",C121)","v":"91 Doplňující práce na komunikaci"},null,null,null,{"$f":"SUM(G121:G133)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA121:BA133)","v":0},{"$f":"SUM(BB121:BB133)","v":0},{"$f":"SUM(BC121:BC133)","v":0},{"$f":"SUM(BD121:BD133)","v":0},{"$f":"SUM(BE121:BE133)","v":0}]
["Díl:","97","Prorážení otvorů",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[43,"970051250R00","Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm ","m",0.5,null,{"$f":"E136*F136","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ136=1,G136,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ136=2,G136,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ136=3,G136,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ136=4,G136,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ136=5,G136,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B135,\" \",C135)","v":"97 Prorážení otvorů"},null,null,null,{"$f":"SUM(G135:G136)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA135:BA136)","v":0},{"$f":"SUM(BB135:BB136)","v":0},{"$f":"SUM(BC135:BC136)","v":0},{"$f":"SUM(BD135:BD136)","v":0},{"$f":"SUM(BE135:BE136)","v":0}]
["Díl:","99","Staveništní přesun hmot",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[44,"998276101R00","Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop ","t",60.934804059999998,null,{"$f":"E139*F139","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,1,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ139=1,G139,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ139=2,G139,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ139=3,G139,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ139=4,G139,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ139=5,G139,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B138,\" \",C138)","v":"99 Staveništní přesun hmot"},null,null,null,{"$f":"SUM(G138:G139)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA138:BA139)","v":0},{"$f":"SUM(BB138:BB139)","v":0},{"$f":"SUM(BC138:BC139)","v":0},{"$f":"SUM(BD138:BD139)","v":0},{"$f":"SUM(BE138:BE139)","v":0}]