**Položkový rozpočet**

**Zajištění zimní údržby komunikací 2020 - 2021**

Technické požadavky na předmět zakázky – požadované mechanizmy na zajištění zimní údržby:

**1x traktor s radlicí, pohon 4x4: popis** ……………………………………………………………………….

min. výkon traktoru 50 kW ……………………………………………………………………….

min. šířka radlice 300 cm ……………………………………………….………Kč/hod.

**1xtraktor s radlicí, pohon 4x4: popis …………………………………………………………………….**

min. výkon traktoru 33 kW ………………………………………………………………………

min. šířka radlice 200 cm …………………………………….…………………Kč/hod.

**2x malotraktor s radlicí a sypačem, pohon 4x4**: **popis** ……………………………………………………………………..

min. výkon traktoru 20 kW ……………………………………………………………………….

 max. šířka traktoru s radlicí 140 cm 2x ………………………………………..………….Kč/hod.

 Čelní radlice natáčecí vlevo a vpravo, maximální šířka 120 cm

 sypač na inertní materiál a sůl.

**1x malotraktor s radlicí, pohon 4x4:** **popis** …………………………………………………………………….

výkon traktoru 29 kW …………………………………………………………………….

 max. šířka radlice170 cm …………………………………..………………..Kč/hod.

**Ruční údržba komunikací:** 1 pracovník .……………………………Kč/hod.

min. 6 pracovníků

**Domácí pohotovost s nástupem do 30 min. po tel. výzvě:** ……………………………….Kč/hod.

Po – Pá 3,00 – 6,00 hod.

So – Ne 5,00 – 13,00 hod.

**Nabídku lze podat i na jednotlivé mechanizmy**