{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Krycí list","Rekapitulace","Položky"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":52,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Krycí list","index":0,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,1,44,6],[7,2,7,4],[8,2,8,4],[9,2,9,4],[10,2,10,4],[11,2,11,4],[22,0,22,1],[29,5,29,6],[30,5,30,6],[31,5,31,6],[32,5,32,6],[33,5,33,6],[51,1,51,6],[52,1,52,6],[53,1,53,6],[54,1,54,6],[45,1,45,6],[46,1,46,6],[47,1,47,6],[48,1,48,6],[49,1,49,6],[50,1,50,6]]}
["POLOŽKOVÝ ROZPOČET CENOVÉ NABÍDKY"]
["Rozpočet",null,{"$f":"Rekapitulace!H1","v":"3327/100"},{"$f":"Rekapitulace!G2","v":"Úprava vstupu"},null,"JKSO ","801.32"]
[]
["Objekt",null,"Název objektu",null,null,"SKP "]
["100",null,"Úprava vstupu",null,null,"Měrná jednotka","m3"]
["Stavba",null,"Název stavby",null,null,"Počet jednotek",0]
["3327",null,"Základní škola Žižkova ul. Turnov",null,null,"Náklady na m.j.",{"$f":"IF(PocetMJ=0,,ROUND((F30+F32)/PocetMJ,1))","v":0}]
["Projektant",null,"ing. arch. Zdeněk Bičík",null,null,"Typ rozpočtu"]
["Zpracovatel projektu"]
["Objednatel",null,"Město TURNOV"]
["Dodavatel",null,null,null,null,"Zakázkové číslo ","1727/2022"]
["Rozpočtoval",null,null,null,null,"Počet listů"]
["ROZPOČTOVÉ NÁKLADY"]
["Základní rozpočtové náklady",null,null,"Ostatní rozpočtové náklady"]
[null,"HSV celkem",{"$f":"HSV","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A25","v":"Zařízení staveniště"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I25","v":0}]
["Z","PSV celkem",{"$f":"PSV","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A26","v":"Provoz investora"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I26","v":0}]
["R","M práce celkem",{"$f":"Mont","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A27","v":"Kompletační činnost (IČD)"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I27","v":0}]
["N","M dodávky celkem",{"$f":"Dodavka","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A28","v":"Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I28","v":0}]
["ZRN celkem",null,{"$f":"SUM(C15:C18)","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A29","v":"Dokumentace skutečného provedení"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I29","v":0}]
[]
["HZS",null,{"$f":"HZS","v":0}]
["ZRN+HZS",null,{"$f":"C19+C21","v":0}]
["ZRN+ost.náklady+HZS",null,{"$f":"C22+G23","v":0},"Ostatní náklady celkem",null,null,{"$f":"VRN","v":0}]
["Vypracoval",null,null,"Za zhotovitele",null,"Za objednatele"]
["Jméno :",null,null,"Jméno :",null,"Jméno :"]
["Datum :",null,null,"Datum :",null,"Datum :"]
[]
["Podpis :",null,null,"Podpis:",null,"Podpis:"]
[]
["Základ pro DPH",null,21,"%  ",null,{"$f":"C23-F32","v":0}]
["DPH",null,{"$f":"SazbaDPH1","v":21},"% ",null,{"$f":"ROUND(PRODUCT(F30,C31/100),0)","v":0}]
["Základ pro DPH",null,0,"% ",null,0]
["DPH",null,{"$f":"SazbaDPH2","v":0},"% ",null,{"$f":"ROUND(PRODUCT(F32,C33/100),0)","v":0}]
["CENA ZA OBJEKT CELKEM",null,null,null,null,{"$f":"ROUND(SUM(F30:F33),0)","v":0}]
[]
["Poznámka :",null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]

{"sheet":"Rekapitulace","index":1,"n_rows":30,"n_cols":53,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[1,6,1,8],[29,7,29,8]]}
["Stavba :",null,{"$f":"CONCATENATE(cislostavby,\" \",nazevstavby)","v":"3327 Základní škola Žižkova ul. Turnov"},null,null,null,"Rozpočet :","3327/100"]
["Objekt :",null,{"$f":"CONCATENATE(cisloobjektu,\" \",nazevobjektu)","v":"100 Úprava vstupu"},null,null,null,"Úprava vstupu"]
[]
["REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ"]
[]
[null,"Stavební díl",null,null,"HSV","PSV","Dodávka","Montáž","HZS"]
[{"$f":"Položky!B7","v":"1"},{"$f":"Položky!C7","v":"Zemní práce"},null,null,{"$f":"Položky!BA55","v":0},{"$f":"Položky!BB55","v":0},{"$f":"Položky!BC55","v":0},{"$f":"Položky!BD55","v":0},{"$f":"Položky!BE55","v":0}]
[{"$f":"Položky!B56","v":"180"},{"$f":"Položky!C56","v":"Sadové úpravy"},null,null,{"$f":"Položky!BA58","v":0},{"$f":"Položky!BB58","v":0},{"$f":"Položky!BC58","v":0},{"$f":"Položky!BD58","v":0},{"$f":"Položky!BE58","v":0}]
[{"$f":"Položky!B59","v":"2"},{"$f":"Položky!C59","v":"Základy a zvláštní zakládání"},null,null,{"$f":"Položky!BA72","v":0},{"$f":"Položky!BB72","v":0},{"$f":"Položky!BC72","v":0},{"$f":"Položky!BD72","v":0},{"$f":"Položky!BE72","v":0}]
[{"$f":"Položky!B73","v":"4"},{"$f":"Položky!C73","v":"Vodorovné konstrukce"},null,null,{"$f":"Položky!BA83","v":0},{"$f":"Položky!BB83","v":0},{"$f":"Položky!BC83","v":0},{"$f":"Položky!BD83","v":0},{"$f":"Položky!BE83","v":0}]
[{"$f":"Položky!B84","v":"5"},{"$f":"Položky!C84","v":"Komunikace"},null,null,{"$f":"Položky!BA93","v":0},{"$f":"Položky!BB93","v":0},{"$f":"Položky!BC93","v":0},{"$f":"Položky!BD93","v":0},{"$f":"Položky!BE93","v":0}]
[{"$f":"Položky!B94","v":"62"},{"$f":"Položky!C94","v":"Úpravy povrchů vnější"},null,null,{"$f":"Položky!BA123","v":0},{"$f":"Položky!BB123","v":0},{"$f":"Položky!BC123","v":0},{"$f":"Položky!BD123","v":0},{"$f":"Položky!BE123","v":0}]
[{"$f":"Položky!B124","v":"63"},{"$f":"Položky!C124","v":"Podlahy a podlahové konstrukce"},null,null,{"$f":"Položky!BA138","v":0},{"$f":"Položky!BB138","v":0},{"$f":"Položky!BC138","v":0},{"$f":"Položky!BD138","v":0},{"$f":"Položky!BE138","v":0}]
[{"$f":"Položky!B139","v":"9"},{"$f":"Položky!C139","v":"Ostatní konstrukce, bourání"},null,null,{"$f":"Položky!BA159","v":0},{"$f":"Položky!BB159","v":0},{"$f":"Položky!BC159","v":0},{"$f":"Položky!BD159","v":0},{"$f":"Položky!BE159","v":0}]
[{"$f":"Položky!B160","v":"91"},{"$f":"Položky!C160","v":"Doplňující práce na komunikaci"},null,null,{"$f":"Položky!BA165","v":0},{"$f":"Položky!BB165","v":0},{"$f":"Položky!BC165","v":0},{"$f":"Položky!BD165","v":0},{"$f":"Položky!BE165","v":0}]
[{"$f":"Položky!B166","v":"96"},{"$f":"Položky!C166","v":"Bourání konstrukcí"},null,null,{"$f":"Položky!BA182","v":0},{"$f":"Položky!BB182","v":0},{"$f":"Položky!BC182","v":0},{"$f":"Položky!BD182","v":0},{"$f":"Položky!BE182","v":0}]
[{"$f":"Položky!B183","v":"99"},{"$f":"Položky!C183","v":"Staveništní přesun hmot"},null,null,{"$f":"Položky!BA185","v":0},{"$f":"Položky!BB185","v":0},{"$f":"Položky!BC185","v":0},{"$f":"Položky!BD185","v":0},{"$f":"Položky!BE185","v":0}]
[{"$f":"Položky!B186","v":"M21v"},{"$f":"Položky!C186","v":"Elektromontáže - Veřejné osvětlení"},null,null,{"$f":"Položky!BA190","v":0},{"$f":"Položky!BB190","v":0},{"$f":"Položky!BC190","v":0},{"$f":"Položky!BD190","v":0},{"$f":"Položky!BE190","v":0}]
[{"$f":"Položky!B191","v":"D96"},{"$f":"Položky!C191","v":"Přesuny suti a vybouraných hmot"},null,null,{"$f":"Položky!BA197","v":0},{"$f":"Položky!BB197","v":0},{"$f":"Položky!BC197","v":0},{"$f":"Položky!BD197","v":0},{"$f":"Položky!BE197","v":0}]
[null,"CELKEM  OBJEKT",null,null,{"$f":"SUM(E7:E19)","v":0},{"$f":"SUM(F7:F19)","v":0},{"$f":"SUM(G7:G19)","v":0},{"$f":"SUM(H7:H19)","v":0},{"$f":"SUM(I7:I19)","v":0}]
[]
["VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY"]
[]
["Název VRN",null,null,null,"Kč",null,null,null,"Kč"]
["Zařízení staveniště",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E25+F25*G25/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
["Provoz investora",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E26+F26*G26/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
["Kompletační činnost (IČD)",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E27+F27*G27/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
["Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E28+F28*G28/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Dokumentace skutečného provedení",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E29+F29*G29/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"CELKEM VRN",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(I25:I29)","v":0}]

{"sheet":"Položky","index":2,"n_rows":197,"n_cols":104,"rows_kept":197,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,2,13,3],[15,2,15,3],[17,2,17,3],[19,2,19,6],[20,2,20,3],[22,2,22,3],[0,0,0,6],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[3,4,3,6],[8,2,8,3],[10,2,10,6],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[33,2,33,6],[34,2,34,3],[36,2,36,3],[37,2,37,3],[38,2,38,3],[40,2,40,3],[24,2,24,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[30,2,30,3],[50,2,50,3],[51,2,51,3],[52,2,52,3],[53,2,53,3],[41,2,41,3],[42,2,42,3],[44,2,44,3],[45,2,45,3],[46,2,46,3],[48,2,48,3],[74,2,74,3],[75,2,75,3],[76,2,76,3],[78,2,78,6],[79,2,79,3],[80,2,80,3],[81,2,81,3],[60,2,60,6],[61,2,61,3],[63,2,63,3],[65,2,65,3],[67,2,67,6],[68,2,68,3],[70,2,70,3],[95,2,95,3],[96,2,96,3],[97,2,97,3],[99,2,99,3],[100,2,100,3],[101,2,101,3],[103,2,103,3],[104,2,104,3],[85,2,85,3],[87,2,87,3],[89,2,89,3],[90,2,90,3],[91,2,91,3],[112,2,112,3],[113,2,113,3],[115,2,115,3],[116,2,116,3],[117,2,117,3],[119,2,119,3],[105,2,105,3],[106,2,106,3],[107,2,107,3],[108,2,108,3],[109,2,109,3],[111,2,111,3],[135,2,135,3],[136,2,136,3],[140,2,140,6],[141,2,141,3],[143,2,143,6],[145,2,145,6],[146,2,146,6],[147,2,147,6],[120,2,120,3],[121,2,121,3],[125,2,125,6],[126,2,126,3],[128,2,128,3],[130,2,130,3],[132,2,132,3],[134,2,134,3],[156,2,156,6],[157,2,157,6],[161,2,161,3],[163,2,163,3],[148,2,148,6],[149,2,149,3],[150,2,150,3],[151,2,151,3],[152,2,152,3],[154,2,154,6],[188,2,188,6],[178,2,178,3],[179,2,179,3],[180,2,180,3],[167,2,167,3],[168,2,168,3],[169,2,169,3],[171,2,171,3],[172,2,172,3],[173,2,173,3],[175,2,175,3],[177,2,177,6]]}
["Položkový rozpočet "]
[]
["Stavba :",null,{"$f":"CONCATENATE(cislostavby,\" \",nazevstavby)","v":"3327 Základní škola Žižkova ul. Turnov"},null,"Rozpočet:",{"$f":"Rekapitulace!H1","v":"3327/100"}]
["Objekt :",null,{"$f":"CONCATENATE(cisloobjektu,\" \",nazevobjektu)","v":"100 Úprava vstupu"},null,{"$f":"Rekapitulace!G2","v":"Úprava vstupu"}]
[]
["P.č.","Číslo položky","Název položky","MJ","množství","cena / MJ","celkem (Kč)"]
["Díl:","1","Zemní práce",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[1,"112201101R00","Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm ","kus",7,null,{"$f":"E8*F8","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ8=1,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=2,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=3,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=4,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=5,G8,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.0000000000000002E-5]
[null,null,"Pařezy ve stávajícím záhonu:7",null,7,null,null,null,null,null,null,null,"Pařezy ve stávajícím záhonu:7"]
[2,"113106231R00","Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu ","m2",40.380000000000003,null,{"$f":"E10*F10","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ10=1,G10,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ10=2,G10,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ10=3,G10,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ10=4,G10,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ10=5,G10,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Dlažba pro opětovné použití",null,null,null,null,null,null,null,null,"Dlažba pro opětovné použití",null,null,3]
[null,null,"Plocha pro osazení čistící zóny před vstupem:3,50*1,80",null,6.3,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha pro osazení čistící zóny před vstupem:3,50*1,80"]
[null,null,"Plocha podél budovy pro vytvoření záhonu:1,85*15,00",null,27.75,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha podél budovy pro vytvoření záhonu:1,85*15,00"]
[null,null,"Plocha podél bouraného lemu stávajícího záhonu:21,10*0,30",null,6.33,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha podél bouraného lemu stávajícího záhonu:21,10*0,30"]
[3,"113107510R00","Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm ","m2",6.3,null,{"$f":"E15*F15","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ15=1,G15,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ15=2,G15,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ15=3,G15,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ15=4,G15,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ15=5,G15,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Plocha pro osazení čistící zóny před vstupem:3,50*1,80",null,6.3,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha pro osazení čistící zóny před vstupem:3,50*1,80"]
[4,"113107520R00","Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm ","m2",27.75,null,{"$f":"E17*F17","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ17=1,G17,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ17=2,G17,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ17=3,G17,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ17=4,G17,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ17=5,G17,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Plocha podél budovy pro vytvoření záhonu:1,85*15,00",null,27.75,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha podél budovy pro vytvoření záhonu:1,85*15,00"]
[5,"122101401R00","Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3 ","m3",6.9375,null,{"$f":"E19*F19","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ19=1,G19,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ19=2,G19,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ19=3,G19,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ19=4,G19,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ19=5,G19,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Ornice na skládce investora",null,null,null,null,null,null,null,null,"Ornice na skládce investora",null,null,3]
[null,null,"Plocha nového záhonu:15,00*1,85*0,25",null,6.9375,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha nového záhonu:15,00*1,85*0,25"]
[6,"131201110R00","Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ ","m3",10.944000000000001,null,{"$f":"E22*F22","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ22=1,G22,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ22=2,G22,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ22=3,G22,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ22=4,G22,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ22=5,G22,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Stávající záhon:10,9440",null,10.944000000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Stávající záhon:10,9440"]
[7,"139601101R00","Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 ","m3",4.6050000000000004,null,{"$f":"E24*F24","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ24=1,G24,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ24=2,G24,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ24=3,G24,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ24=4,G24,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ24=5,G24,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Rýha pro osazení obrubníků podél nového záhonu:15,00*0,25*0,30",null,1.125,null,null,null,null,null,null,null,"Rýha pro osazení obrubníků podél nového záhonu:15,00*0,25*0,30"]
[null,null,"Výkop pro základ vlajkových stožárů:3,00*0,40*0,80",null,0.96,null,null,null,null,null,null,null,"Výkop pro základ vlajkových stožárů:3,00*0,40*0,80"]
[null,null,"Výkop pro základ nových kamenných stupňů:(7,00+3,50)*0,40*0,60",null,2.52,null,null,null,null,null,null,null,"Výkop pro základ nových kamenných stupňů:(7,00+3,50)*0,40*0,60"]
[8,"162201203R00","Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m ","m3",4.6050000000000004,null,{"$f":"E28*F28","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ28=1,G28,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ28=2,G28,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ28=3,G28,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ28=4,G28,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ28=5,G28,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Rýha pro osazení obrubníků podél nového záhonu:15,00*0,25*0,30",null,1.125,null,null,null,null,null,null,null,"Rýha pro osazení obrubníků podél nového záhonu:15,00*0,25*0,30"]
[null,null,"Výkop pro základ vlajkových stožárů:3,00*0,40*0,80",null,0.96,null,null,null,null,null,null,null,"Výkop pro základ vlajkových stožárů:3,00*0,40*0,80"]
[null,null,"Výkop pro základ nových kamenných stupňů:(7,00+3,50)*0,40*0,60",null,2.52,null,null,null,null,null,null,null,"Výkop pro základ nových kamenných stupňů:(7,00+3,50)*0,40*0,60"]
[9,"162201475RRR","Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm na skládku zhotovitele","kus",7,null,{"$f":"E32*F32","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ32=1,G32,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ32=2,G32,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ32=3,G32,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ32=4,G32,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ32=5,G32,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[10,"162601102R00","Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m ","m3",6.9375,null,{"$f":"E33*F33","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ33=1,G33,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ33=2,G33,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ33=3,G33,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ33=4,G33,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ33=5,G33,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Ornice ze skládky investora",null,null,null,null,null,null,null,null,"Ornice ze skládky investora",null,null,3]
[null,null,"Plocha nového záhonu:15,00*1,85*0,25",null,6.9375,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha nového záhonu:15,00*1,85*0,25"]
[11,"162701105R00","Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele","m3",13.029,null,{"$f":"E36*F36","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ36=1,G36,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ36=2,G36,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ36=3,G36,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ36=4,G36,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ36=5,G36,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Stávající záhon:10,9440",null,10.944000000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Stávající záhon:10,9440"]
[null,null,"Rýha pro osazení obrubníků podél nového záhonu:15,00*0,25*0,30",null,1.125,null,null,null,null,null,null,null,"Rýha pro osazení obrubníků podél nového záhonu:15,00*0,25*0,30"]
[null,null,"Výkop pro základ vlajkových stožárů:3,00*0,40*0,80",null,0.96,null,null,null,null,null,null,null,"Výkop pro základ vlajkových stožárů:3,00*0,40*0,80"]
[12,"167101101R00","Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ","m3",4.6050000000000004,null,{"$f":"E40*F40","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ40=1,G40,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ40=2,G40,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ40=3,G40,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ40=4,G40,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ40=5,G40,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Rýha pro osazení obrubníků podél nového záhonu:15,00*0,25*0,30",null,1.125,null,null,null,null,null,null,null,"Rýha pro osazení obrubníků podél nového záhonu:15,00*0,25*0,30"]
[null,null,"Výkop pro základ vlajkových stožárů:3,00*0,40*0,80",null,0.96,null,null,null,null,null,null,null,"Výkop pro základ vlajkových stožárů:3,00*0,40*0,80"]
[null,null,"Výkop pro základ nových kamenných stupňů:(7,00+3,50)*0,40*0,60",null,2.52,null,null,null,null,null,null,null,"Výkop pro základ nových kamenných stupňů:(7,00+3,50)*0,40*0,60"]
[13,"181101102R00","Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním ","m2",62.45,null,{"$f":"E44*F44","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ44=1,G44,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ44=2,G44,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ44=3,G44,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ44=4,G44,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ44=5,G44,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Doplnění plochy původního odstraněného záhonu:28,40",null,28.4,null,null,null,null,null,null,null,"Doplnění plochy původního odstraněného záhonu:28,40"]
[null,null,"Plocha pro osazení čistící zóny před vstupem:3,50*1,80",null,6.3,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha pro osazení čistící zóny před vstupem:3,50*1,80"]
[null,null,"Plocha nového záhonu:15,00*1,85",null,27.75,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha nového záhonu:15,00*1,85"]
[14,"181301104R00","Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 ","m2",27.75,null,{"$f":"E48*F48","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ48=1,G48,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ48=2,G48,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ48=3,G48,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ48=4,G48,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ48=5,G48,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Plocha nového záhonu:15,00*1,85",null,27.75,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha nového záhonu:15,00*1,85"]
[15,"199000002R00","Poplatek za skládku horniny 1- 4 č. dle katal. odpadů 17 05 04","m3",15.548999999999999,null,{"$f":"E50*F50","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ50=1,G50,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ50=2,G50,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ50=3,G50,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ50=4,G50,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ50=5,G50,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Stávající záhon:10,9440",null,10.944000000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Stávající záhon:10,9440"]
[null,null,"Rýha pro osazení obrubníků podél nového záhonu:15,00*0,25*0,30",null,1.125,null,null,null,null,null,null,null,"Rýha pro osazení obrubníků podél nového záhonu:15,00*0,25*0,30"]
[null,null,"Výkop pro základ vlajkových stožárů:3,00*0,40*0,80",null,0.96,null,null,null,null,null,null,null,"Výkop pro základ vlajkových stožárů:3,00*0,40*0,80"]
[null,null,"Výkop pro základ nových kamenných stupňů:(7,00+3,50)*0,40*0,60",null,2.52,null,null,null,null,null,null,null,"Výkop pro základ nových kamenných stupňů:(7,00+3,50)*0,40*0,60"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B7,\" \",C7)","v":"1 Zemní práce"},null,null,null,{"$f":"SUM(G7:G54)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA7:BA54)","v":0},{"$f":"SUM(BB7:BB54)","v":0},{"$f":"SUM(BC7:BC54)","v":0},{"$f":"SUM(BD7:BD54)","v":0},{"$f":"SUM(BE7:BE54)","v":0}]
["Díl:","180","Sadové úpravy",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[16,"180 00-0000.RRR","Osázení záhonu dle projektu ","m2",27.75,null,{"$f":"E57*F57","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,0,56,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ57=1,G57,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ57=2,G57,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ57=3,G57,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ57=4,G57,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ57=5,G57,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B56,\" \",C56)","v":"180 Sadové úpravy"},null,null,null,{"$f":"SUM(G56:G57)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA56:BA57)","v":0},{"$f":"SUM(BB56:BB57)","v":0},{"$f":"SUM(BC56:BC57)","v":0},{"$f":"SUM(BD56:BD57)","v":0},{"$f":"SUM(BE56:BE57)","v":0}]
["Díl:","2","Základy a zvláštní zakládání",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[17,"274313621R00","Beton základových pasů prostý C 20/25 ","m3",2.52,null,{"$f":"E60*F60","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ60=1,G60,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ60=2,G60,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ60=3,G60,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ60=4,G60,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ60=5,G60,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.5249999999999999]
[null,null,"Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.",null,null,3]
[null,null,"Podbetonování nových kamenných stupňů:(7,00+3,50)*0,40*0,60",null,2.52,null,null,null,null,null,null,null,"Podbetonování nových kamenných stupňů:(7,00+3,50)*0,40*0,60"]
[18,"274321611R00","Železobeton základových pasů C 30/37 ","m3",1.26,null,{"$f":"E63*F63","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ63=1,G63,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ63=2,G63,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ63=3,G63,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ63=4,G63,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ63=5,G63,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.5249999999999999]
[null,null,"Základ vlajových stožárů:3,00*0,40*(0,20+0,80)*1,05",null,1.26,null,null,null,null,null,null,null,"Základ vlajových stožárů:3,00*0,40*(0,20+0,80)*1,05"]
[19,"274351215R00","Bednění stěn základových pasů - zřízení ","m2",2.72,null,{"$f":"E65*F65","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ65=1,G65,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ65=2,G65,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ65=3,G65,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ65=4,G65,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ65=5,G65,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.916E-2]
[null,null,"Základ vlajových stožárů:(3,00+0,40)*2*0,40",null,2.72,null,null,null,null,null,null,null,"Základ vlajových stožárů:(3,00+0,40)*2*0,40"]
[20,"274351216R00","Bednění stěn základových pasů - odstranění ","m2",2.72,null,{"$f":"E67*F67","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ67=1,G67,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ67=2,G67,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ67=3,G67,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ67=4,G67,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ67=5,G67,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.",null,null,3]
[null,null,"Základ vlajových stožárů:(3,00+0,40)*2*0,40",null,2.72,null,null,null,null,null,null,null,"Základ vlajových stožárů:(3,00+0,40)*2*0,40"]
[21,"274361315R00","Výztuž základ. pásů nad 12mm, ocel BSt 500 S ","t",0.1512,null,{"$f":"E70*F70","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ70=1,G70,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ70=2,G70,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ70=3,G70,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ70=4,G70,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ70=5,G70,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.0085200000000001]
[null,null,"Základ vlajových stožárů:3,00*0,40*(0,20+0,80)*1,05*0,12",null,0.1512,null,null,null,null,null,null,null,"Základ vlajových stožárů:3,00*0,40*(0,20+0,80)*1,05*0,12"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B59,\" \",C59)","v":"2 Základy a zvláštní zakládání"},null,null,null,{"$f":"SUM(G59:G71)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA59:BA71)","v":0},{"$f":"SUM(BB59:BB71)","v":0},{"$f":"SUM(BC59:BC71)","v":0},{"$f":"SUM(BD59:BD71)","v":0},{"$f":"SUM(BE59:BE71)","v":0}]
["Díl:","4","Vodorovné konstrukce",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[22,"434191423R00","Osazení stupňů kamenných na desku, pemrlovaných ","m",10.5,null,{"$f":"E74*F74","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ74=1,G74,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ74=2,G74,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ74=3,G74,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ74=4,G74,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ74=5,G74,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.4610000000000002E-2]
[null,null,"Doplění stávajícího venkovního kamenného schodiště:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Doplění stávajícího venkovního kamenného schodiště:"]
[null,null,"Hodní stupeň:7,00",null,7,null,null,null,null,null,null,null,"Hodní stupeň:7,00"]
[null,null,"Předposlední stupeň:3,50",null,3.5,null,null,null,null,null,null,null,"Předposlední stupeň:3,50"]
[23,"58388010.R","Stupeň schod. plný 150x300 rovná podstupnice","m",10.605,null,{"$f":"E78*F78","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"58388010.R",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ78=1,G78,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ78=2,G78,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ78=3,G78,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ78=4,G78,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ78=5,G78,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.13800000000000001]
[null,null,"Kamenné stupně s úpravou dle stávajícího provedení - Liberecká žula",null,null,null,null,null,null,null,null,"Kamenné stupně s úpravou dle stávajícího provedení - Liberecká žula",null,null,3]
[null,null,"Doplění stávajícího venkovního kamenného schodiště:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Doplění stávajícího venkovního kamenného schodiště:"]
[null,null,"Hodní stupeň:7,00*1,01",null,7.07,null,null,null,null,null,null,null,"Hodní stupeň:7,00*1,01"]
[null,null,"Předposlední stupeň:3,50*1,01",null,3.5350000000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Předposlední stupeň:3,50*1,01"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B73,\" \",C73)","v":"4 Vodorovné konstrukce"},null,null,null,{"$f":"SUM(G73:G82)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA73:BA82)","v":0},{"$f":"SUM(BB73:BB82)","v":0},{"$f":"SUM(BC73:BC82)","v":0},{"$f":"SUM(BD73:BD82)","v":0},{"$f":"SUM(BE73:BE82)","v":0}]
["Díl:","5","Komunikace",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[24,"564851111R00","Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm ","m2",28.4,null,{"$f":"E85*F85","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ85=1,G85,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ85=2,G85,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ85=3,G85,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ85=4,G85,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ85=5,G85,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.378]
[null,null,"Doplnění plochy původního odstraněného záhonu:28,40",null,28.4,null,null,null,null,null,null,null,"Doplnění plochy původního odstraněného záhonu:28,40"]
[25,"596215021R00","Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm ","m2",28.4,null,{"$f":"E87*F87","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ87=1,G87,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ87=2,G87,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ87=3,G87,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ87=4,G87,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ87=5,G87,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.3899999999999993E-2]
[null,null,"Doplnění plochy původního odstraněného záhonu:28,40",null,28.4,null,null,null,null,null,null,null,"Doplnění plochy původního odstraněného záhonu:28,40"]
[26,"596291111R00","Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm ","m",42.1,null,{"$f":"E89*F89","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ89=1,G89,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ89=2,G89,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ89=3,G89,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ89=4,G89,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ89=5,G89,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.3E-4]
[null,null,"Plocha pro osazení čistící zóny před vstupem:3,50+2*1,80",null,7.1,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha pro osazení čistící zóny před vstupem:3,50+2*1,80"]
[null,null,"Plocha podél budovy pro vytvoření záhonu:15,00",null,15,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha podél budovy pro vytvoření záhonu:15,00"]
[null,null,"Dlažba při pokládce - doplnění původního záhomu:20,00",null,20,null,null,null,null,null,null,null,"Dlažba při pokládce - doplnění původního záhomu:20,00"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B84,\" \",C84)","v":"5 Komunikace"},null,null,null,{"$f":"SUM(G84:G92)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA84:BA92)","v":0},{"$f":"SUM(BB84:BB92)","v":0},{"$f":"SUM(BC84:BC92)","v":0},{"$f":"SUM(BD84:BD92)","v":0},{"$f":"SUM(BE84:BE92)","v":0}]
["Díl:","62","Úpravy povrchů vnější",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[27,"602019191R00","Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky ","m2",5.4850000000000003,null,{"$f":"E95*F95","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ95=1,G95,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ95=2,G95,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ95=3,G95,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ95=4,G95,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ95=5,G95,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.9999999999999994E-5]
[null,null,"Boční vstupní bloky:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Boční vstupní bloky:"]
[null,null,"Levá strana vstupu:1,85*0,45+(0,75-0,35+1,85)*1,25",null,3.645,null,null,null,null,null,null,null,"Levá strana vstupu:1,85*0,45+(0,75-0,35+1,85)*1,25"]
[null,null,"Pravá strana vstupu:(2*1,85+0,90)*0,40",null,1.84,null,null,null,null,null,null,null,"Pravá strana vstupu:(2*1,85+0,90)*0,40"]
[28,"602021183RT1","Stěrka na stěnách silikátová škrábaná, zrnitost 1,5 mm","m2",5.4850000000000003,null,{"$f":"E99*F99","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ99=1,G99,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ99=2,G99,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ99=3,G99,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ99=4,G99,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ99=5,G99,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.63E-3]
[null,null,"Boční vstupní bloky:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Boční vstupní bloky:"]
[null,null,"Levá strana vstupu:1,85*0,45+(0,75-0,35+1,85)*1,25",null,3.645,null,null,null,null,null,null,null,"Levá strana vstupu:1,85*0,45+(0,75-0,35+1,85)*1,25"]
[null,null,"Pravá strana vstupu:(2*1,85+0,90)*0,40",null,1.84,null,null,null,null,null,null,null,"Pravá strana vstupu:(2*1,85+0,90)*0,40"]
[29,"622474105R00","Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl. 5 mm ","m2",15.862500000000001,null,{"$f":"E103*F103","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ103=1,G103,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ103=2,G103,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ103=3,G103,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ103=4,G103,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ103=5,G103,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.7099999999999999E-3]
[null,null,"Stávající betonové zídky:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stávající betonové zídky:"]
[null,null,"Zídka na levé straně vstupu do objektu:3,20*(0,45+0,35)+3,20*1,25",null,6.56,null,null,null,null,null,null,null,"Zídka na levé straně vstupu do objektu:3,20*(0,45+0,35)+3,20*1,25"]
[null,null,"Zídka na pravé straně vstupu do objektu:5,00*(2*0,45+0,35)",null,6.25,null,null,null,null,null,null,null,"Zídka na pravé straně vstupu do objektu:5,00*(2*0,45+0,35)"]
[null,null,"Horní nová plochy z cementového pořeru pro sjednocení plovrchu:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Horní nová plochy z cementového pořeru pro sjednocení plovrchu:"]
[null,null,"Boční vstupní bloky:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Boční vstupní bloky:"]
[null,null,"Levá strana vstupu:1,85*0,75",null,1.3875,null,null,null,null,null,null,null,"Levá strana vstupu:1,85*0,75"]
[null,null,"Pravá strana vstupu:1,85*0,90",null,1.665,null,null,null,null,null,null,null,"Pravá strana vstupu:1,85*0,90"]
[30,"622481211RT2","Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu","m2",5.4850000000000003,null,{"$f":"E111*F111","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ111=1,G111,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ111=2,G111,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ111=3,G111,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ111=4,G111,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ111=5,G111,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.6700000000000001E-3]
[null,null,"Boční vstupní bloky:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Boční vstupní bloky:"]
[null,null,"Levá strana vstupu:1,85*0,45+(0,75-0,35+1,85)*1,25",null,3.645,null,null,null,null,null,null,null,"Levá strana vstupu:1,85*0,45+(0,75-0,35+1,85)*1,25"]
[null,null,"Pravá strana vstupu:(2*1,85+0,90)*0,40",null,1.84,null,null,null,null,null,null,null,"Pravá strana vstupu:(2*1,85+0,90)*0,40"]
[31,"622904112R00","Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 ","m2",5.4850000000000003,null,{"$f":"E115*F115","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ115=1,G115,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ115=2,G115,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ115=3,G115,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ115=4,G115,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ115=5,G115,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.0000000000000002E-5]
[null,null,"Boční vstupní bloky:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Boční vstupní bloky:"]
[null,null,"Levá strana vstupu:1,85*0,45+(0,75-0,35+1,85)*1,25",null,3.645,null,null,null,null,null,null,null,"Levá strana vstupu:1,85*0,45+(0,75-0,35+1,85)*1,25"]
[null,null,"Pravá strana vstupu:(2*1,85+0,90)*0,40",null,1.84,null,null,null,null,null,null,null,"Pravá strana vstupu:(2*1,85+0,90)*0,40"]
[32,"622904121R00","Ruční čištění ocelovým kartáčem ","m2",12.81,null,{"$f":"E119*F119","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ119=1,G119,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ119=2,G119,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ119=3,G119,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ119=4,G119,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ119=5,G119,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Stávající betonové zídky:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stávající betonové zídky:"]
[null,null,"Zídka na levé straně vstupu do objektu:3,20*(0,45+0,35)+3,20*1,25",null,6.56,null,null,null,null,null,null,null,"Zídka na levé straně vstupu do objektu:3,20*(0,45+0,35)+3,20*1,25"]
[null,null,"Zídka na pravé straně vstupu do objektu:5,00*(2*0,45+0,35)",null,6.25,null,null,null,null,null,null,null,"Zídka na pravé straně vstupu do objektu:5,00*(2*0,45+0,35)"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B94,\" \",C94)","v":"62 Úpravy povrchů vnější"},null,null,null,{"$f":"SUM(G94:G122)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA94:BA122)","v":0},{"$f":"SUM(BB94:BB122)","v":0},{"$f":"SUM(BC94:BC122)","v":0},{"$f":"SUM(BD94:BD122)","v":0},{"$f":"SUM(BE94:BE122)","v":0}]
["Díl:","63","Podlahy a podlahové konstrukce",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[33,"631313621R00","Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 ","m3",0.63,null,{"$f":"E125*F125","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ125=1,G125,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ125=2,G125,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ125=3,G125,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ125=4,G125,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ125=5,G125,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.5249999999999999]
[null,null,"Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.",null,null,3]
[null,null,"Plocha pro osazení čistící zóny před vstupem:3,50*1,80*0,10",null,0.63,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha pro osazení čistící zóny před vstupem:3,50*1,80*0,10"]
[34,"631319163R00","Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm ","m3",0.63,null,{"$f":"E128*F128","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ128=1,G128,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ128=2,G128,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ128=3,G128,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ128=4,G128,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ128=5,G128,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.02]
[null,null,"Plocha pro osazení čistící zóny před vstupem:3,50*1,80*0,10",null,0.63,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha pro osazení čistící zóny před vstupem:3,50*1,80*0,10"]
[35,"631319173R00","Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm ","m3",0.63,null,{"$f":"E130*F130","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ130=1,G130,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ130=2,G130,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ130=3,G130,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ130=4,G130,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ130=5,G130,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Plocha pro osazení čistící zóny před vstupem:3,50*1,80*0,10",null,0.63,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha pro osazení čistící zóny před vstupem:3,50*1,80*0,10"]
[36,"631361921RT4","Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30","t",3.3300000000000003E-2,null,{"$f":"E132*F132","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ132=1,G132,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ132=2,G132,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ132=3,G132,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ132=4,G132,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ132=5,G132,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.0662499999999999]
[null,null,"Plocha pro osazení čistící zóny před vstupem:3,50*1,80*0,0044*1,2",null,3.3300000000000003E-2,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha pro osazení čistící zóny před vstupem:3,50*1,80*0,0044*1,2"]
[37,"632451034R00","Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm ","m2",3.0525000000000002,null,{"$f":"E134*F134","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ134=1,G134,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ134=2,G134,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ134=3,G134,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ134=4,G134,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ134=5,G134,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.1231]
[null,null,"Boční vstupní bloky:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Boční vstupní bloky:"]
[null,null,"Levá strana vstupu:1,85*0,75",null,1.3875,null,null,null,null,null,null,null,"Levá strana vstupu:1,85*0,75"]
[null,null,"Pravá strana vstupu:1,85*0,90",null,1.665,null,null,null,null,null,null,null,"Pravá strana vstupu:1,85*0,90"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B124,\" \",C124)","v":"63 Podlahy a podlahové konstrukce"},null,null,null,{"$f":"SUM(G124:G137)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA124:BA137)","v":0},{"$f":"SUM(BB124:BB137)","v":0},{"$f":"SUM(BC124:BC137)","v":0},{"$f":"SUM(BD124:BD137)","v":0},{"$f":"SUM(BE124:BE137)","v":0}]
["Díl:","9","Ostatní konstrukce, bourání",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[38,"999 10-0000.RRR","Dodávka a montáž venkovní čistící rohože ","m2",6.3,null,{"$f":"E140*F140","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,1,49,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ140=1,G140,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ140=2,G140,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ140=3,G140,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ140=4,G140,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ140=5,G140,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Čistící rohož TOPWEL 22 standart s hliníkovým rámem , profil L - v. 20 mm",null,null,null,null,null,null,null,null,"Čistící rohož TOPWEL 22 standart s hliníkovým rámem , profil L - v. 20 mm",null,null,3]
[null,null,"Venkovní čistící horož s hliníkovým rámem:3,50*1,80",null,6.3,null,null,null,null,null,null,null,"Venkovní čistící horož s hliníkovým rámem:3,50*1,80"]
[39,"999 20-0000.RRR","Dodávka a montáž vlajkového stožáru H 6 m ","kus",3,null,{"$f":"E143*F143","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,1,50,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ143=1,G143,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ143=2,G143,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ143=3,G143,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ143=4,G143,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ143=5,G143,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Sklolaminátový vlajkový stožár \"SUPER PLUS\" výška 6 m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Sklolaminátový vlajkový stožár \"SUPER PLUS\" výška 6 m",null,null,3]
[40,"999 30-0000.RRR","Dodávka a montáž dřevěného obložení laviček ","m2",12.6225,null,{"$f":"E145*F145","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,1,53,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ145=1,G145,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ145=2,G145,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ145=3,G145,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ145=4,G145,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ145=5,G145,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Součástí dodávky je :",null,null,null,null,null,null,null,null,"Součástí dodávky je :",null,null,3]
[null,null,"\"- nosná ocelová konstrukce pro dřevěný obklad laviček z profilu Jä 50x30x2 mm  ve vzdálenosti max. 0,90 m. součástí prvků je zinkování profilů, nátěr barvou dle projektové dokumentace a kotvící prvky do zdiva a betonu.",null,null,null,null,null,null,null,null,"- nosná ocelová konstrukce pro dřevěný obklad laviček z profilu Jä 50x30x2 mm  ve vzdálenosti max. 0,90 m. součástí prvků je zinkování provilů, nátěr barvou dle projektové dokumentace a kotvící prvky do zdiva a betonu.",null,null,3]
[null,null,"\"- dodávka a montáž dřevěného obkladu laviček z  profilu 100x30 mm v hoblovaném provedení se sraženými horními hranami. Mezera mezi jednotlivými prvky max. 15 mm.",null,null,null,null,null,null,null,null,"- dodávka a montáž dřevěného objladu laviček z  profilu 100x30 mm v hoblovaném provedení se sraženými horními hranami. Mezera mezi jednotlivými prvky max. 15 mm.",null,null,3]
[null,null,"\"- Dřevěné prvky budou ošetřeny proti hnilobě a dřevokazným škůdcům a opatřeny finální úpravou proti povětrnostním vlivům.",null,null,null,null,null,null,null,null,"- Dřevěné brvky budou ošetřeny proti hnilobě a dřevokazným škůdcům a opatřeny finální úpravou dle projektové dokumentace.",null,null,3]
[null,null,"Dřevěný obklad laviček:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Dřevěný obklad laviček:"]
[null,null,"Levá zděná a betonová zídka u vstupu:1,85*(0,50+0,80)+(5,00-1,85)*(0,50+0,40)",null,5.24,null,null,null,null,null,null,null,"Levá zděná a betonová zídka u vstupu:1,85*(0,50+0,80)+(5,00-1,85)*(0,50+0,40)"]
[null,null,"Pravá zděná zídka u vstupu:1,85*(0,45+1,00)+1,00*0,45",null,3.1324999999999998,null,null,null,null,null,null,null,"Pravá zděná zídka u vstupu:1,85*(0,45+1,00)+1,00*0,45"]
[null,null,"Pravá betonová zídka u záhonu:5,00*(0,45+0,40)",null,4.25,null,null,null,null,null,null,null,"Pravá betonová zídka u záhonu:5,00*(0,45+0,40)"]
[41,"999 50-0001.RRR","Demontáž stávajícího zábladlí ","m",3.5,null,{"$f":"E154*F154","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,1,54,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ154=1,G154,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ154=2,G154,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ154=3,G154,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ154=4,G154,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ154=5,G154,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Součástí položky je i odvoz zábradlí na skládku zhotovitele",null,null,null,null,null,null,null,null,"Součástí položky je i odvoz zábradlí na skládku zhotovitele",null,null,3]
[42,"999 50-0002.RRR","Dodávka a montáž ocelového zábradlí ","m",5.8,null,{"$f":"E156*F156","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,1,55,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ156=1,G156,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ156=2,G156,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ156=3,G156,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ156=4,G156,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ156=5,G156,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Zábradlí z ocelové pásoviny: rám se svislými pásky rozměru cca 40x10 mm vzdálené max. 100 mm.",null,null,null,null,null,null,null,null,"4lenění zábradlí dle projektové dokumentace.",null,null,3]
[null,null,"Součástí položky jje i zinkování a nátěr barvou RAL7016",null,null,null,null,null,null,null,null,"Součástí položky jje i zinkování a nátěr dle popisu v projektové dokumentaci",null,null,3]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B139,\" \",C139)","v":"9 Ostatní konstrukce, bourání"},null,null,null,{"$f":"SUM(G139:G158)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA139:BA158)","v":0},{"$f":"SUM(BB139:BB158)","v":0},{"$f":"SUM(BC139:BC158)","v":0},{"$f":"SUM(BD139:BD158)","v":0},{"$f":"SUM(BE139:BE158)","v":0}]
["Díl:","91","Doplňující práce na komunikaci",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[43,"917862111RT5","Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25","m",15,null,{"$f":"E161*F161","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ161=1,G161,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ161=2,G161,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ161=3,G161,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ161=4,G161,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ161=5,G161,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.22133]
[null,null,"Obrubníky podél nového záhonu:15,00",null,15,null,null,null,null,null,null,null,"Obrubníky podél nového záhonu:15,00"]
[44,"918101111R00","Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 ","m3",0.375,null,{"$f":"E163*F163","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ163=1,G163,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ163=2,G163,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ163=3,G163,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ163=4,G163,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ163=5,G163,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.5249999999999999]
[null,null,"Obrubníky podél nového záhonu:15,00*0,25*0,10",null,0.375,null,null,null,null,null,null,null,"Obrubníky podél nového záhonu:15,00*0,25*0,10"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B160,\" \",C160)","v":"91 Doplňující práce na komunikaci"},null,null,null,{"$f":"SUM(G160:G164)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA160:BA164)","v":0},{"$f":"SUM(BB160:BB164)","v":0},{"$f":"SUM(BC160:BC164)","v":0},{"$f":"SUM(BD160:BD164)","v":0},{"$f":"SUM(BE160:BE164)","v":0}]
["Díl:","96","Bourání konstrukcí",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[45,"764311821R00","Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° ","m2",3.0525000000000002,null,{"$f":"E167*F167","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,7,7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ167=1,G167,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ167=2,G167,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ167=3,G167,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ167=4,G167,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ167=5,G167,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Oplechování stávajících zděných bloků u vstupu:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Oplechování stávajících zděných bloků u vstupu:"]
[null,null,"Levá strana vstupu:1,85*0,75",null,1.3875,null,null,null,null,null,null,null,"Levá strana vstupu:1,85*0,75"]
[null,null,"Plavá strana vstupu:1,85*0,90",null,1.665,null,null,null,null,null,null,null,"Plavá strana vstupu:1,85*0,90"]
[46,"962032231R00","Bourání zdiva z cihel pálených na MVC ","m3",2.6779000000000002,null,{"$f":"E171*F171","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ171=1,G171,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ171=2,G171,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ171=3,G171,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ171=4,G171,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ171=5,G171,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.2800000000000001E-3]
[null,null,"Boční vstupní bloky:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Boční vstupní bloky:"]
[null,null,"Levá strana vstupu:1,85*0,75*(1,25-0,40)",null,1.1794,null,null,null,null,null,null,null,"Levá strana vstupu:1,85*0,75*(1,25-0,40)"]
[null,null,"Pravá strana vstupu:1,85*0,90*(1,25-0,35)",null,1.4984999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Pravá strana vstupu:1,85*0,90*(1,25-0,35)"]
[47,"962052211R00","Bourání zdiva železobetonového nadzákladového ","m3",5.7119999999999997,null,{"$f":"E175*F175","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ175=1,G175,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ175=2,G175,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ175=3,G175,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ175=4,G175,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ175=5,G175,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.47E-3]
[null,null,"Železobeton stávajícího lemu záhonu  včetně části pod úrovní povrchu dlažby:20,40*0,35*(0,50+0,30)",null,5.7119999999999997,null,null,null,null,null,null,null,"Železobeton stávajícího lemu záhonu  včetně části pod úrovní povrchu dlažby:20,40*0,35*(0,50+0,30)"]
[48,"979054441R00","Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým ","m2",40.380000000000003,null,{"$f":"E177*F177","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ177=1,G177,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ177=2,G177,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ177=3,G177,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ177=4,G177,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ177=5,G177,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Zámková dlažba",null,null,null,null,null,null,null,null,"Zámková dlažba",null,null,3]
[null,null,"Plocha pro osazení čistící zóny před vstupem:3,50*1,80",null,6.3,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha pro osazení čistící zóny před vstupem:3,50*1,80"]
[null,null,"Plocha podél budovy pro vytvoření záhonu:1,85*15,00",null,27.75,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha podél budovy pro vytvoření záhonu:1,85*15,00"]
[null,null,"Plocha podél bouraného lemu stávajícího záhonu:21,10*0,30",null,6.33,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha podél bouraného lemu stávajícího záhonu:21,10*0,30"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B166,\" \",C166)","v":"96 Bourání konstrukcí"},null,null,null,{"$f":"SUM(G166:G181)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA166:BA181)","v":0},{"$f":"SUM(BB166:BB181)","v":0},{"$f":"SUM(BC166:BC181)","v":0},{"$f":"SUM(BD166:BD181)","v":0},{"$f":"SUM(BE166:BE181)","v":0}]
["Díl:","99","Staveništní přesun hmot",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[49,"998011001R00","Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m ","t",30.960943675999999,null,{"$f":"E184*F184","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,1,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ184=1,G184,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ184=2,G184,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ184=3,G184,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ184=4,G184,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ184=5,G184,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B183,\" \",C183)","v":"99 Staveništní přesun hmot"},null,null,null,{"$f":"SUM(G183:G184)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA183:BA184)","v":0},{"$f":"SUM(BB183:BB184)","v":0},{"$f":"SUM(BC183:BC184)","v":0},{"$f":"SUM(BD183:BD184)","v":0},{"$f":"SUM(BE183:BE184)","v":0}]
["Díl:","M21v","Elektromontáže - Veřejné osvětlení",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[50,"M21 10-0001.RRR","Denontáž sloupu a osv. telesa stávajícího VO ","soubor",2,null,{"$f":"E187*F187","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,1,51,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,{"$f":"IF(AZ187=1,G187,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ187=2,G187,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ187=3,G187,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ187=4,G187,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ187=5,G187,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[51,"M21 10-0002.RRR","Dodávka a montáž sloupu VO včetně osv. tělesa včetně potřevných kabelových vedení a prací","soubor",4,null,{"$f":"E188*F188","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,1,52,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,{"$f":"IF(AZ188=1,G188,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ188=2,G188,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ188=3,G188,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ188=4,G188,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ188=5,G188,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Sloup bezpatkový kuželový, lakovaný RAL 7016, dekorativní osvětlovací těleso LED 2700 K s kuželovitým krytem a prizmatickou korunou - obdobné jako jsou použité v městském parku",null,null,null,null,null,null,null,null,"Provedení a typ sloupu a osvětlovacího tělesa včetně barevného provedení dle popisu v technické zprávě projektu a zadání.",null,null,3]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B186,\" \",C186)","v":"M21v Elektromontáže - Veřejné osvětlení"},null,null,null,{"$f":"SUM(G186:G189)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA186:BA189)","v":0},{"$f":"SUM(BB186:BB189)","v":0},{"$f":"SUM(BC186:BC189)","v":0},{"$f":"SUM(BD186:BD189)","v":0},{"$f":"SUM(BE186:BE189)","v":0}]
["Díl:","D96","Přesuny suti a vybouraných hmot",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[52,"979081111R00","Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km ","t",41.232864300000003,null,{"$f":"E192*F192","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,0,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ192=1,G192,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ192=2,G192,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ192=3,G192,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ192=4,G192,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ192=5,G192,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[53,"979081121R00","Příplatek k odvozu za každý další 1 km ","t",824.657286,null,{"$f":"E193*F193","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,0,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ193=1,G193,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ193=2,G193,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ193=3,G193,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ193=4,G193,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ193=5,G193,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[54,"979082111R00","Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m ","t",41.232864300000003,null,{"$f":"E194*F194","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,0,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ194=1,G194,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ194=2,G194,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ194=3,G194,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ194=4,G194,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ194=5,G194,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[55,"979087212R00","Nakládání suti na dopravní prostředky ","t",41.232864300000003,null,{"$f":"E195*F195","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,0,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ195=1,G195,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ195=2,G195,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ195=3,G195,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ195=4,G195,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ195=5,G195,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[56,"979990101R00","Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm skupina 170101 a 170102","t",41.232864300000003,null,{"$f":"E196*F196","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,0,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ196=1,G196,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ196=2,G196,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ196=3,G196,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ196=4,G196,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ196=5,G196,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B191,\" \",C191)","v":"D96 Přesuny suti a vybouraných hmot"},null,null,null,{"$f":"SUM(G191:G196)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA191:BA196)","v":0},{"$f":"SUM(BB191:BB196)","v":0},{"$f":"SUM(BC191:BC196)","v":0},{"$f":"SUM(BD191:BD196)","v":0},{"$f":"SUM(BE191:BE196)","v":0}]