{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Krycí list","Rekapitulace","Položky"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":52,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Krycí list","index":0,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,1,51,6],[52,1,52,6],[53,1,53,6],[54,1,54,6],[45,1,45,6],[46,1,46,6],[47,1,47,6],[48,1,48,6],[49,1,49,6],[50,1,50,6],[29,5,29,6],[30,5,30,6],[31,5,31,6],[32,5,32,6],[33,5,33,6],[36,1,44,6],[7,2,7,4],[8,2,8,4],[9,2,9,4],[10,2,10,4],[11,2,11,4],[22,0,22,1]]}
["POLOŽKOVÝ ROZPOČET"]
["Rozpočet",null,{"$f":"Rekapitulace!H1","v":"3356/300"},{"$f":"Rekapitulace!G2","v":"Oprava dešťové kanalizace"},null,"JKSO ","827.22"]
[]
["Objekt",null,"Název objektu",null,null,"SKP "]
["300",null,"Oprava dešťové kanalizace",null,null,"Měrná jednotka","m"]
["Stavba",null,"Název stavby",null,null,"Počet jednotek",99]
["3356",null,"Oprava dešťové kanalizace Malý Rohozec",null,null,"Náklady na m.j.",{"$f":"IF(PocetMJ=0,,ROUND((F30+F32)/PocetMJ,1))","v":0}]
["Projektant",null,"PVK Projekt s.r.o.",null,null,"Typ rozpočtu"]
["Zpracovatel projektu",null,{"$f":"Projektant","v":"PVK Projekt s.r.o."}]
["Objednatel",null,"Město TURNOV"]
["Dodavatel",null,"Dle výběrového řízení",null,null,"Zakázkové číslo ","1756/2023"]
["Rozpočtoval",null,"Jiří Vocásek, Ohrazenice 266, 511 01 Turnov",null,null,"Počet listů",10]
["ROZPOČTOVÉ NÁKLADY"]
["Základní rozpočtové náklady",null,null,"Ostatní rozpočtové náklady"]
[null,"HSV celkem",{"$f":"HSV","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A17","v":"Zařízení staveniště"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I17","v":0}]
["Z","PSV celkem",{"$f":"PSV","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A18","v":"Kompletační činnost (IČD)"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I18","v":0}]
["R","M práce celkem",{"$f":"Mont","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A19","v":"Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I19","v":0}]
["N","M dodávky celkem",{"$f":"Dodavka","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A20","v":"Dokumentace skutečného provedení"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I20","v":0}]
["ZRN celkem",null,{"$f":"SUM(C15:C18)","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A21","v":"Geodetické zaměření stavby"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I21","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"Rekapitulace!A22","v":"DIO"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I22","v":0}]
["HZS",null,{"$f":"HZS","v":0}]
["ZRN+HZS",null,{"$f":"C19+C21","v":0}]
["ZRN+ost.náklady+HZS",null,{"$f":"C22+G23","v":0},"Ostatní náklady celkem",null,null,{"$f":"VRN","v":0}]
["Vypracoval",null,null,"Za zhotovitele",null,"Za objednatele"]
["Jméno :",null,"Jiří Vocásek","Jméno :",null,"Jméno :"]
["Datum :",null,"13.května 2023","Datum :",null,"Datum :"]
[]
["Podpis :",null,null,"Podpis:",null,"Podpis:"]
[]
["Základ pro DPH",null,21,"%  ",null,{"$f":"C23-F32","v":0}]
["DPH",null,{"$f":"SazbaDPH1","v":21},"% ",null,{"$f":"ROUND(PRODUCT(F30,C31/100),0)","v":0}]
["Základ pro DPH",null,0,"% ",null,0]
["DPH",null,{"$f":"SazbaDPH2","v":0},"% ",null,{"$f":"ROUND(PRODUCT(F32,C33/100),0)","v":0}]
["CENA ZA OBJEKT CELKEM",null,null,null,null,{"$f":"ROUND(SUM(F30:F33),0)","v":0}]
[]
["Poznámka :",null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]

{"sheet":"Rekapitulace","index":1,"n_rows":23,"n_cols":53,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[1,6,1,8],[22,7,22,8]]}
["Stavba :",null,{"$f":"CONCATENATE(cislostavby,\" \",nazevstavby)","v":"3356 Oprava dešťové kanalizace Malý Rohozec"},null,null,null,"Rozpočet :","3356/300"]
["Objekt :",null,{"$f":"CONCATENATE(cisloobjektu,\" \",nazevobjektu)","v":"300 Oprava dešťové kanalizace"},null,null,null,"Oprava dešťové kanalizace"]
[]
["REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ"]
[]
[null,"Stavební díl",null,null,"HSV","PSV","Dodávka","Montáž","HZS"]
[{"$f":"Položky!B7","v":"1"},{"$f":"Položky!C7","v":"Zemní práce"},null,null,{"$f":"Položky!BA192","v":0},{"$f":"Položky!BB192","v":0},{"$f":"Položky!BC192","v":0},{"$f":"Položky!BD192","v":0},{"$f":"Položky!BE192","v":0}]
[{"$f":"Položky!B193","v":"45"},{"$f":"Položky!C193","v":"Podkladní a vedlejší konstrukce"},null,null,{"$f":"Položky!BA214","v":0},{"$f":"Položky!BB214","v":0},{"$f":"Položky!BC214","v":0},{"$f":"Položky!BD214","v":0},{"$f":"Položky!BE214","v":0}]
[{"$f":"Položky!B215","v":"5"},{"$f":"Položky!C215","v":"Komunikace"},null,null,{"$f":"Položky!BA242","v":0},{"$f":"Položky!BB242","v":0},{"$f":"Položky!BC242","v":0},{"$f":"Položky!BD242","v":0},{"$f":"Položky!BE242","v":0}]
[{"$f":"Položky!B243","v":"8"},{"$f":"Položky!C243","v":"Trubní vedení"},null,null,{"$f":"Položky!BA350","v":0},{"$f":"Položky!BB350","v":0},{"$f":"Položky!BC350","v":0},{"$f":"Položky!BD350","v":0},{"$f":"Položky!BE350","v":0}]
[{"$f":"Položky!B351","v":"99"},{"$f":"Položky!C351","v":"Staveništní přesun hmot"},null,null,{"$f":"Položky!BA353","v":0},{"$f":"Položky!BB353","v":0},{"$f":"Položky!BC353","v":0},{"$f":"Položky!BD353","v":0},{"$f":"Položky!BE353","v":0}]
[null,"CELKEM  OBJEKT",null,null,{"$f":"SUM(E7:E11)","v":0},{"$f":"SUM(F7:F11)","v":0},{"$f":"SUM(G7:G11)","v":0},{"$f":"SUM(H7:H11)","v":0},{"$f":"SUM(I7:I11)","v":0}]
[]
["OSTATNÍ AVEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY"]
[]
["Název OaVRN",null,null,null,"Kč",null,null,null,"Kč"]
["Zařízení staveniště",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E17+F17*G17/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
["Kompletační činnost (IČD)",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E18+F18*G18/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
["Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E19+F19*G19/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Dokumentace skutečného provedení",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E20+F20*G20/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Geodetické zaměření stavby",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E21+F21*G21/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["DIO",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E22+F22*G22/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"CELKEM OaVRN",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(I17:I22)","v":0}]

{"sheet":"Položky","index":2,"n_rows":353,"n_cols":104,"rows_kept":353,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[344,2,344,3],[345,2,345,3],[347,2,347,3],[348,2,348,3],[335,2,335,3],[336,2,336,3],[338,2,338,3],[339,2,339,3],[341,2,341,3],[342,2,342,3],[327,2,327,6],[328,2,328,6],[329,2,329,3],[330,2,330,3],[332,2,332,3],[333,2,333,3],[320,2,320,6],[321,2,321,6],[322,2,322,3],[323,2,323,3],[325,2,325,6],[326,2,326,6],[313,2,313,6],[314,2,314,3],[316,2,316,6],[317,2,317,6],[318,2,318,6],[319,2,319,6],[306,2,306,3],[308,2,308,6],[309,2,309,6],[310,2,310,6],[311,2,311,6],[312,2,312,6],[300,2,300,6],[301,2,301,6],[302,2,302,6],[303,2,303,6],[304,2,304,6],[305,2,305,3],[292,2,292,3],[293,2,293,3],[294,2,294,3],[296,2,296,3],[297,2,297,3],[299,2,299,6],[285,2,285,3],[286,2,286,3],[287,2,287,3],[289,2,289,6],[290,2,290,6],[291,2,291,6],[278,2,278,6],[279,2,279,6],[280,2,280,3],[281,2,281,3],[283,2,283,6],[284,2,284,6],[270,2,270,6],[271,2,271,3],[273,2,273,6],[274,2,274,6],[275,2,275,3],[276,2,276,3],[262,2,262,3],[264,2,264,6],[265,2,265,6],[266,2,266,6],[267,2,267,6],[268,2,268,3],[255,2,255,6],[256,2,256,3],[257,2,257,3],[259,2,259,6],[260,2,260,3],[261,2,261,3],[244,2,244,6],[245,2,245,3],[246,2,246,3],[248,2,248,6],[249,2,249,6],[250,2,250,3],[252,2,252,3],[253,2,253,3],[234,2,234,3],[235,2,235,3],[236,2,236,3],[238,2,238,3],[239,2,239,3],[240,2,240,3],[226,2,226,3],[227,2,227,3],[228,2,228,3],[230,2,230,3],[231,2,231,3],[232,2,232,3],[212,2,212,3],[216,2,216,3],[217,2,217,3],[219,2,219,3],[220,2,220,3],[222,2,222,3],[223,2,223,3],[224,2,224,3],[203,2,203,3],[205,2,205,3],[206,2,206,3],[208,2,208,3],[209,2,209,3],[211,2,211,3],[190,2,190,3],[194,2,194,3],[195,2,195,3],[197,2,197,6],[198,2,198,3],[199,2,199,3],[200,2,200,3],[202,2,202,3],[184,2,184,3],[185,2,185,3],[186,2,186,3],[187,2,187,3],[188,2,188,3],[189,2,189,3],[178,2,178,3],[179,2,179,3],[180,2,180,3],[181,2,181,3],[182,2,182,3],[183,2,183,3],[170,2,170,6],[172,2,172,3],[173,2,173,3],[175,2,175,3],[176,2,176,3],[177,2,177,3],[159,2,159,3],[160,2,160,3],[162,2,162,3],[163,2,163,3],[165,2,165,3],[166,2,166,3],[153,2,153,3],[154,2,154,3],[155,2,155,3],[156,2,156,3],[157,2,157,3],[158,2,158,3],[146,2,146,3],[148,2,148,3],[149,2,149,3],[150,2,150,3],[151,2,151,3],[152,2,152,3],[139,2,139,3],[140,2,140,3],[141,2,141,3],[142,2,142,3],[143,2,143,3],[145,2,145,3],[133,2,133,3],[134,2,134,3],[135,2,135,3],[136,2,136,3],[137,2,137,3],[138,2,138,3],[127,2,127,6],[128,2,128,3],[129,2,129,3],[130,2,130,3],[131,2,131,3],[132,2,132,3],[120,2,120,3],[121,2,121,3],[122,2,122,3],[123,2,123,3],[124,2,124,3],[126,2,126,6],[114,2,114,3],[115,2,115,3],[116,2,116,3],[117,2,117,3],[118,2,118,3],[119,2,119,3],[107,2,107,3],[108,2,108,3],[109,2,109,3],[110,2,110,3],[112,2,112,3],[113,2,113,3],[100,2,100,3],[101,2,101,3],[102,2,102,3],[103,2,103,3],[104,2,104,3],[106,2,106,3],[93,2,93,3],[94,2,94,3],[95,2,95,3],[96,2,96,3],[97,2,97,3],[98,2,98,3],[87,2,87,3],[88,2,88,3],[89,2,89,3],[90,2,90,3],[91,2,91,3],[92,2,92,3],[80,2,80,3],[81,2,81,3],[82,2,82,3],[83,2,83,3],[84,2,84,3],[86,2,86,3],[74,2,74,3],[75,2,75,3],[76,2,76,3],[77,2,77,3],[78,2,78,3],[79,2,79,3],[67,2,67,3],[68,2,68,3],[69,2,69,3],[71,2,71,6],[72,2,72,3],[73,2,73,3],[61,2,61,3],[62,2,62,3],[63,2,63,3],[64,2,64,3],[65,2,65,3],[66,2,66,3],[54,2,54,3],[55,2,55,3],[57,2,57,3],[58,2,58,3],[59,2,59,3],[60,2,60,3],[48,2,48,3],[49,2,49,3],[50,2,50,3],[51,2,51,3],[52,2,52,3],[53,2,53,3],[42,2,42,6],[43,2,43,3],[44,2,44,3],[45,2,45,3],[46,2,46,3],[47,2,47,3],[34,2,34,3],[35,2,35,3],[37,2,37,6],[38,2,38,3],[39,2,39,3],[41,2,41,6],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[30,2,30,3],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[33,2,33,3],[22,2,22,6],[23,2,23,3],[24,2,24,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[14,2,14,6],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[18,2,18,6],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[0,0,0,6],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[3,4,3,6],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3]]}
["Položkový rozpočet "]
[]
["Stavba :",null,{"$f":"CONCATENATE(cislostavby,\" \",nazevstavby)","v":"3356 Oprava dešťové kanalizace Malý Rohozec"},null,"Rozpočet:",{"$f":"Rekapitulace!H1","v":"3356/300"}]
["Objekt :",null,{"$f":"CONCATENATE(cisloobjektu,\" \",nazevobjektu)","v":"300 Oprava dešťové kanalizace"},null,{"$f":"Rekapitulace!G2","v":"Oprava dešťové kanalizace"}]
[]
["P.č.","Číslo položky","Název položky","MJ","množství","cena / MJ","celkem (Kč)"]
["Díl:","1","Zemní práce",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[1,"113107620R00","Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm ","m2",124.378,null,{"$f":"E8*F8","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ8=1,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=2,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=3,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=4,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=5,G8,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:(98,98+2*1,50)*1,10+1,60*(1,60-1,10)*5",null,116.178,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:(98,98+2*1,50)*1,10+1,60*(1,60-1,10)*5"]
[null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*1,00",null,8.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*1,00"]
[2,"113108410R00","Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm ","m2",124.378,null,{"$f":"E11*F11","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ11=1,G11,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ11=2,G11,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ11=3,G11,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ11=4,G11,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ11=5,G11,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:(98,98+2*1,50)*1,10+1,60*(1,60-1,10)*5",null,116.178,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:(98,98+2*1,50)*1,10+1,60*(1,60-1,10)*5"]
[null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*1,00",null,8.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*1,00"]
[3,"114211103R00","Odstranění betonových trub do DN 300 mm, ve výkopu ","m",101,null,{"$f":"E14*F14","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ14=1,G14,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ14=2,G14,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ14=3,G14,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ14=4,G14,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ14=5,G14,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka obsahuje odstranění materiálu obklopujícího potrubí v míře nutné pro vyzvednutí, rozpojení trub, uchopení a vyzvednutí trub z výkopu  a uložení na dopravní prostředek včetně odvozu na skládku zhotovitele a poplatek za skládku.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka obsahuje odstranění materiálu obklopujícího potrubí v míře nutné pro vyzvednutí, rozpojení trub, uchopení a vyzvednutí trub z výkopu  a uložení na dopravní prostředek včetně odvozu na skládku zhotovitele a poplatek za skládku.",null,null,3]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"Stávající betonové potrubí DN300:101,00",null,101,null,null,null,null,null,null,null,"Stávající betonové potrubí DN300:101,00"]
[4,"115101201R00","Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min ","h",260,null,{"$f":"E18*F18","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ18=1,G18,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ18=2,G18,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ18=3,G18,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ18=4,G18,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ18=5,G18,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka platí i pro případné přečerpávání splašků během realizace stavby",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka platí i pro případné přečerpávání splašků během realizace stavby",null,null,3]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:250",null,250,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:250"]
[null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:10",null,10,null,null,null,null,null,null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:10"]
[5,"130001101RRX","Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení ","m3",52.133699999999997,null,{"$f":"E22*F22","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ22=1,G22,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ22=2,G22,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ22=3,G22,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ22=4,G22,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ22=5,G22,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Včetně případných nutných dokopávek a ručního výkopu podél sousedících inženýrských sítí a provedení sond před samotnou realizací výkopů.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Včetně případných nutných dokopávek a ručního výkopu podél sousedících inženýrských sítí a provedení sond před samotnou realizací výkopů.",null,null,3]
[null,null,"Začátek provozního součtu",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Začátek provozního součtu"]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"km - 0,001.5 - 0,000:1,50*1,10*(1,12-0,30)",null,1.353,null,null,null,null,null,null,null,"km - 0,001.5 - 0,000:1,50*1,10*(1,12-0,30)"]
[null,null,"km 0,000 - 0,014.11:14,11*1,10*((1,12+2,25)/2-0,30)",null,21.496600000000001,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,000 - 0,014.11:14,11*1,10*((1,12+2,25)/2-0,30)"]
[null,null,"km 0,014.11 - 0,098.98:(98,98-14,11)*1,10*((2,25+2,25)/2-0,30)",null,182.0462,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,014.11 - 0,098.98:(98,98-14,11)*1,10*((2,25+2,25)/2-0,30)"]
[null,null,"km 0,098.98 - 0,100,48:(100,48-98,98)*1,10*(2,50-0,30)",null,3.63,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,098.98 - 0,100,48:(100,48-98,98)*1,10*(2,50-0,30)"]
[null,null,"Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*5",null,2.56,null,null,null,null,null,null,null,"Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*5"]
[null,null,"Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,10)*9,12",null,7.2960000000000003,null,null,null,null,null,null,null,"Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,10)*9,12"]
[null,null,"Odpočet objemu stávajících RŠ:-15,6146",null,-15.614599999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet objemu stávajících RŠ:-15,6146"]
[null,null,"Odpočet objemu původního betonového potrubí:-10,2224",null,-10.2224,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet objemu původního betonového potrubí:-10,2224"]
[null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*1,00*(2,25-0,30)",null,15.99,null,null,null,null,null,null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*1,00*(2,25-0,30)"]
[null,null,"Konec provozního součtu",null,208.53480000000002,null,null,null,null,null,null,null,"Konec provozního součtu"]
[null,null,"V hornině tř. 3 - 4 - 25%:208,5347*0,25",null,52.133699999999997,null,null,null,null,null,null,null,"V hornině tř. 3 - 4 - 25%:208,5347*0,25"]
[6,"130901123RT3","Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách bagrem s kladivem","m3",6.3585000000000003,null,{"$f":"E37*F37","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ37=1,G37,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ37=2,G37,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ37=3,G37,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ37=4,G37,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ37=5,G37,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka obsahuje odstranění materiálu obklopujícího betonové a železobetonové konstrukce v míře nutné pro vyzvednutí, rozpojení konstrukcí, uchopení a vyzvednutí konstrukce z výkopu a uložení na dopravní prostředek včetně odvozu na skládku zhotovitele a poplatek za skládku.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka obsahuje odstranění materiálu obklopujícího betonové a železobetonové konstrukce v míře nutné pro vyzvednutí, rozpojení konstrukcí, uchopení a vyzvednutí konstrukce z výkopu a uložení na dopravní prostředek včetně odvozu na skládku zhotovitele a poplatek za skládku.",null,null,3]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"Stávající betonové šachty na betonovém potrubí DN300:6,3585",null,6.3585000000000003,null,null,null,null,null,null,null,"Stávající betonové šachty na betonovém potrubí DN300:6,3585"]
[7,"132201212R00","Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ ","m3",104.26730000000001,null,{"$f":"E41*F41","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ41=1,G41,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ41=2,G41,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ41=3,G41,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ41=4,G41,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ41=5,G41,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.",null,null,3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3]
[null,null,"Začátek provozního součtu",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Začátek provozního součtu"]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"km - 0,001.5 - 0,000:1,50*1,10*(1,12-0,30)",null,1.353,null,null,null,null,null,null,null,"km - 0,001.5 - 0,000:1,50*1,10*(1,12-0,30)"]
[null,null,"km 0,000 - 0,014.11:14,11*1,10*((1,12+2,25)/2-0,30)",null,21.496600000000001,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,000 - 0,014.11:14,11*1,10*((1,12+2,25)/2-0,30)"]
[null,null,"km 0,014.11 - 0,098.98:(98,98-14,11)*1,10*((2,25+2,25)/2-0,30)",null,182.0462,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,014.11 - 0,098.98:(98,98-14,11)*1,10*((2,25+2,25)/2-0,30)"]
[null,null,"km 0,098.98 - 0,100,48:(100,48-98,98)*1,10*(2,50-0,30)",null,3.63,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,098.98 - 0,100,48:(100,48-98,98)*1,10*(2,50-0,30)"]
[null,null,"Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*5",null,2.56,null,null,null,null,null,null,null,"Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*5"]
[null,null,"Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,10)*9,12",null,7.2960000000000003,null,null,null,null,null,null,null,"Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,10)*9,12"]
[null,null,"Odpočet objemu stávajících RŠ:-15,6146",null,-15.614599999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet objemu stávajících RŠ:-15,6146"]
[null,null,"Odpočet objemu původního betonového potrubí:-10,2224",null,-10.2224,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet objemu původního betonového potrubí:-10,2224"]
[null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*1,00*(2,25-0,30)",null,15.99,null,null,null,null,null,null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*1,00*(2,25-0,30)"]
[null,null,"Konec provozního součtu",null,208.53480000000002,null,null,null,null,null,null,null,"Konec provozního součtu"]
[null,null,"V hornině tř. 3 - 50%:208,5347*0,5",null,104.26730000000001,null,null,null,null,null,null,null,"V hornině tř. 3 - 50%:208,5347*0,5"]
[8,"132201219R00","Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ ","m3",52.133699999999997,null,{"$f":"E57*F57","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ57=1,G57,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ57=2,G57,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ57=3,G57,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ57=4,G57,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ57=5,G57,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Začátek provozního součtu",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Začátek provozního součtu"]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"km - 0,001.5 - 0,000:1,50*1,10*(1,12-0,30)",null,1.353,null,null,null,null,null,null,null,"km - 0,001.5 - 0,000:1,50*1,10*(1,12-0,30)"]
[null,null,"km 0,000 - 0,014.11:14,11*1,10*((1,12+2,25)/2-0,30)",null,21.496600000000001,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,000 - 0,014.11:14,11*1,10*((1,12+2,25)/2-0,30)"]
[null,null,"km 0,014.11 - 0,098.98:(98,98-14,11)*1,10*((2,25+2,25)/2-0,30)",null,182.0462,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,014.11 - 0,098.98:(98,98-14,11)*1,10*((2,25+2,25)/2-0,30)"]
[null,null,"km 0,098.98 - 0,100,48:(100,48-98,98)*1,10*(2,50-0,30)",null,3.63,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,098.98 - 0,100,48:(100,48-98,98)*1,10*(2,50-0,30)"]
[null,null,"Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*5",null,2.56,null,null,null,null,null,null,null,"Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*5"]
[null,null,"Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,10)*9,12",null,7.2960000000000003,null,null,null,null,null,null,null,"Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,10)*9,12"]
[null,null,"Odpočet objemu stávajících RŠ:-15,6146",null,-15.614599999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet objemu stávajících RŠ:-15,6146"]
[null,null,"Odpočet objemu původního betonového potrubí:-10,2224",null,-10.2224,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet objemu původního betonového potrubí:-10,2224"]
[null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*1,00*(2,25-0,30)",null,15.99,null,null,null,null,null,null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*1,00*(2,25-0,30)"]
[null,null,"Konec provozního součtu",null,208.53480000000002,null,null,null,null,null,null,null,"Konec provozního součtu"]
[null,null,"V hornině tř. 3 - 50%:208,5347*0,5*0,5",null,52.133699999999997,null,null,null,null,null,null,null,"V hornině tř. 3 - 50%:208,5347*0,5*0,5"]
[9,"132301212R00","Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ ","m3",104.26730000000001,null,{"$f":"E71*F71","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ71=1,G71,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ71=2,G71,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ71=3,G71,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ71=4,G71,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ71=5,G71,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.",null,null,3]
[null,null,"Začátek provozního součtu",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Začátek provozního součtu"]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"km - 0,001.5 - 0,000:1,50*1,10*(1,12-0,30)",null,1.353,null,null,null,null,null,null,null,"km - 0,001.5 - 0,000:1,50*1,10*(1,12-0,30)"]
[null,null,"km 0,000 - 0,014.11:14,11*1,10*((1,12+2,25)/2-0,30)",null,21.496600000000001,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,000 - 0,014.11:14,11*1,10*((1,12+2,25)/2-0,30)"]
[null,null,"km 0,014.11 - 0,098.98:(98,98-14,11)*1,10*((2,25+2,25)/2-0,30)",null,182.0462,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,014.11 - 0,098.98:(98,98-14,11)*1,10*((2,25+2,25)/2-0,30)"]
[null,null,"km 0,098.98 - 0,100,48:(100,48-98,98)*1,10*(2,50-0,30)",null,3.63,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,098.98 - 0,100,48:(100,48-98,98)*1,10*(2,50-0,30)"]
[null,null,"Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*5",null,2.56,null,null,null,null,null,null,null,"Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*5"]
[null,null,"Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,10)*9,12",null,7.2960000000000003,null,null,null,null,null,null,null,"Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,10)*9,12"]
[null,null,"Odpočet objemu stávajících RŠ:-15,6146",null,-15.614599999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet objemu stávajících RŠ:-15,6146"]
[null,null,"Odpočet objemu původního betonového potrubí:-10,2224",null,-10.2224,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet objemu původního betonového potrubí:-10,2224"]
[null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*1,00*(2,25-0,30)",null,15.99,null,null,null,null,null,null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*1,00*(2,25-0,30)"]
[null,null,"Konec provozního součtu",null,208.53480000000002,null,null,null,null,null,null,null,"Konec provozního součtu"]
[null,null,"V hornině tř. 4 - 50%:208,5347*0,5",null,104.26730000000001,null,null,null,null,null,null,null,"V hornině tř. 4 - 50%:208,5347*0,5"]
[10,"132301219R00","Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ ","m3",52.133699999999997,null,{"$f":"E86*F86","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ86=1,G86,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ86=2,G86,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ86=3,G86,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ86=4,G86,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ86=5,G86,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Začátek provozního součtu",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Začátek provozního součtu"]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"km - 0,001.5 - 0,000:1,50*1,10*(1,12-0,30)",null,1.353,null,null,null,null,null,null,null,"km - 0,001.5 - 0,000:1,50*1,10*(1,12-0,30)"]
[null,null,"km 0,000 - 0,014.11:14,11*1,10*((1,12+2,25)/2-0,30)",null,21.496600000000001,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,000 - 0,014.11:14,11*1,10*((1,12+2,25)/2-0,30)"]
[null,null,"km 0,014.11 - 0,098.98:(98,98-14,11)*1,10*((2,25+2,25)/2-0,30)",null,182.0462,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,014.11 - 0,098.98:(98,98-14,11)*1,10*((2,25+2,25)/2-0,30)"]
[null,null,"km 0,098.98 - 0,100,48:(100,48-98,98)*1,10*(2,50-0,30)",null,3.63,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,098.98 - 0,100,48:(100,48-98,98)*1,10*(2,50-0,30)"]
[null,null,"Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*5",null,2.56,null,null,null,null,null,null,null,"Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*5"]
[null,null,"Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,10)*9,12",null,7.2960000000000003,null,null,null,null,null,null,null,"Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,10)*9,12"]
[null,null,"Odpočet objemu stávajících RŠ:-15,6146",null,-15.614599999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet objemu stávajících RŠ:-15,6146"]
[null,null,"Odpočet objemu původního betonového potrubí:-10,2224",null,-10.2224,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet objemu původního betonového potrubí:-10,2224"]
[null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*1,00*(2,25-0,30)",null,15.99,null,null,null,null,null,null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*1,00*(2,25-0,30)"]
[null,null,"Konec provozního součtu",null,208.53480000000002,null,null,null,null,null,null,null,"Konec provozního součtu"]
[null,null,"V hornině tř. 4 - 50%:208,5347*0,5*0,5",null,52.133699999999997,null,null,null,null,null,null,null,"V hornině tř. 4 - 50%:208,5347*0,5*0,5"]
[11,"151101101R00","Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m ","m2",473.8657,null,{"$f":"E100*F100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ100=1,G100,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ100=2,G100,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ100=3,G100,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ100=4,G100,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ100=5,G100,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.8999999999999999E-4]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"km 0,000 - 0,014.11:14,11*(1,12+2,25)/2*2",null,47.550699999999999,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,000 - 0,014.11:14,11*(1,12+2,25)/2*2"]
[null,null,"km 0,014.11 - 0,098.98:(98,98-14,11)*(2,25+2,25)/2*2",null,381.91500000000002,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,014.11 - 0,098.98:(98,98-14,11)*(2,25+2,25)/2*2"]
[null,null,"km 0,098.98 - 0,100,48:(100,48-98,98)*2,50*2",null,7.5,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,098.98 - 0,100,48:(100,48-98,98)*2,50*2"]
[null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*2,25*2",null,36.9,null,null,null,null,null,null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*2,25*2"]
[12,"151101111R00","Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m ","m2",473.8657,null,{"$f":"E106*F106","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ106=1,G106,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ106=2,G106,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ106=3,G106,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ106=4,G106,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ106=5,G106,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"km 0,000 - 0,014.11:14,11*(1,12+2,25)/2*2",null,47.550699999999999,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,000 - 0,014.11:14,11*(1,12+2,25)/2*2"]
[null,null,"km 0,014.11 - 0,098.98:(98,98-14,11)*(2,25+2,25)/2*2",null,381.91500000000002,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,014.11 - 0,098.98:(98,98-14,11)*(2,25+2,25)/2*2"]
[null,null,"km 0,098.98 - 0,100,48:(100,48-98,98)*2,50*2",null,7.5,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,098.98 - 0,100,48:(100,48-98,98)*2,50*2"]
[null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*2,25*2",null,36.9,null,null,null,null,null,null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*2,25*2"]
[13,"162701105RSZ","Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 na skládku zhotovitele","m3",208.53469999999999,null,{"$f":"E112*F112","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ112=1,G112,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ112=2,G112,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ112=3,G112,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ112=4,G112,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ112=5,G112,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Začátek provozního součtu",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Začátek provozního součtu"]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"km - 0,001.5 - 0,000:1,50*1,10*(1,12-0,30)",null,1.353,null,null,null,null,null,null,null,"km - 0,001.5 - 0,000:1,50*1,10*(1,12-0,30)"]
[null,null,"km 0,000 - 0,014.11:14,11*1,10*((1,12+2,25)/2-0,30)",null,21.496600000000001,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,000 - 0,014.11:14,11*1,10*((1,12+2,25)/2-0,30)"]
[null,null,"km 0,014.11 - 0,098.98:(98,98-14,11)*1,10*((2,25+2,25)/2-0,30)",null,182.0462,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,014.11 - 0,098.98:(98,98-14,11)*1,10*((2,25+2,25)/2-0,30)"]
[null,null,"km 0,098.98 - 0,100,48:(100,48-98,98)*1,10*(2,50-0,30)",null,3.63,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,098.98 - 0,100,48:(100,48-98,98)*1,10*(2,50-0,30)"]
[null,null,"Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*5",null,2.56,null,null,null,null,null,null,null,"Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*5"]
[null,null,"Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,10)*9,12",null,7.2960000000000003,null,null,null,null,null,null,null,"Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,10)*9,12"]
[null,null,"Odpočet objemu stávajících RŠ:-15,6146",null,-15.614599999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet objemu stávajících RŠ:-15,6146"]
[null,null,"Odpočet objemu původního betonového potrubí:-10,2224",null,-10.2224,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet objemu původního betonového potrubí:-10,2224"]
[null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*1,00*(2,25-0,30)",null,15.99,null,null,null,null,null,null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*1,00*(2,25-0,30)"]
[null,null,"Konec provozního součtu",null,208.53480000000002,null,null,null,null,null,null,null,"Konec provozního součtu"]
[null,null,"V hornině tř. 3 - 4 :208,5347",null,208.53469999999999,null,null,null,null,null,null,null,"V hornině tř. 3 - 4 :208,5347"]
[14,"174101101R00","Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním ","m3",132.55590000000001,null,{"$f":"E126*F126","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ126=1,G126,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ126=2,G126,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ126=3,G126,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ126=4,G126,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ126=5,G126,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.",null,null,3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3]
[null,null,"Zásyp ŠD fr. 0-63 mm:132,5559",null,132.55590000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Zásyp ŠD fr. 0-63 mm:132,5559"]
[null,null,"Začátek provozního součtu",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Začátek provozního součtu"]
[null,null,"Výkopy:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Výkopy:"]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"km - 0,001.5 - 0,000:1,50*1,10*(1,12-0,30)",null,1.353,null,null,null,null,null,null,null,"km - 0,001.5 - 0,000:1,50*1,10*(1,12-0,30)"]
[null,null,"km 0,000 - 0,014.11:14,11*1,10*((1,12+2,25)/2-0,30)",null,21.496600000000001,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,000 - 0,014.11:14,11*1,10*((1,12+2,25)/2-0,30)"]
[null,null,"km 0,014.11 - 0,098.98:(98,98-14,11)*1,10*((2,25+2,25)/2-0,30)",null,182.0462,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,014.11 - 0,098.98:(98,98-14,11)*1,10*((2,25+2,25)/2-0,30)"]
[null,null,"km 0,098.98 - 0,100,48:(100,48-98,98)*1,10*(2,50-0,30)",null,3.63,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,098.98 - 0,100,48:(100,48-98,98)*1,10*(2,50-0,30)"]
[null,null,"Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*5",null,2.56,null,null,null,null,null,null,null,"Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*5"]
[null,null,"Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,10)*9,12",null,7.2960000000000003,null,null,null,null,null,null,null,"Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,10)*9,12"]
[null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*1,00*(2,25-0,30)",null,15.99,null,null,null,null,null,null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*1,00*(2,25-0,30)"]
[null,null,"Odpoče lože, potrubí a obsypů:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Odpoče lože, potrubí a obsypů:"]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:-(98,98+2*1,50)*1,10*(0,15+0,30+0,30)",null,-84.133499999999998,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:-(98,98+2*1,50)*1,10*(0,15+0,30+0,30)"]
[null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:-(4,30+3,90)*1,00*(0,15+0,15+0,30)",null,-4.92,null,null,null,null,null,null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:-(4,30+3,90)*1,00*(0,15+0,15+0,30)"]
[null,null,"Odpočet objemu RŠ:-12,7623",null,-12.7623,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet objemu RŠ:-12,7623"]
[null,null,"Konec provozního součtu",null,132.55600000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Konec provozního součtu"]
[15,"175101101R00","Obsyp potrubí bez prohození sypaniny ","m3",63.6434,null,{"$f":"E145*F145","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ145=1,G145,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ145=2,G145,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ145=3,G145,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ145=4,G145,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ145=5,G145,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:(98,98+2*1,50)*(1,10*(0,30+0,30)-0,15^2*Pi)",null,60.098300000000002,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:(98,98+2*1,50)*(1,10*(0,30+0,30)-0,15^2*Pi)"]
[null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*(1,00*(0,15+0,30)-0,075^2*Pi)",null,3.5451000000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*(1,00*(0,15+0,30)-0,075^2*Pi)"]
[16,"199000002R00","Poplatek za skládku horniny 1- 7 č. dle katal. odpadů 17 05 04","m3",208.53469999999999,null,{"$f":"E148*F148","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ148=1,G148,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ148=2,G148,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ148=3,G148,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ148=4,G148,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ148=5,G148,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Začátek provozního součtu",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Začátek provozního součtu"]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"km - 0,001.5 - 0,000:1,50*1,10*(1,12-0,30)",null,1.353,null,null,null,null,null,null,null,"km - 0,001.5 - 0,000:1,50*1,10*(1,12-0,30)"]
[null,null,"km 0,000 - 0,014.11:14,11*1,10*((1,12+2,25)/2-0,30)",null,21.496600000000001,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,000 - 0,014.11:14,11*1,10*((1,12+2,25)/2-0,30)"]
[null,null,"km 0,014.11 - 0,098.98:(98,98-14,11)*1,10*((2,25+2,25)/2-0,30)",null,182.0462,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,014.11 - 0,098.98:(98,98-14,11)*1,10*((2,25+2,25)/2-0,30)"]
[null,null,"km 0,098.98 - 0,100,48:(100,48-98,98)*1,10*(2,50-0,30)",null,3.63,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,098.98 - 0,100,48:(100,48-98,98)*1,10*(2,50-0,30)"]
[null,null,"Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*5",null,2.56,null,null,null,null,null,null,null,"Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*5"]
[null,null,"Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,10)*9,12",null,7.2960000000000003,null,null,null,null,null,null,null,"Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,10)*9,12"]
[null,null,"Odpočet objemu stávajících RŠ:-15,6146",null,-15.614599999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet objemu stávajících RŠ:-15,6146"]
[null,null,"Odpočet objemu původního betonového potrubí:-10,2224",null,-10.2224,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet objemu původního betonového potrubí:-10,2224"]
[null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*1,00*(2,25-0,30)",null,15.99,null,null,null,null,null,null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*1,00*(2,25-0,30)"]
[null,null,"Konec provozního součtu",null,208.53480000000002,null,null,null,null,null,null,null,"Konec provozního součtu"]
[null,null,"V hornině tř. 3 - 4 :208,5347",null,208.53469999999999,null,null,null,null,null,null,null,"V hornině tř. 3 - 4 :208,5347"]
[17,"919735113R00","Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm ","m",225.36,null,{"$f":"E162*F162","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ162=1,G162,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ162=2,G162,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ162=3,G162,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ162=4,G162,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ162=5,G162,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:(98,98+2*1,50)*2+(1,60-1,10)*2*5",null,208.96,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:(98,98+2*1,50)*2+(1,60-1,10)*2*5"]
[null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*2",null,16.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*2"]
[18,"976085211R00","Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2 ","kus",6,null,{"$f":"E165*F165","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ165=1,G165,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ165=2,G165,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ165=3,G165,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ165=4,G165,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ165=5,G165,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"Stávajícípoklopy:6",null,6,null,null,null,null,null,null,null,"Stávajícípoklopy:6"]
[19,"979082113RSZ","Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele","t",82.089500000000001,null,{"$f":"E168*F168","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ168=1,G168,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ168=2,G168,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ168=3,G168,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ168=4,G168,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ168=5,G168,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[20,"979089001R00","Poplatek za skládku stavební suti štěrky z komunikací, skupina odpadu 010408","t",54.726300000000002,null,{"$f":"E169*F169","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ169=1,G169,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ169=2,G169,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ169=3,G169,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ169=4,G169,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ169=5,G169,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[21,"979999995R00","Poplatek za reciklaci asfaltu, kusovost do 1600cm2 skupina 170302","t",27.363199999999999,null,{"$f":"E170*F170","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ170=1,G170,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ170=2,G170,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ170=3,G170,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ170=4,G170,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ170=5,G170,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).",null,null,3]
[22,"58337308R","Štěrkopísek frakce 0-2 tř.B","t",70.534199999999998,null,{"$f":"E172*F172","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"58337308R",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ172=1,G172,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ172=2,G172,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ172=3,G172,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ172=4,G172,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ172=5,G172,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:(98,98+2*1,50)*(1,10*(0,30+0,30)-0,15^2*Pi)*1,0973*1,01",null,66.6053,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:(98,98+2*1,50)*(1,10*(0,30+0,30)-0,15^2*Pi)*1,0973*1,01"]
[null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*(1,00*(0,15+0,30)-0,075^2*Pi)*1,0973*1,01",null,3.9289000000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*(1,00*(0,15+0,30)-0,075^2*Pi)*1,0973*1,01"]
[23,"58344197R","Štěrkodrtě frakce 0-63 A","t",250.76,null,{"$f":"E175*F175","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"58344197R",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ175=1,G175,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ175=2,G175,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ175=3,G175,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ175=4,G175,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ175=5,G175,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,"Zásyp ŠD fr. 0-63 mm:132,5559*1,873*1,01",null,250.76,null,null,null,null,null,null,null,"Zásyp ŠD fr. 0-63 mm:132,5559*1,873*1,01"]
[null,null,"Začátek provozního součtu",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Začátek provozního součtu"]
[null,null,"Výkopy:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Výkopy:"]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"km - 0,001.5 - 0,000:1,50*1,10*(1,12-0,30)",null,1.353,null,null,null,null,null,null,null,"km - 0,001.5 - 0,000:1,50*1,10*(1,12-0,30)"]
[null,null,"km 0,000 - 0,014.11:14,11*1,10*((1,12+2,25)/2-0,30)",null,21.496600000000001,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,000 - 0,014.11:14,11*1,10*((1,12+2,25)/2-0,30)"]
[null,null,"km 0,014.11 - 0,098.98:(98,98-14,11)*1,10*((2,25+2,25)/2-0,30)",null,182.0462,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,014.11 - 0,098.98:(98,98-14,11)*1,10*((2,25+2,25)/2-0,30)"]
[null,null,"km 0,098.98 - 0,100,48:(100,48-98,98)*1,10*(2,50-0,30)",null,3.63,null,null,null,null,null,null,null,"km 0,098.98 - 0,100,48:(100,48-98,98)*1,10*(2,50-0,30)"]
[null,null,"Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*5",null,2.56,null,null,null,null,null,null,null,"Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*5"]
[null,null,"Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,10)*9,12",null,7.2960000000000003,null,null,null,null,null,null,null,"Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,10)*9,12"]
[null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*1,00*(2,25-0,30)",null,15.99,null,null,null,null,null,null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*1,00*(2,25-0,30)"]
[null,null,"Odpoče lože, potrubí a obsypů:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Odpoče lože, potrubí a obsypů:"]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:-(98,98+2*1,50)*1,10*(0,15+0,30+0,30)",null,-84.133499999999998,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:-(98,98+2*1,50)*1,10*(0,15+0,30+0,30)"]
[null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:-(4,30+3,90)*1,00*(0,15+0,15+0,30)",null,-4.92,null,null,null,null,null,null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:-(4,30+3,90)*1,00*(0,15+0,15+0,30)"]
[null,null,"Odpočet objemu RŠ:-12,7623",null,-12.7623,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet objemu RŠ:-12,7623"]
[null,null,"Konec provozního součtu",null,132.55600000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Konec provozního součtu"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B7,\" \",C7)","v":"1 Zemní práce"},null,null,null,{"$f":"SUM(G7:G191)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA7:BA191)","v":0},{"$f":"SUM(BB7:BB191)","v":0},{"$f":"SUM(BC7:BC191)","v":0},{"$f":"SUM(BD7:BD191)","v":0},{"$f":"SUM(BE7:BE191)","v":0}]
["Díl:","45","Podkladní a vedlejší konstrukce",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[24,"451572111R00","Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm ","m3",18.056699999999999,null,{"$f":"E194*F194","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ194=1,G194,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ194=2,G194,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ194=3,G194,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ194=4,G194,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ194=5,G194,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.873]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:(98,98+2*1,50)*1,10*0,15",null,16.826699999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:(98,98+2*1,50)*1,10*0,15"]
[null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*1,00*0,15",null,1.23,null,null,null,null,null,null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*1,00*0,15"]
[25,"452112111R00","Osazení beton. prstenců pod poklopy,výšky do100 mm ","kus",6,null,{"$f":"E197*F197","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ197=1,G197,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ197=2,G197,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ197=3,G197,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ197=4,G197,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ197=5,G197,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.6E-3]
[null,null,"Volba položky se řídí výškou prstence nebo rámu. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodávku betonových výrobků;",null,null,null,null,null,null,null,null,"Volba položky se řídí výškou prstence nebo rámu. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodávku betonových výrobků;",null,null,3]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"VP H60:5",null,5,null,null,null,null,null,null,null,"VP H60:5"]
[null,null,"VP H80:1",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"VP H80:1"]
[26,"452112121R00","Osazení beton. prstenců pod poklopy,výšky do200 mm ","kus",6,null,{"$f":"E202*F202","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ202=1,G202,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ202=2,G202,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ202=3,G202,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ202=4,G202,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ202=5,G202,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.6E-3]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"VP H120:6",null,6,null,null,null,null,null,null,null,"VP H120:6"]
[27,"59224346.B.R","Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 60/600/120","kus",5.05,null,{"$f":"E205*F205","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"59224346.B.R",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ205=1,G205,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ205=2,G205,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ205=3,G205,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ205=4,G205,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ205=5,G205,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.04]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"VP H60:5*1,01",null,5.05,null,null,null,null,null,null,null,"VP H60:5*1,01"]
[28,"59224347.B.R","Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 80/600/120","kus",1.01,null,{"$f":"E208*F208","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"59224347.B.R",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ208=1,G208,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ208=2,G208,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ208=3,G208,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ208=4,G208,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ208=5,G208,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.8000000000000005E-2]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"VP H80:1*1,01",null,1.01,null,null,null,null,null,null,null,"VP H80:1*1,01"]
[29,"59224349.B.R","Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 120/600/120","kus",6.06,null,{"$f":"E211*F211","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"59224349.B.R",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ211=1,G211,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ211=2,G211,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ211=3,G211,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ211=4,G211,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ211=5,G211,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.1000000000000003E-2]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"VP H120:6*1,01",null,6.06,null,null,null,null,null,null,null,"VP H120:6*1,01"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B193,\" \",C193)","v":"45 Podkladní a vedlejší konstrukce"},null,null,null,{"$f":"SUM(G193:G213)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA193:BA213)","v":0},{"$f":"SUM(BB193:BB213)","v":0},{"$f":"SUM(BC193:BC213)","v":0},{"$f":"SUM(BD193:BD213)","v":0},{"$f":"SUM(BE193:BE213)","v":0}]
["Díl:","5","Komunikace",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[30,"566903111R00","Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným ","t",46.591999999999999,null,{"$f":"E216*F216","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ216=1,G216,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ216=2,G216,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ216=3,G216,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ216=4,G216,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ216=5,G216,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.1000000000000001]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:((98,98+2*1,50)*1,10+1,60*(1,60-1,10)*5)*0,20*1,873",null,43.520299999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:((98,98+2*1,50)*1,10+1,60*(1,60-1,10)*5)*0,20*1,873"]
[null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*1,00*0,20*1,873",null,3.0716999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*1,00*0,20*1,873"]
[31,"566904111R00","Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem ","t",31.0945,null,{"$f":"E219*F219","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ219=1,G219,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ219=2,G219,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ219=3,G219,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ219=4,G219,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ219=5,G219,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:((98,98+2*1,50)*1,10+1,60*(1,60-1,10)*5)*0,10*2,5",null,29.044499999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:((98,98+2*1,50)*1,10+1,60*(1,60-1,10)*5)*0,10*2,5"]
[null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*1,00*0,10*2,5",null,2.0499999999999998,null,null,null,null,null,null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*1,00*0,10*2,5"]
[32,"572713112R00","Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem ","t",19.25,null,{"$f":"E222*F222","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ222=1,G222,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ222=2,G222,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ222=3,G222,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ222=4,G222,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ222=5,G222,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"Celková plochy komunikace :280,00*0,05/2*2,50",null,17.5,null,null,null,null,null,null,null,"Celková plochy komunikace :280,00*0,05/2*2,50"]
[null,null,"Rezerva 10%:280,00*0,05/2*2,50*0,1",null,1.75,null,null,null,null,null,null,null,"Rezerva 10%:280,00*0,05/2*2,50*0,1"]
[33,"573111121R00","Postřik infiltr., množství zbytkov. poj. 0,60kg/m2 ","m2",308,null,{"$f":"E226*F226","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ226=1,G226,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ226=2,G226,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ226=3,G226,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ226=4,G226,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ226=5,G226,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.6100000000000004E-3]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"Celková plochy komunikace :280,00",null,280,null,null,null,null,null,null,null,"Celková plochy komunikace :280,00"]
[null,null,"Rezerva 10%:280,00*0,1",null,28,null,null,null,null,null,null,null,"Rezerva 10%:280,00*0,1"]
[34,"577142112RT2","Beton asfaltový ACO 11+ obrusný, nad 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2","m2",308,null,{"$f":"E230*F230","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ230=1,G230,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ230=2,G230,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ230=3,G230,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ230=4,G230,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ230=5,G230,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.12966]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"Celková plochy komunikace :280,00",null,280,null,null,null,null,null,null,null,"Celková plochy komunikace :280,00"]
[null,null,"Rezerva 10%:280,00*0,1",null,28,null,null,null,null,null,null,null,"Rezerva 10%:280,00*0,1"]
[35,"938908411RRR","Očištění povrchu krytu omytím ","m2",308,null,{"$f":"E234*F234","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ234=1,G234,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ234=2,G234,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ234=3,G234,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ234=4,G234,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ234=5,G234,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.0000000000000001E-5]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"Celková plochy komunikace :280,00",null,280,null,null,null,null,null,null,null,"Celková plochy komunikace :280,00"]
[null,null,"Rezerva 10%:280,00*0,1",null,28,null,null,null,null,null,null,null,"Rezerva 10%:280,00*0,1"]
[36,"938909311R00","Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. ","m2",308,null,{"$f":"E238*F238","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ238=1,G238,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ238=2,G238,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ238=3,G238,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ238=4,G238,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ238=5,G238,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"Celková plochy komunikace :280,00",null,280,null,null,null,null,null,null,null,"Celková plochy komunikace :280,00"]
[null,null,"Rezerva 10%:280,00*0,1",null,28,null,null,null,null,null,null,null,"Rezerva 10%:280,00*0,1"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B215,\" \",C215)","v":"5 Komunikace"},null,null,null,{"$f":"SUM(G215:G241)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA215:BA241)","v":0},{"$f":"SUM(BB215:BB241)","v":0},{"$f":"SUM(BC215:BC241)","v":0},{"$f":"SUM(BD215:BD241)","v":0},{"$f":"SUM(BE215:BE241)","v":0}]
["Díl:","8","Trubní vedení",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[37,"871313121R00","Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 ","m",8.1999999999999993,null,{"$f":"E244*F244","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ244=1,G244,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ244=2,G244,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ244=3,G244,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ244=4,G244,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ244=5,G244,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.",null,null,3]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:4,30+3,90",null,8.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:4,30+3,90"]
[38,"871373121R00","Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 ","m",98.98,null,{"$f":"E248*F248","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ248=1,G248,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ248=2,G248,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ248=3,G248,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ248=4,G248,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ248=5,G248,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.0000000000000001E-5]
[null,null,"V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.",null,null,3]
[null,null,"V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.",null,null,3]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:98,98",null,98.98,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:98,98"]
[39,"877373121R00","Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 ","kus",2,null,{"$f":"E252*F252","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ252=1,G252,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ252=2,G252,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ252=3,G252,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ252=4,G252,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ252=5,G252,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.0000000000000002E-5]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"Odbočka PVC DN300/150/45° pro kanalizační přípojky PVC DN150:2",null,2,null,null,null,null,null,null,null,"Odbočka PVC DN300/150/45° pro kanalizační přípojky PVC DN150:2"]
[40,"891183439RX0","Přepojení potrubí PVC na přípojkách DN 150 včetně dodávky přepojovací tvarovky","kus",2,null,{"$f":"E255*F255","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ255=1,G255,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ255=2,G255,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ255=3,G255,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ255=4,G255,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ255=5,G255,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.6000000000000001E-4]
[null,null,"Položka obsahuje přerušení stávajícího potrubí, montáž a dodávku příslušné tvarovky pro propojení stávajícího potrubí s novou přípojkou nebo RŠ DN150",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka obsahuje přerušení stávajícího potrubí, montáž a dodávku příslušné tvarovky pro propojení stávajícího potrubí s novou přípojkou nebo RŠ DN150",null,null,3]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:2",null,2,null,null,null,null,null,null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:2"]
[41,"891183440RX4","Propojeníí potrubí BT DN300 na novou nebo RŠ včetně dodávky propojovací tvarovky","kus",2,null,{"$f":"E259*F259","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ259=1,G259,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ259=2,G259,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ259=3,G259,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ259=4,G259,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ259=5,G259,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.56799999999999995]
[null,null,"Položka obsahuje přerušení potrubí, montáž a dodávku příslušné tvarovky nebo pčechodky pro propojení stávajícího potrubí s novou  RŠ DN1000",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka obsahuje přerušení potrubí, montáž a dodávku příslušné tvarovky nebo pčechodky pro propojení stávajícího potrubí s novou  RŠ DN1000",null,null,3]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"Napojení stávajícího potrubí na RŠ ŠD5:1",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"Napojení stávajícího potrubí na RŠ ŠD5:1"]
[null,null,"Napojení stávajícího potrubí na RŠ ŠD9:1",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"Napojení stávajícího potrubí na RŠ ŠD9:1"]
[42,"892601153R00","Čištění kanalizační stoky do DN 500, do 100 m ","m",98.98,null,{"$f":"E264*F264","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ264=1,G264,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ264=2,G264,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ264=3,G264,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ264=4,G264,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ264=5,G264,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"V položce je zakalkulováno:",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položce je zakalkulováno:",null,null,3]
[null,null,"a) otevření a uzavření revizních šachet a čisticích kusů",null,null,null,null,null,null,null,null,"a) otevření a uzavření revizních šachet a čisticích kusů",null,null,3]
[null,null,"b) natažení vysokotlakých hadic k místu odkud se bude kanalizace čistit",null,null,null,null,null,null,null,null,"b) natažení vysokotlakých hadic k místu odkud se bude kanalizace čistit",null,null,3]
[null,null,"c) vyčištění potrubí tlakovou vodou nebo motorovým pérem.",null,null,null,null,null,null,null,null,"c) vyčištění potrubí tlakovou vodou nebo motorovým pérem.",null,null,3]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:98,98",null,98.98,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:98,98"]
[43,"892855113R00","Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m ","m",98.98,null,{"$f":"E270*F270","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ270=1,G270,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ270=2,G270,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ270=3,G270,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ270=4,G270,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ270=5,G270,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Provedení kaberové prohlídky včetně dodání elektronického záznamu na CD zadavateli a tištěné dokumentace průběhu kamerové prohlídky",null,null,null,null,null,null,null,null,"Provedení kaberové prohlídky včetně dodání elektronického záznamu na CD zadavateli a tištěné dokumentace průběhu kamerové prohlídky",null,null,3]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:98,98",null,98.98,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:98,98"]
[44,"894421111RT1","Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t","kus",1,null,{"$f":"E273*F273","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ273=1,G273,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ273=2,G273,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ273=3,G273,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ273=4,G273,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ273=5,G273,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, skruže rovné na kroužek, hmotnost do 0,5 t.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, skruže rovné na kroužek, hmotnost do 0,5 t.",null,null,3]
[null,null,"V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci.",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci.",null,null,3]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"Skruž H250:1",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"Skruž H250:1"]
[45,"894421112RT1","Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t","kus",3,null,{"$f":"E278*F278","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ278=1,G278,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ278=2,G278,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ278=3,G278,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ278=4,G278,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ278=5,G278,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, skruže rovné na kroužek, hmotnost přes 0,5 do 1,4 t.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, skruže rovné na kroužek, hmotnost přes 0,5 do 1,4 t.",null,null,3]
[null,null,"V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci.",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci.",null,null,3]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"Skruž H500:3",null,3,null,null,null,null,null,null,null,"Skruž H500:3"]
[46,"894422111RT1","Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek","kus",5,null,{"$f":"E283*F283","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ283=1,G283,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ283=2,G283,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ283=3,G283,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ283=4,G283,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ283=5,G283,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, skruže přechodové na kroužek.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, skruže přechodové na kroužek.",null,null,3]
[null,null,"V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců",null,null,3]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"Kónus H600:4",null,4,null,null,null,null,null,null,null,"Kónus H600:4"]
[null,null,"ZD H200:1",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"ZD H200:1"]
[47,"894423111RT1","Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t","kus",5,null,{"$f":"E289*F289","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ289=1,G289,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ289=2,G289,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ289=3,G289,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ289=4,G289,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ289=5,G289,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, šachtová dna na kroužek, hmotnost do 2,0 t.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, šachtová dna na kroužek, hmotnost do 2,0 t.",null,null,3]
[null,null,"V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců;",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců;",null,null,3]
[null,null,"Součástí položky je i podbetonování ŠD v tl. min 10 cm",null,null,null,null,null,null,null,null,"Součástí položky je i podbetonování ŠD v tl. min 10 cm",null,null,3]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"Šachtové dno pro PVC DN300/600:4",null,4,null,null,null,null,null,null,null,"Šachtové dno pro PVC DN300/600:4"]
[null,null,"Šachtové dno pro PVC DN300/1000:1",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"Šachtové dno pro PVC DN300/1000:1"]
[48,"899103111R00","Osazení poklopu s rámem do 150 kg ","kus",5,null,{"$f":"E296*F296","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ296=1,G296,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ296=2,G296,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ296=3,G296,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ296=4,G296,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ296=5,G296,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.0200000000000002E-3]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"Poklop - Vtoková mříž:5",null,5,null,null,null,null,null,null,null,"Poklop - Vtoková mříž:5"]
[49,"286111903.R","Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN min. 12 DN 150","m",8.4459999999999997,null,{"$f":"E299*F299","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"286111903.R",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ299=1,G299,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ299=2,G299,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ299=3,G299,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ299=4,G299,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ299=5,G299,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.2000000000000007E-3]
[null,null,"Jedná  se  o  plnostěnné kanalizační trubky DN 150 – DN 400, SN 12 kN/m2 , zvenčí  i  zevnitř  hladké. Jsou  opatřeny hrdlem,  v  němž  je  vložen vysoce  elastický  jazýčkový  kroužek.  konce  trubek  (dříků)  jsou opatřeny  zkosením  pod  úhlem  15°.  Způsob  použití  trubek  je  „U“  dle  normy  ČSN  EN  1401-1, tj. mimo budovy. Spolehlivá  funkce  těsnění  je  jištěna  výztužným  kroužkem  z  elastomeru.  Je  tak  zamezeno  vypad-nutí nebo vytlačení kroužku při manipulaci a montáži. Tento systém zaručuje při správné montáži ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Jedná  se  o  plnostěnné kanalizační trubky DN 150 – DN 400, SN 12 kN/m2 , zvenčí  i  zevnitř  hladké. Jsou  opatřeny hrdlem,  v  němž  je  vložen vysoce  elastický  jazýčkový  kroužek.  konce  trubek  (dříků)  jsou opatřeny  zkosením  pod  úhlem  15°.  Způsob  použití  trubek  je  „U“  dle  normy  ČSN  EN  1401-1, tj. mimo budovy. Spolehlivá  funkce  těsnění  je  jištěna  výztužným  kroužkem  z  elastomeru.  Je  tak  zamezeno  vypad-nutí nebo vytlačení kroužku při manipulaci a montáži. Tento systém zaručuje při správné montáži ",null,null,3]
[null,null,"dokonalou  těsnost  do  výšky  vodního  sloupce  5  metrů.",null,null,null,null,null,null,null,null,"dokonalou  těsnost  do  výšky  vodního  sloupce  5  metrů.",null,null,3]
[null,null,"Teplota při pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C",null,null,null,null,null,null,null,null,"Teplota při pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C",null,null,3]
[null,null,"Max. teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 °C",null,null,null,null,null,null,null,null,"Max. teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 °C",null,null,3]
[null,null,"Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m",null,null,3]
[null,null,"Max. rychlost média: 12 m/s",null,null,null,null,null,null,null,null,"Max. rychlost média: 12 m/s",null,null,3]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*1,03",null,8.4459999999999997,null,null,null,null,null,null,null,"Kanalizační přípojky PVC DN150:(4,30+3,90)*1,03"]
[50,"286111934.R","Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN min. 12 DN 300","m",101.9494,null,{"$f":"E308*F308","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"286111934.R",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ308=1,G308,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ308=2,G308,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ308=3,G308,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ308=4,G308,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ308=5,G308,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.0200000000000001E-3]
[null,null,"Jedná  se  o  plnostěnné kanalizační trubky DN 150 – DN 400, min. SN 12 kN/m2 , zvenčí  i  zevnitř  hladké. Jsou  opatřeny hrdlem,  v  němž  je  vložen vysoce  elastický  jazýčkový  kroužek.  konce  trubek  (dříků)  jsou opatřeny  zkosením  pod  úhlem  15°.  Způsob  použití  trubek  je  „U“  dle  normy  ČSN  EN  1401-1, tj. mimo budovy. Spolehlivá  funkce  těsnění  je  jištěna  výztužným  kroužkem  z  elastomeru.  Je  tak  zamezeno  vypad-nutí nebo vytlačení kroužku při manipulaci a montáži. Tento systém zaručuje při správné montáži ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Jedná  se  o  plnostěnné kanalizační trubky DN 150 – DN 400, min. SN 12 kN/m2 , zvenčí  i  zevnitř  hladké. Jsou  opatřeny hrdlem,  v  němž  je  vložen vysoce  elastický  jazýčkový  kroužek.  konce  trubek  (dříků)  jsou opatřeny  zkosením  pod  úhlem  15°.  Způsob  použití  trubek  je  „U“  dle  normy  ČSN  EN  1401-1, tj. mimo budovy. Spolehlivá  funkce  těsnění  je  jištěna  výztužným  kroužkem  z  elastomeru.  Je  tak  zamezeno  vypad-nutí nebo vytlačení kroužku při manipulaci a montáži. Tento systém zaručuje při správné montáži ",null,null,3]
[null,null,"dokonalou  těsnost  do  výšky  vodního  sloupce  5  metrů.",null,null,null,null,null,null,null,null,"dokonalou  těsnost  do  výšky  vodního  sloupce  5  metrů.",null,null,3]
[null,null,"Teplota při pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C",null,null,null,null,null,null,null,null,"Teplota při pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C",null,null,3]
[null,null,"Max. teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 °C",null,null,null,null,null,null,null,null,"Max. teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 °C",null,null,3]
[null,null,"Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m",null,null,3]
[null,null,"Max. rychlost média: 12 m/s",null,null,null,null,null,null,null,null,"Max. rychlost média: 12 m/s",null,null,3]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:98,98*1,03",null,101.9494,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:98,98*1,03"]
[51,"286506131.R","Odbočka kanaliz. PVC QUANTUM SDR 34 DN 300/150/45°","kus",2.0299999999999998,null,{"$f":"E316*F316","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"286506131.R",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ316=1,G316,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ316=2,G316,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ316=3,G316,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ316=4,G316,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ316=5,G316,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.13E-3]
[null,null,"Tvarovky kanalizačního systému PVC QUANTUM SDR 34",null,null,null,null,null,null,null,null,"Tvarovky kanalizačního systému PVC QUANTUM SDR 34",null,null,3]
[null,null,"Teplota při pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C",null,null,null,null,null,null,null,null,"Teplota při pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C",null,null,3]
[null,null,"Max. teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 °C",null,null,null,null,null,null,null,null,"Max. teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 °C",null,null,3]
[null,null,"Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m",null,null,3]
[null,null,"Max. rychlost média: 12 m/s",null,null,null,null,null,null,null,null,"Max. rychlost média: 12 m/s",null,null,3]
[null,null,"Q-KGEA300/150/45",null,null,null,null,null,null,null,null,"Q-KGEA300/150/45",null,null,3]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"Odbočka PVC DN300/150/45° pro kanalizační přípojky PVC DN150:2*1,015",null,2.0299999999999998,null,null,null,null,null,null,null,"Odbočka PVC DN300/150/45° pro kanalizační přípojky PVC DN150:2*1,015"]
[52,"55244405.R","Vtoková mříž v litinovém rámu D400 KASI KDL7MB","kus",5,null,{"$f":"E325*F325","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"55244405.R",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ325=1,G325,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ325=2,G325,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ325=3,G325,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ325=4,G325,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ325=5,G325,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.13500000000000001]
[null,null,"Kanalizační vtoková mříž v litinovém rámu s patkou, určená pro odvodnění komunikací s dopravní zátěží D400, horizontální PUR tlumící vložka na rámu a prižinové zajištění víka rámu.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Kanalizační vtoková mříž v litinovém rámu s patkou, určená pro odvodnění komunikací s dopravní zátěží D400, horizontální PUR tlumící vložka na rámu a prižinové zajištění víka rámu.",null,null,3]
[null,null,"Světlost 605 mm",null,null,null,null,null,null,null,null,"Světlost 605 mm",null,null,3]
[null,null,"Výška 100 mm",null,null,null,null,null,null,null,null,"Výška 100 mm",null,null,3]
[null,null,"třída zatížení D400 ",null,null,null,null,null,null,null,null,"třída zatížení D400 ",null,null,3]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"Poklop - Vtoková mříž:5",null,5,null,null,null,null,null,null,null,"Poklop - Vtoková mříž:5"]
[53,"592243592.R","Zákrytová desk TZK-Q.1 1000x625/200/D400 INTEGRO","kus",1.01,null,{"$f":"E332*F332","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"592243592.R",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ332=1,G332,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ332=2,G332,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ332=3,G332,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ332=4,G332,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ332=5,G332,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.48399999999999999]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"ZD H200:1*1,01",null,1.01,null,null,null,null,null,null,null,"ZD H200:1*1,01"]
[54,"592243593.R","Konus šachetní TBR-Q.1 1000x625/600/120SKP INTEGRO","kus",4.04,null,{"$f":"E335*F335","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"592243593.R",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ335=1,G335,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ335=2,G335,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ335=3,G335,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ335=4,G335,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ335=5,G335,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.54900000000000004]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"Kónus H600:4*1,01",null,4.04,null,null,null,null,null,null,null,"Kónus H600:4*1,01"]
[55,"592243594.R","Skruž šachetní TBS-Q.1 1000/250/120 SP INTEGRO","kus",1.01,null,{"$f":"E338*F338","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"592243594.R",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ338=1,G338,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ338=2,G338,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ338=3,G338,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ338=4,G338,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ338=5,G338,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.254]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"Skruž H250:1*1,01",null,1.01,null,null,null,null,null,null,null,"Skruž H250:1*1,01"]
[56,"592243595.R","Skruž šachetní TBS-Q.1 1000/500/120 SP INTEGRO","kus",3.03,null,{"$f":"E341*F341","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"592243595.R",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ341=1,G341,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ341=2,G341,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ341=3,G341,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ341=4,G341,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ341=5,G341,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.50900000000000001]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"Skruž H500:3*1,01",null,3.03,null,null,null,null,null,null,null,"Skruž H500:3*1,01"]
[57,"592243705.R","Dno šachetní TBZ-Q.1 CAPITAN 300/600 včetně kynety dle PD","kus",4.04,null,{"$f":"E344*F344","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"592243705.R",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ344=1,G344,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ344=2,G344,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ344=3,G344,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ344=4,G344,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ344=5,G344,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.43]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"Šachtové dno pro PVC DN300/600:4*1,01",null,4.04,null,null,null,null,null,null,null,"Šachtové dno pro PVC DN300/600:4*1,01"]
[58,"592243708.R","Dno šachetní TBZ-Q.1 CAPITAN 300/1000 včetně kynety dle PD - skluz s čedičovou výstelkou","kus",1.01,null,{"$f":"E347*F347","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"592243708.R",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ347=1,G347,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ347=2,G347,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ347=3,G347,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ347=4,G347,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ347=5,G347,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,null,"Stoka DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka DK PVC DN300:"]
[null,null,"Šachtové dno pro PVC DN300/1000:1*1,01",null,1.01,null,null,null,null,null,null,null,"Šachtové dno pro PVC DN300/1000:1*1,01"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B243,\" \",C243)","v":"8 Trubní vedení"},null,null,null,{"$f":"SUM(G243:G349)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA243:BA349)","v":0},{"$f":"SUM(BB243:BB349)","v":0},{"$f":"SUM(BC243:BC349)","v":0},{"$f":"SUM(BD243:BD349)","v":0},{"$f":"SUM(BE243:BE349)","v":0}]
["Díl:","99","Staveništní přesun hmot",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[59,"998276101R00","Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop ","t",514.02281543100003,null,{"$f":"E352*F352","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,1,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ352=1,G352,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ352=2,G352,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ352=3,G352,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ352=4,G352,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ352=5,G352,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B351,\" \",C351)","v":"99 Staveništní přesun hmot"},null,null,null,{"$f":"SUM(G351:G352)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA351:BA352)","v":0},{"$f":"SUM(BB351:BB352)","v":0},{"$f":"SUM(BC351:BC352)","v":0},{"$f":"SUM(BD351:BD352)","v":0},{"$f":"SUM(BE351:BE352)","v":0}]