**Technická specifikace**

V tabulce níže jsou uvedené přesné parametry nabízeného plnění. U volby ANO/NE doplňte správnou odpověď. V případě nesplnění jakéhokoliv parametru, bude dodavatel ze zadávacího řízení vyloučen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný technický parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Poskytovaná nabídka – doplní dodavatel** |
| Řidičské oprávnění skupina B | ano | ano/ne |
| Homologace v kategorii N1 | ano | ano/ne |
| Dojezd dle WLTP min. 100 km | ano | ………km |
| Lithium-iontová baterie o kapacitě min. 22 kWh | ano | ………kWh |
| Permanentní pohon 4x4 | ano | ano/ne |
| 2 elektromotory pro pohon, každý na jedné nápravě | ano | ano/ne |
| Celkový výkon elektromotorů min. 20 kW | ano | ………kW |
| Kroutící moment minimálně 140 Nm | ano | ………Nm |
| Spotřeba maximálně 23 kWh/100 km | ano | ………kWh/100 km |
| Kabina pro 2 osoby, uzamykatelná, s posuvnými okénky | ano | ano/ne |
| Vyhřívané čelní sklo | ano | ano/ne |
| Nastavitelný volant | ano | ano/ne |
| Posilovač řízení | ano | ano/ne |
| Dvouokruhové hydraulické brzdy | ano | ano/ne |
| Odpružení všech kol, přední nezávislé | ano | ano/ne |
| Minimální rychlost max. 1 km/h | ano | ………km/h |
| Maximální rychlost min. 70 km/h | ano | ………km/h |
| Přední LED světlomety | ano | ano/ne |
| Systém rekuperace energie | ano | ano/ne |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | ano | ano/ne |
| Celková váha max. 2700 kg | ano | ………kg |
| Třístranný sklápěč elektrohydraulický | ano | ano/ne |
| Užitková hmotnost min. 800 kg | ano | ………kg |
| Klecová nástavba | ano | ano/ne |
| Délka nákladní korby min. 2700 mm | ano | ……..mm |
| Šířka nákladní korby min. 1600 mm | ano | ………mm |
| Šířka vozu max. 1700 mm | ano | ………mm |
| Výška vozidla bez majáku max. 2000 mm | ano | ………mm |
| AVAS systém pro varování chodců | ano | ano/ne |
| Dvojitá zrcátka, jedno konvexní | ano | ano/ne |
| Bio ethanolové nezávislé topení | ano | ano/ne |
| Tažné zařízení včetně elektroinstalace | ano | ano/ne |
| Integrovaná nabíječka ve vozidle 230 V | ano | ano/ne |
| Nabíječka v konektorem Mennekes typ 2 | ano | ano/ne |
| Vestavěná zásuvka min 3 kW/230 V | ano | ……….kW |
| Zamykatelný úložný box na rámu pod korbou | ano | ano/ne |
| Odnímatelný LED maják oranžové barvy | ano | ano/ne |
| Autorádio s Bluetooth | ano | ano/ne |
| Kabina vozidla bude v oranžové barvě | ano | ano/ne |
| Vozidlo bude nové, nepoužité a plně funkční, přičemž se bude jednat o vozidlo s elektrickým pohonem (elektromobil) kategorie N1 (nákladní do 3,5 t včetně) | ano | ano/ne |
| Vozidlo nesmí obsahovat olovo, rtuť, šestimocný chrom a kadmium, s výjimkami uvedenými v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností | ano | ano/ne |
| Vozidlo musí mít vystavené platné prohlášení o shodě prokazující schválení typu vozidla včetně alternativního pohonu | ano | ano/ne |
| Vozidlo musí splňovat veškeré podmínky a požadavky stanovené výše uvedenou Výzvou č. 11/2025, jejíž text je dostupný na webových stránkách Národního programu Životní prostředí na adrese https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=159 | ano | ano/ne |