{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Krycí list","Rekapitulace","Položky"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":52,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Krycí list","index":0,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,1,44,6],[7,2,7,4],[8,2,8,4],[9,2,9,4],[10,2,10,4],[11,2,11,4],[22,0,22,1],[29,5,29,6],[30,5,30,6],[31,5,31,6],[32,5,32,6],[33,5,33,6],[51,1,51,6],[52,1,52,6],[53,1,53,6],[54,1,54,6],[45,1,45,6],[46,1,46,6],[47,1,47,6],[48,1,48,6],[49,1,49,6],[50,1,50,6]]}
["POLOŽKOVÝ ROZPOČET"]
["Rozpočet",null,{"$f":"Rekapitulace!H1","v":"3208/01"},{"$f":"Rekapitulace!G2","v":"Dešťová kanalizace"},null,"JKSO ","827.22"]
[]
["Objekt",null,"Název objektu",null,null,"SKP "]
["01",null,"Dešťová kanalizace",null,null,"Měrná jednotka","m"]
["Stavba",null,"Název stavby",null,null,"Počet jednotek",0]
["3208",null,"Turnov - Areál Vesecko - Dešťová kanalizace",null,null,"Náklady na m.j.",{"$f":"IF(PocetMJ=0,,ROUND((F30+F32)/PocetMJ,1))","v":0}]
["Projektant",null,"PROFES PROJEKT spol.s r.o.",null,null,"Typ rozpočtu"]
["Zpracovatel projektu",null,{"$f":"Projektant","v":"PROFES PROJEKT spol.s r.o."}]
["Objednatel",null,"Město TURNOV"]
["Dodavatel",null,".",null,null,"Zakázkové číslo ","1608/2019"]
["Rozpočtoval",null,null,null,null,"Počet listů"]
["ROZPOČTOVÉ NÁKLADY"]
["Základní rozpočtové náklady",null,null,"Ostatní náklady stavby"]
[null,"HSV celkem",{"$f":"HSV","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A16","v":"Zařízení staveniště"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I16","v":0}]
["Z","PSV celkem",{"$f":"PSV","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A17","v":"Kompletační činnost (IČD)"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I17","v":0}]
["R","M práce celkem",{"$f":"Mont","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A18","v":"Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I18","v":0}]
["N","M dodávky celkem",{"$f":"Dodavka","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A19","v":"Dokumentace skutečného provedení"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I19","v":0}]
["ZRN celkem",null,{"$f":"SUM(C15:C18)","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A20","v":"Geodetické zaměření stavby"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I20","v":0}]
[]
["HZS",null,{"$f":"HZS","v":0}]
["ZRN+HZS",null,{"$f":"C19+C21","v":0}]
["ZRN+ost.náklady+HZS",null,{"$f":"C22+G23","v":0},"Ostatní náklady celkem",null,null,{"$f":"VRN","v":0}]
["Vypracoval",null,null,"Za zhotovitele",null,"Za objednatele"]
["Jméno :",null,null,"Jméno :",null,"Jméno :"]
["Datum :",null,null,"Datum :",null,"Datum :"]
[]
["Podpis :",null,null,"Podpis:",null,"Podpis:"]
[]
["Základ pro DPH",null,21,"%  ",null,{"$f":"C23-F32","v":0}]
["DPH",null,{"$f":"SazbaDPH1","v":21},"% ",null,{"$f":"ROUND(PRODUCT(F30,C31/100),0)","v":0}]
["Základ pro DPH",null,0,"% ",null,0]
["DPH",null,{"$f":"SazbaDPH2","v":0},"% ",null,{"$f":"ROUND(PRODUCT(F32,C33/100),0)","v":0}]
["CENA ZA OBJEKT CELKEM",null,null,null,null,{"$f":"ROUND(SUM(F30:F33),0)","v":0}]
[]
["Poznámka :",null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]

{"sheet":"Rekapitulace","index":1,"n_rows":21,"n_cols":53,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[1,6,1,8],[20,7,20,8]]}
["Stavba :",null,{"$f":"CONCATENATE(cislostavby,\" \",nazevstavby)","v":"3208 Turnov - Areál Vesecko - Dešťová kanalizace"},null,null,null,"Rozpočet :","3208/01"]
["Objekt :",null,{"$f":"CONCATENATE(cisloobjektu,\" \",nazevobjektu)","v":"01 Dešťová kanalizace"},null,null,null,"Dešťová kanalizace"]
[]
["REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ"]
[]
[null,"Stavební díl",null,null,"HSV","PSV","Dodávka","Montáž","HZS"]
[{"$f":"Položky!B7","v":"1"},{"$f":"Položky!C7","v":"Zemní práce"},null,null,{"$f":"Položky!BA78","v":0},{"$f":"Položky!BB78","v":0},{"$f":"Položky!BC78","v":0},{"$f":"Položky!BD78","v":0},{"$f":"Položky!BE78","v":0}]
[{"$f":"Položky!B79","v":"45"},{"$f":"Položky!C79","v":"Podkladní a vedlejší konstrukce"},null,null,{"$f":"Položky!BA90","v":0},{"$f":"Položky!BB90","v":0},{"$f":"Položky!BC90","v":0},{"$f":"Položky!BD90","v":0},{"$f":"Položky!BE90","v":0}]
[{"$f":"Položky!B91","v":"8"},{"$f":"Položky!C91","v":"Trubní vedení"},null,null,{"$f":"Položky!BA155","v":0},{"$f":"Položky!BB155","v":0},{"$f":"Položky!BC155","v":0},{"$f":"Položky!BD155","v":0},{"$f":"Položky!BE155","v":0}]
[{"$f":"Položky!B156","v":"99"},{"$f":"Položky!C156","v":"Staveništní přesun hmot"},null,null,{"$f":"Položky!BA158","v":0},{"$f":"Položky!BB158","v":0},{"$f":"Položky!BC158","v":0},{"$f":"Položky!BD158","v":0},{"$f":"Položky!BE158","v":0}]
[null,"CELKEM  OBJEKT",null,null,{"$f":"SUM(E7:E10)","v":0},{"$f":"SUM(F7:F10)","v":0},{"$f":"SUM(G7:G10)","v":0},{"$f":"SUM(H7:H10)","v":0},{"$f":"SUM(I7:I10)","v":0}]
[]
["OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY"]
[]
["Název ONS",null,null,null,"Kč",null,null,null,"Kč"]
["Zařízení staveniště",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E16+F16*G16/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
["Kompletační činnost (IČD)",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E17+F17*G17/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
["Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E18+F18*G18/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Dokumentace skutečného provedení",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E19+F19*G19/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Geodetické zaměření stavby",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E20+F20*G20/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"CELKEM ONS",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(I16:I20)","v":0}]

{"sheet":"Položky","index":2,"n_rows":158,"n_cols":104,"rows_kept":158,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[3,4,3,6],[9,2,9,6],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[21,2,21,6],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[24,2,24,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[19,2,19,3],[34,2,34,3],[35,2,35,3],[37,2,37,3],[38,2,38,3],[39,2,39,3],[41,2,41,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[30,2,30,3],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[33,2,33,3],[49,2,49,3],[50,2,50,3],[51,2,51,3],[53,2,53,6],[54,2,54,3],[55,2,55,3],[42,2,42,3],[43,2,43,3],[45,2,45,3],[46,2,46,3],[47,2,47,3],[48,2,48,3],[63,2,63,3],[64,2,64,3],[66,2,66,3],[67,2,67,3],[68,2,68,3],[69,2,69,3],[56,2,56,3],[57,2,57,3],[58,2,58,3],[59,2,59,3],[60,2,60,3],[61,2,61,3],[80,2,80,3],[81,2,81,3],[83,2,83,6],[84,2,84,3],[85,2,85,3],[87,2,87,3],[88,2,88,3],[70,2,70,3],[71,2,71,3],[72,2,72,3],[74,2,74,6],[75,2,75,3],[76,2,76,3],[102,2,102,6],[103,2,103,6],[104,2,104,6],[106,2,106,6],[107,2,107,3],[109,2,109,6],[92,2,92,3],[93,2,93,3],[95,2,95,6],[96,2,96,6],[97,2,97,6],[98,2,98,6],[100,2,100,6],[101,2,101,6],[119,2,119,3],[121,2,121,6],[122,2,122,6],[123,2,123,3],[124,2,124,3],[126,2,126,6],[110,2,110,3],[112,2,112,3],[114,2,114,3],[116,2,116,6],[117,2,117,6],[118,2,118,3],[135,2,135,6],[136,2,136,6],[137,2,137,6],[138,2,138,6],[139,2,139,6],[140,2,140,6],[127,2,127,6],[128,2,128,3],[129,2,129,3],[131,2,131,6],[132,2,132,3],[133,2,133,3],[150,2,150,3],[152,2,152,3],[153,2,153,3],[141,2,141,3],[143,2,143,3],[144,2,144,3],[146,2,146,3],[147,2,147,3],[149,2,149,3]]}
["Položkový rozpočet "]
[]
["Stavba :",null,{"$f":"CONCATENATE(cislostavby,\" \",nazevstavby)","v":"3208 Turnov - Areál Vesecko - Dešťová kanalizace"},null,"Rozpočet:",{"$f":"Rekapitulace!H1","v":"3208/01"}]
["Objekt :",null,{"$f":"CONCATENATE(cisloobjektu,\" \",nazevobjektu)","v":"01 Dešťová kanalizace"},null,{"$f":"Rekapitulace!G2","v":"Dešťová kanalizace"}]
[]
["P.č.","Číslo položky","Název položky","MJ","množství","cena / MJ","celkem (Kč)"]
["Díl:","1","Zemní práce",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[1,"115101201R00","Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min ","h",50,null,{"$f":"E8*F8","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ8=1,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=2,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=3,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=4,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=5,G8,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[2,"120001101R00","Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení ","m3",21.288699999999999,null,{"$f":"E9*F9","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ9=1,G9,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ9=2,G9,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ9=3,G9,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ9=4,G9,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ9=5,G9,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Včetně ruční dokopávky a výkopu",null,null,null,null,null,null,null,null,"Včetně ruční dokopávky a výkopu",null,null,3]
[null,null,"Začátek provozního součtu",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Začátek provozního součtu"]
[null,null,"DK PVC DN300:12,50*1,00*((2,11+1,62)/2-0,20)",null,20.8125,null,null,null,null,null,null,null,"DK PVC DN300:12,50*1,00*((2,11+1,62)/2-0,20)"]
[null,null,"5,90*1,00*((1,62+2,77)/2-0,20)",null,11.7705,null,null,null,null,null,null,null,"5,90*1,00*((1,62+2,77)/2-0,20)"]
[null,null,"Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,00)*(1,62+2,77-0,20*2)",null,3.8304,null,null,null,null,null,null,null,"Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,00)*(1,62+2,77-0,20*2)"]
[null,null,"Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*2",null,1.024,null,null,null,null,null,null,null,"Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*2"]
[null,null,"Propojení na novou šachtu:1,00*1,00*(2,77-0,20)*2",null,5.14,null,null,null,null,null,null,null,"Propojení na novou šachtu:1,00*1,00*(2,77-0,20)*2"]
[null,null,"Konec provozního součtu",null,42.577399999999997,null,null,null,null,null,null,null,"Konec provozního součtu"]
[null,null,"42,5774*0,5",null,21.288699999999999,null,null,null,null,null,null,null,"42,5774*0,5"]
[3,"121100002RAA","Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm","m3",10.199999999999999,null,{"$f":"E19*F19","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ19=1,G19,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ19=2,G19,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ19=3,G19,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ19=4,G19,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ19=5,G19,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"DK PVC DN300:20,40*2,50*0,20",null,10.199999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"DK PVC DN300:20,40*2,50*0,20"]
[4,"132201210R00","Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ ","m3",42.577399999999997,null,{"$f":"E21*F21","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ21=1,G21,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ21=2,G21,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ21=3,G21,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ21=4,G21,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ21=5,G21,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.",null,null,3]
[null,null,"DK PVC DN300:12,50*1,00*((2,11+1,62)/2-0,20)",null,20.8125,null,null,null,null,null,null,null,"DK PVC DN300:12,50*1,00*((2,11+1,62)/2-0,20)"]
[null,null,"5,90*1,00*((1,62+2,77)/2-0,20)",null,11.7705,null,null,null,null,null,null,null,"5,90*1,00*((1,62+2,77)/2-0,20)"]
[null,null,"Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,00)*(1,62+2,77-0,20*2)",null,3.8304,null,null,null,null,null,null,null,"Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,00)*(1,62+2,77-0,20*2)"]
[null,null,"Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*2",null,1.024,null,null,null,null,null,null,null,"Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*2"]
[null,null,"Propojení na novou šachtu:1,00*1,00*(2,77-0,20)*2",null,5.14,null,null,null,null,null,null,null,"Propojení na novou šachtu:1,00*1,00*(2,77-0,20)*2"]
[5,"132201219R00","Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ ","m3",21.288699999999999,null,{"$f":"E28*F28","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ28=1,G28,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ28=2,G28,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ28=3,G28,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ28=4,G28,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ28=5,G28,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Začátek provozního součtu",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Začátek provozního součtu"]
[null,null,"DK PVC DN300:12,50*1,00*((2,11+1,62)/2-0,20)",null,20.8125,null,null,null,null,null,null,null,"DK PVC DN300:12,50*1,00*((2,11+1,62)/2-0,20)"]
[null,null,"5,90*1,00*((1,62+2,77)/2-0,20)",null,11.7705,null,null,null,null,null,null,null,"5,90*1,00*((1,62+2,77)/2-0,20)"]
[null,null,"Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,00)*(1,62+2,77-0,20*2)",null,3.8304,null,null,null,null,null,null,null,"Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,00)*(1,62+2,77-0,20*2)"]
[null,null,"Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*2",null,1.024,null,null,null,null,null,null,null,"Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*2"]
[null,null,"Propojení na novou šachtu:1,00*1,00*(2,77-0,20)*2",null,5.14,null,null,null,null,null,null,null,"Propojení na novou šachtu:1,00*1,00*(2,77-0,20)*2"]
[null,null,"Konec provozního součtu",null,42.577399999999997,null,null,null,null,null,null,null,"Konec provozního součtu"]
[null,null,"42,5774*0,5",null,21.288699999999999,null,null,null,null,null,null,null,"42,5774*0,5"]
[6,"151101101R00","Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m ","m2",82.805999999999997,null,{"$f":"E37*F37","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ37=1,G37,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ37=2,G37,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ37=3,G37,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ37=4,G37,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ37=5,G37,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.8999999999999999E-4]
[null,null,"DK PVC DN300:12,50*(2,11+1,62)/2*2",null,46.625,null,null,null,null,null,null,null,"DK PVC DN300:12,50*(2,11+1,62)/2*2"]
[null,null,"5,90*(1,62+2,77)/2*2",null,25.901,null,null,null,null,null,null,null,"5,90*(1,62+2,77)/2*2"]
[null,null,"Propojení na novou šachtu:1,00*(2,77-0,20)*2*2",null,10.28,null,null,null,null,null,null,null,"Propojení na novou šachtu:1,00*(2,77-0,20)*2*2"]
[7,"151101111R00","Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m ","m2",82.805999999999997,null,{"$f":"E41*F41","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ41=1,G41,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ41=2,G41,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ41=3,G41,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ41=4,G41,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ41=5,G41,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"DK PVC DN300:12,50*(2,11+1,62)/2*2",null,46.625,null,null,null,null,null,null,null,"DK PVC DN300:12,50*(2,11+1,62)/2*2"]
[null,null,"5,90*(1,62+2,77)/2*2",null,25.901,null,null,null,null,null,null,null,"5,90*(1,62+2,77)/2*2"]
[null,null,"Propojení na novou šachtu:1,00*(2,77-0,20)*2*2",null,10.28,null,null,null,null,null,null,null,"Propojení na novou šachtu:1,00*(2,77-0,20)*2*2"]
[8,"162701105RSZ","Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 na skládku zhotovitele","m3",65.106499999999997,null,{"$f":"E45*F45","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ45=1,G45,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ45=2,G45,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ45=3,G45,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ45=4,G45,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ45=5,G45,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Výkopy:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Výkopy:"]
[null,null,"DK PVC DN300:12,50*1,00*((2,11+1,62)/2-0,20)",null,20.8125,null,null,null,null,null,null,null,"DK PVC DN300:12,50*1,00*((2,11+1,62)/2-0,20)"]
[null,null,"5,90*1,00*((1,62+2,77)/2-0,20)",null,11.7705,null,null,null,null,null,null,null,"5,90*1,00*((1,62+2,77)/2-0,20)"]
[null,null,"Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,00)*(1,62+2,77-0,20*2)",null,3.8304,null,null,null,null,null,null,null,"Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,00)*(1,62+2,77-0,20*2)"]
[null,null,"Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*2",null,1.024,null,null,null,null,null,null,null,"Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*2"]
[null,null,"Propojení na novou šachtu:1,00*1,00*(2,77-0,20)*2",null,5.14,null,null,null,null,null,null,null,"Propojení na novou šachtu:1,00*1,00*(2,77-0,20)*2"]
[null,null,"Odpočet objemu zásypů zeminou:22,5291",null,22.5291,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet objemu zásypů zeminou:22,5291"]
[9,"174101101R00","Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním ","m3",22.5291,null,{"$f":"E53*F53","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ53=1,G53,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ53=2,G53,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ53=3,G53,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ53=4,G53,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ53=5,G53,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu",null,null,null,null,null,null,null,null,"včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu",null,null,3]
[null,null,"Výkopy:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Výkopy:"]
[null,null,"DK PVC DN300:12,50*1,00*((2,11+1,62)/2-0,20)",null,20.8125,null,null,null,null,null,null,null,"DK PVC DN300:12,50*1,00*((2,11+1,62)/2-0,20)"]
[null,null,"5,90*1,00*((1,62+2,77)/2-0,20)",null,11.7705,null,null,null,null,null,null,null,"5,90*1,00*((1,62+2,77)/2-0,20)"]
[null,null,"Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,00)*(1,62+2,77-0,20*2)",null,3.8304,null,null,null,null,null,null,null,"Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,00)*(1,62+2,77-0,20*2)"]
[null,null,"Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*2",null,1.024,null,null,null,null,null,null,null,"Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*2"]
[null,null,"Propojení na novou šachtu:1,00*1,00*(2,77-0,20)*2",null,5.14,null,null,null,null,null,null,null,"Propojení na novou šachtu:1,00*1,00*(2,77-0,20)*2"]
[null,null,"Odpočet objemu lože, potrubí a obsypů:-(12,50+5,90+2*1,00)*1,00*(0,15+0,30+0,30)",null,-15.3,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet objemu lože, potrubí a obsypů:-(12,50+5,90+2*1,00)*1,00*(0,15+0,30+0,30)"]
[null,null,"Odpočet objemu RŠ:-0,64^2*Pi*(1,47+2,62-0,20*2)",null,-4.7483000000000004,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet objemu RŠ:-0,64^2*Pi*(1,47+2,62-0,20*2)"]
[10,"175100020RAA","Obsyp potrubí štěrkopískem včetně dovozu štěrkopísku","m3",10.798,null,{"$f":"E63*F63","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ63=1,G63,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ63=2,G63,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ63=3,G63,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ63=4,G63,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ63=5,G63,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.67]
[null,null,"DK PVC DN300:(12,50+5,90)*(1,00*(0,30+0,30)-0,15^2*Pi)",null,9.7393999999999998,null,null,null,null,null,null,null,"DK PVC DN300:(12,50+5,90)*(1,00*(0,30+0,30)-0,15^2*Pi)"]
[null,null,"1,00*2*(1,00*(0,30+0,30)-0,15^2*Pi)",null,1.0586,null,null,null,null,null,null,null,"1,00*2*(1,00*(0,30+0,30)-0,15^2*Pi)"]
[11,"199000002R00","Poplatek za skládku horniny 1- 7 ","m3",65.106499999999997,null,{"$f":"E66*F66","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ66=1,G66,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ66=2,G66,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ66=3,G66,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ66=4,G66,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ66=5,G66,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Výkopy:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Výkopy:"]
[null,null,"DK PVC DN300:12,50*1,00*((2,11+1,62)/2-0,20)",null,20.8125,null,null,null,null,null,null,null,"DK PVC DN300:12,50*1,00*((2,11+1,62)/2-0,20)"]
[null,null,"5,90*1,00*((1,62+2,77)/2-0,20)",null,11.7705,null,null,null,null,null,null,null,"5,90*1,00*((1,62+2,77)/2-0,20)"]
[null,null,"Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,00)*(1,62+2,77-0,20*2)",null,3.8304,null,null,null,null,null,null,null,"Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,00)*(1,62+2,77-0,20*2)"]
[null,null,"Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*2",null,1.024,null,null,null,null,null,null,null,"Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*2"]
[null,null,"Propojení na novou šachtu:1,00*1,00*(2,77-0,20)*2",null,5.14,null,null,null,null,null,null,null,"Propojení na novou šachtu:1,00*1,00*(2,77-0,20)*2"]
[null,null,"Odpočet objemu zásypů zeminou:22,5291",null,22.5291,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet objemu zásypů zeminou:22,5291"]
[12,"969021131R00","Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm ","m",15,null,{"$f":"E74*F74","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ74=1,G74,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ74=2,G74,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ74=3,G74,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ74=4,G74,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ74=5,G74,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.9000000000000003E-4]
[null,null,"Součástí položky je i odvoz suti na skládku zhotovitele a poplatek za skládku.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Součástí položky je i odvoz suti na skládku zhotovitele a poplatek za skládku.",null,null,3]
[null,null,"DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"DK PVC DN300:"]
[null,null,"Stávající potrubí:13,00+2,00",null,15,null,null,null,null,null,null,null,"Stávající potrubí:13,00+2,00"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B7,\" \",C7)","v":"1 Zemní práce"},null,null,null,{"$f":"SUM(G7:G77)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA7:BA77)","v":0},{"$f":"SUM(BB7:BB77)","v":0},{"$f":"SUM(BC7:BC77)","v":0},{"$f":"SUM(BD7:BD77)","v":0},{"$f":"SUM(BE7:BE77)","v":0}]
["Díl:","45","Podkladní a vedlejší konstrukce",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[13,"451572111R00","Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm ","m3",3.06,null,{"$f":"E80*F80","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ80=1,G80,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ80=2,G80,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ80=3,G80,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ80=4,G80,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ80=5,G80,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.873]
[null,null,"DK PVC DN300:(12,50+5,90)*1,00*0,15",null,2.76,null,null,null,null,null,null,null,"DK PVC DN300:(12,50+5,90)*1,00*0,15"]
[null,null,"1,00*2*1,00*0,15",null,0.3,null,null,null,null,null,null,null,"1,00*2*1,00*0,15"]
[14,"452112111R00","Osazení beton. prstenců pod poklopy,výšky do100 mm ","kus",2,null,{"$f":"E83*F83","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ83=1,G83,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ83=2,G83,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ83=3,G83,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ83=4,G83,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ83=5,G83,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.6E-3]
[null,null,"Volba položky se řídí výškou prstence nebo rámu. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodávku betonových výrobků;",null,null,null,null,null,null,null,null,"Volba položky se řídí výškou prstence nebo rámu. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodávku betonových výrobků;",null,null,3]
[null,null,"DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"DK PVC DN300:"]
[null,null,"VP H60:2",null,2,null,null,null,null,null,null,null,"VP H60:2"]
[15,"59224346.B","Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q 60/625/120","kus",2.02,null,{"$f":"E87*F87","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"59224346.B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ87=1,G87,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ87=2,G87,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ87=3,G87,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ87=4,G87,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ87=5,G87,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.04]
[null,null,"DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"DK PVC DN300:"]
[null,null,"VP H60:2*1,01",null,2.02,null,null,null,null,null,null,null,"VP H60:2*1,01"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B79,\" \",C79)","v":"45 Podkladní a vedlejší konstrukce"},null,null,null,{"$f":"SUM(G79:G89)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA79:BA89)","v":0},{"$f":"SUM(BB79:BB89)","v":0},{"$f":"SUM(BC79:BC89)","v":0},{"$f":"SUM(BD79:BD89)","v":0},{"$f":"SUM(BE79:BE89)","v":0}]
["Díl:","8","Trubní vedení",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[16,"823321113R00","Zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m3 ","m3",0.106,null,{"$f":"E92*F92","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ92=1,G92,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ92=2,G92,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ92=3,G92,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ92=4,G92,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ92=5,G92,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.59206]
[null,null,"DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"DK PVC DN300:"]
[null,null,"Stávající potrubí - část:0,15^2*Pi*1,50",null,0.106,null,null,null,null,null,null,null,"Stávající potrubí - část:0,15^2*Pi*1,50"]
[17,"831350025RAA","Kanalizace z trub BET hrdlových DN300 Propojení stávající kanalizace na novou šachtu","soubor",1,null,{"$f":"E95*F95","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ95=1,G95,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ95=2,G95,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ95=3,G95,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ95=4,G95,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ95=5,G95,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.0468099999999998]
[null,null,"Součástí položky je:",null,null,null,null,null,null,null,null,"Součástí položky je:",null,null,3]
[null,null,"- úprava stávajícího potrubí betonové stoky",null,null,null,null,null,null,null,null,"- úprava stávajícího potrubí betonové stoky",null,null,3]
[null,null,"- nasunutí nové šachty na potrubí",null,null,null,null,null,null,null,null,"- nasunutí nové šachty na potrubí",null,null,3]
[null,null,"- dodávka a montáž potrubí pro realizaci poropojení včetně případné dodávky přesuvky",null,null,null,null,null,null,null,null,"- dodávka a montáž potrubí pro realizaci poropojení včetně případné dodávky přesuvky",null,null,3]
[18,"831350066RAA","Úprava stávající RŠ pro napojení nového potrubí ","soubor",1,null,{"$f":"E100*F100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ100=1,G100,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ100=2,G100,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ100=3,G100,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ100=4,G100,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ100=5,G100,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.04681]
[null,null,"Součástí položky je:",null,null,null,null,null,null,null,null,"Součástí položky je:",null,null,3]
[null,null,"- úprava stávajícího šachtového dna včetně úpravy kynety a utěsnění spoje po montáži nového PVC potrubí",null,null,null,null,null,null,null,null,"- úprava stávajícího šachtového dna včetně úpravy kynety a utěsnění spoje po montáži nového PVC potrubí",null,null,3]
[null,null,"- demontáž a opětovné osazení původního poklopu RŠ",null,null,null,null,null,null,null,null,"- demontáž a opětovné osazení původního poklopu RŠ",null,null,3]
[null,null,"- vyspravení spojů skruží stávající RŠ",null,null,null,null,null,null,null,null,"- vyspravení spojů skruží stávající RŠ",null,null,3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3]
[19,"871371111R00","Montáž trubek z PVC ve výkopu DN 250-300 mm ","m",18.399999999999999,null,{"$f":"E106*F106","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ106=1,G106,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ106=2,G106,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ106=3,G106,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ106=4,G106,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ106=5,G106,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6000000000000001E-4]
[null,null,"Položka je určena pro montáž potrubí PVC těsněných gumovým kroužkem. Volba položky se řídí vnějším průměrem trubky. V položce jsou zakalkulovány i náklady na montáž tvarovek. .",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je určena pro montáž potrubí PVC těsněných gumovým kroužkem. Volba položky se řídí vnějším průměrem trubky. V položce jsou zakalkulovány i náklady na montáž tvarovek. .",null,null,3]
[null,null,"DK PVC DN300:12,50+5,90",null,18.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"DK PVC DN300:12,50+5,90"]
[20,"892581111R00","Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou ","m",18.399999999999999,null,{"$f":"E109*F109","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ109=1,G109,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ109=2,G109,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ109=3,G109,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ109=4,G109,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ109=5,G109,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění vodou a dodání vody pro zkoušku těsnosti.",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění vodou a dodání vody pro zkoušku těsnosti.",null,null,3]
[null,null,"DK PVC DN300:12,50+5,90",null,18.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"DK PVC DN300:12,50+5,90"]
[21,"892601152R00","Čištění kanalizační stoky do DN 500, do 50 m ","m",18.399999999999999,null,{"$f":"E112*F112","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ112=1,G112,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ112=2,G112,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ112=3,G112,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ112=4,G112,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ112=5,G112,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"DK PVC DN300:12,50+5,90",null,18.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"DK PVC DN300:12,50+5,90"]
[22,"892855112R00","Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m ","m",18.399999999999999,null,{"$f":"E114*F114","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ114=1,G114,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ114=2,G114,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ114=3,G114,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ114=4,G114,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ114=5,G114,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"DK PVC DN300:12,50+5,90",null,18.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"DK PVC DN300:12,50+5,90"]
[23,"894421111RT1","Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t","kus",2,null,{"$f":"E116*F116","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ116=1,G116,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ116=2,G116,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ116=3,G116,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ116=4,G116,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ116=5,G116,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, skruže rovné na kroužek, hmotnost do 0,5 t.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, skruže rovné na kroužek, hmotnost do 0,5 t.",null,null,3]
[null,null,"V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci.",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci.",null,null,3]
[null,null,"DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"DK PVC DN300:"]
[null,null,"Skruž H50:2",null,2,null,null,null,null,null,null,null,"Skruž H50:2"]
[24,"894422111RT1","Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek","kus",2,null,{"$f":"E121*F121","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ121=1,G121,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ121=2,G121,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ121=3,G121,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ121=4,G121,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ121=5,G121,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, skruže přechodové na kroužek.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, skruže přechodové na kroužek.",null,null,3]
[null,null,"V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců",null,null,3]
[null,null,"DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"DK PVC DN300:"]
[null,null,"Kónus H60:2",null,2,null,null,null,null,null,null,null,"Kónus H60:2"]
[25,"894423111RT1","Osazení betonových dílců šachet šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t","kus",2,null,{"$f":"E126*F126","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ126=1,G126,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ126=2,G126,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ126=3,G126,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ126=4,G126,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ126=5,G126,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, šachtová dna na kroužek, hmotnost do 2,0 t.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, šachtová dna na kroužek, hmotnost do 2,0 t.",null,null,3]
[null,null,"V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců;",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců;",null,null,3]
[null,null,"DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"DK PVC DN300:"]
[null,null,"ŠD DN300-785:2",null,2,null,null,null,null,null,null,null,"ŠD DN300-785:2"]
[26,"899104111RT2","Osazení poklopu s rámem nad 150 kg včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650","kus",2,null,{"$f":"E131*F131","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ131=1,G131,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ131=2,G131,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ131=3,G131,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ131=4,G131,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ131=5,G131,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.16502]
[null,null,"Poklop samonivelační dle PD ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Poklop samonivelační dle PD ",null,null,3]
[null,null,"DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"DK PVC DN300:"]
[null,null,"Poklop:2",null,2,null,null,null,null,null,null,null,"Poklop:2"]
[27,"286111933.A","Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 300","m",20.1112,null,{"$f":"E135*F135","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"286111933.A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ135=1,G135,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ135=2,G135,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ135=3,G135,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ135=4,G135,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ135=5,G135,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.0200000000000001E-2]
[null,null,"Jedná  se  o  plnostěnné kanalizační trubky DN 150 – DN 400, min. SN 12 kN/m2 , zvenčí  i  zevnitř  hladké. Jsou  opatřeny hrdlem,  v  němž  je  vložen vysoce  elastický  jazýčkový  kroužek.  konce  trubek  (dříků)  jsou opatřeny  zkosením  pod  úhlem  15°.  Způsob  použití  trubek  je  „U“  dle  normy  ČSN  EN  1401-1, tj. mimo budovy. Spolehlivá  funkce  těsnění  je  jištěna  výztužným  kroužkem  z  elastomeru.  Je  tak  zamezeno  vypad-nutí nebo vytlačení kroužku při manipulaci a montáži. Tento systém zaručuje při správné montáži ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Jedná  se  o  plnostěnné kanalizační trubky DN 150 – DN 400, min. SN 12 kN/m2 , zvenčí  i  zevnitř  hladké. Jsou  opatřeny hrdlem,  v  němž  je  vložen vysoce  elastický  jazýčkový  kroužek.  konce  trubek  (dříků)  jsou opatřeny  zkosením  pod  úhlem  15°.  Způsob  použití  trubek  je  „U“  dle  normy  ČSN  EN  1401-1, tj. mimo budovy. Spolehlivá  funkce  těsnění  je  jištěna  výztužným  kroužkem  z  elastomeru.  Je  tak  zamezeno  vypad-nutí nebo vytlačení kroužku při manipulaci a montáži. Tento systém zaručuje při správné montáži ",null,null,3]
[null,null,"dokonalou  těsnost  do  výšky  vodního  sloupce  5  metrů.",null,null,null,null,null,null,null,null,"dokonalou  těsnost  do  výšky  vodního  sloupce  5  metrů.",null,null,3]
[null,null,"Teplota při pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C",null,null,null,null,null,null,null,null,"Teplota při pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C",null,null,3]
[null,null,"Max. teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 °C",null,null,null,null,null,null,null,null,"Max. teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 °C",null,null,3]
[null,null,"Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m",null,null,3]
[null,null,"Max. rychlost média: 12 m/s",null,null,null,null,null,null,null,null,"Max. rychlost média: 12 m/s",null,null,3]
[null,null,"DK PVC DN300:(12,50+5,90)*1,093",null,20.1112,null,null,null,null,null,null,null,"DK PVC DN300:(12,50+5,90)*1,093"]
[28,"59224353.B","Konus šachetní TBR-Q 600/1000x625/120 SPK","kus",2.02,null,{"$f":"E143*F143","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"59224353.B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ143=1,G143,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ143=2,G143,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ143=3,G143,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ143=4,G143,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ143=5,G143,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.59499999999999997]
[null,null,"DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"DK PVC DN300:"]
[null,null,"Kónus H60:2*1,01",null,2.02,null,null,null,null,null,null,null,"Kónus H60:2*1,01"]
[29,"592243555.B","Skruž šachetní TBS-Q 1000/500/120 SP","kus",2.02,null,{"$f":"E146*F146","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"592243555.B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ146=1,G146,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ146=2,G146,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ146=3,G146,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ146=4,G146,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ146=5,G146,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.495]
[null,null,"DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"DK PVC DN300:"]
[null,null,"Skruž H50:2*1,01",null,2.02,null,null,null,null,null,null,null,"Skruž H50:2*1,01"]
[30,"59224369.B","Dno šachetní TBZ-Q 300 - 785 včetně kynety dle PD","kus",2.02,null,{"$f":"E149*F149","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"59224369.B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ149=1,G149,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ149=2,G149,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ149=3,G149,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ149=4,G149,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ149=5,G149,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.39]
[null,null,"DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"DK PVC DN300:"]
[null,null,"ŠD DN300-785:2*1,01",null,2.02,null,null,null,null,null,null,null,"ŠD DN300-785:2*1,01"]
[31,"59224373.A","Těsnění elastom pro šach díly EMT 100/1.7 - DN1000","kus",4.04,null,{"$f":"E152*F152","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,"59224373.A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ152=1,G152,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ152=2,G152,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ152=3,G152,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ152=4,G152,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ152=5,G152,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2E-3]
[null,null,"DK PVC DN300:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"DK PVC DN300:"]
[null,null,"Těsnění:4*1,01",null,4.04,null,null,null,null,null,null,null,"Těsnění:4*1,01"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B91,\" \",C91)","v":"8 Trubní vedení"},null,null,null,{"$f":"SUM(G91:G154)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA91:BA154)","v":0},{"$f":"SUM(BB91:BB154)","v":0},{"$f":"SUM(BC91:BC154)","v":0},{"$f":"SUM(BD91:BD154)","v":0},{"$f":"SUM(BE91:BE154)","v":0}]
["Díl:","99","Staveništní přesun hmot",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[32,"998276101R00","Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop ","t",32.873044540000002,null,{"$f":"E157*F157","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,1,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ157=1,G157,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ157=2,G157,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ157=3,G157,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ157=4,G157,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ157=5,G157,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B156,\" \",C156)","v":"99 Staveništní přesun hmot"},null,null,null,{"$f":"SUM(G156:G157)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA156:BA157)","v":0},{"$f":"SUM(BB156:BB157)","v":0},{"$f":"SUM(BC156:BC157)","v":0},{"$f":"SUM(BD156:BD157)","v":0},{"$f":"SUM(BE156:BE157)","v":0}]