{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Krycí list","Rekapitulace","Položky"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":52,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Krycí list","index":0,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,1,44,6],[7,2,7,4],[8,2,8,4],[9,2,9,4],[10,2,10,4],[11,2,11,4],[22,0,22,1],[29,5,29,6],[30,5,30,6],[31,5,31,6],[32,5,32,6],[33,5,33,6],[51,1,51,6],[52,1,52,6],[53,1,53,6],[54,1,54,6],[45,1,45,6],[46,1,46,6],[47,1,47,6],[48,1,48,6],[49,1,49,6],[50,1,50,6]]}
["POLOŽKOVÝ ROZPOČET"]
["Rozpočet",null,{"$f":"Rekapitulace!H1","v":"3400/100"},{"$f":"Rekapitulace!G2","v":"Oprava dláždění chodníku"},null,"JKSO ","822.29"]
[]
["Objekt",null,"Název objektu",null,null,"SKP "]
["100",null,"Oprava dláždění chodníku",null,null,"Měrná jednotka"]
["Stavba",null,"Název stavby",null,null,"Počet jednotek"]
["3400",null,"Turnov - Oprava chodníku u čp.488 ul. Trávnice",null,null,"Náklady na m.j."]
["Projektant",null,null,null,null,"Typ rozpočtu"]
["Zpracovatel projektu"]
["Objednatel",null,"Město TURNOV"]
["Dodavatel",null,null,null,null,"Zakázkové číslo ","1799/2024"]
["Rozpočtoval",null,null,null,null,"Počet listů",4]
["ROZPOČTOVÉ NÁKLADY"]
["Základní rozpočtové náklady",null,null,"Ostatní rozpočtové náklady"]
[null,"HSV celkem",{"$f":"HSV","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A17","v":"Zařízení staveniště"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I17","v":0}]
["Z","PSV celkem",{"$f":"PSV","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A18","v":"Kompletační činnost (IČD)"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I18","v":0}]
["R","M práce celkem",{"$f":"Mont","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A19","v":"DIO"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I19","v":0}]
["N","M dodávky celkem",{"$f":"Dodavka","v":0}]
["ZRN celkem",null,{"$f":"SUM(C15:C18)","v":0}]
[]
["HZS",null,{"$f":"HZS","v":0}]
["ZRN+HZS",null,{"$f":"C19+C21","v":0}]
["ZRN+ost.náklady+HZS",null,{"$f":"C22+G23","v":0},"Ostatní náklady celkem",null,null,{"$f":"VRN","v":0}]
["Vypracoval",null,null,"Za zhotovitele",null,"Za objednatele"]
["Jméno :",null,null,"Jméno :",null,"Jméno :"]
["Datum :",null,null,"Datum :",null,"Datum :"]
[]
["Podpis :",null,null,"Podpis:",null,"Podpis:"]
[]
["Základ pro DPH",null,21,"%  ",null,{"$f":"C23-F32","v":0}]
["DPH",null,{"$f":"SazbaDPH1","v":21},"% ",null,{"$f":"ROUND(PRODUCT(F30,C31/100),0)","v":0}]
["Základ pro DPH",null,0,"% ",null,0]
["DPH",null,{"$f":"SazbaDPH2","v":0},"% ",null,{"$f":"ROUND(PRODUCT(F32,C33/100),0)","v":0}]
["CENA ZA OBJEKT CELKEM",null,null,null,null,{"$f":"ROUND(SUM(F30:F33),0)","v":0}]
[]
["Poznámka :",null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]

{"sheet":"Rekapitulace","index":1,"n_rows":20,"n_cols":53,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[1,6,1,8],[19,7,19,8]]}
["Stavba :",null,{"$f":"CONCATENATE(cislostavby,\" \",nazevstavby)","v":"3400 Turnov - Oprava chodníku u čp.488 ul. Trávnice"},null,null,null,"Rozpočet :","3400/100"]
["Objekt :",null,{"$f":"CONCATENATE(cisloobjektu,\" \",nazevobjektu)","v":"100 Oprava dláždění chodníku"},null,null,null,"Oprava dláždění chodníku"]
[]
["REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ"]
[]
[null,"Stavební díl",null,null,"HSV","PSV","Dodávka","Montáž","HZS"]
[{"$f":"Položky!B7","v":"1"},{"$f":"Položky!C7","v":"Zemní práce"},null,null,{"$f":"Položky!BA25","v":0},{"$f":"Položky!BB25","v":0},{"$f":"Položky!BC25","v":0},{"$f":"Položky!BD25","v":0},{"$f":"Položky!BE25","v":0}]
[{"$f":"Položky!B26","v":"5"},{"$f":"Položky!C26","v":"Komunikace"},null,null,{"$f":"Položky!BA35","v":0},{"$f":"Položky!BB35","v":0},{"$f":"Položky!BC35","v":0},{"$f":"Položky!BD35","v":0},{"$f":"Položky!BE35","v":0}]
[{"$f":"Položky!B36","v":"91"},{"$f":"Položky!C36","v":"Doplňující práce na komunikaci"},null,null,{"$f":"Položky!BA47","v":0},{"$f":"Položky!BB47","v":0},{"$f":"Položky!BC47","v":0},{"$f":"Položky!BD47","v":0},{"$f":"Položky!BE47","v":0}]
[{"$f":"Položky!B48","v":"96"},{"$f":"Položky!C48","v":"Bourání konstrukcí"},null,null,{"$f":"Položky!BA55","v":0},{"$f":"Položky!BB55","v":0},{"$f":"Položky!BC55","v":0},{"$f":"Položky!BD55","v":0},{"$f":"Položky!BE55","v":0}]
[{"$f":"Položky!B56","v":"99"},{"$f":"Položky!C56","v":"Staveništní přesun hmot"},null,null,{"$f":"Položky!BA58","v":0},{"$f":"Položky!BB58","v":0},{"$f":"Položky!BC58","v":0},{"$f":"Položky!BD58","v":0},{"$f":"Položky!BE58","v":0}]
[null,"CELKEM  OBJEKT",null,null,{"$f":"SUM(E7:E11)","v":0},{"$f":"SUM(F7:F11)","v":0},{"$f":"SUM(G7:G11)","v":0},{"$f":"SUM(H7:H11)","v":0},{"$f":"SUM(I7:I11)","v":0}]
[]
["VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY"]
[]
["Název VRN",null,null,null,"Kč",null,null,null,"Kč"]
["Zařízení staveniště",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E17+F17*G17/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
["Kompletační činnost (IČD)",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E18+F18*G18/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
["DIO",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E19+F19*G19/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"CELKEM VRN",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(I17:I19)","v":0}]

{"sheet":"Položky","index":2,"n_rows":58,"n_cols":104,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,2,9,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[0,0,0,6],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[3,4,3,6],[8,2,8,6],[33,2,33,3],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[23,2,23,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[30,2,30,3],[32,2,32,6],[49,2,49,6],[51,2,51,6],[53,2,53,6],[37,2,37,6],[38,2,38,6],[40,2,40,6],[41,2,41,6],[43,2,43,6],[45,2,45,3]]}
["Položkový rozpočet "]
[]
["Stavba :",null,{"$f":"CONCATENATE(cislostavby,\" \",nazevstavby)","v":"3400 Turnov - Oprava chodníku u čp.488 ul. Trávnice"},null,"Rozpočet:",{"$f":"Rekapitulace!H1","v":"3400/100"}]
["Objekt :",null,{"$f":"CONCATENATE(cisloobjektu,\" \",nazevobjektu)","v":"100 Oprava dláždění chodníku"},null,{"$f":"Rekapitulace!G2","v":"Oprava dláždění chodníku"}]
[]
["P.č.","Číslo položky","Název položky","MJ","množství","cena / MJ","celkem (Kč)"]
["Díl:","1","Zemní práce",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[1,"113202111R00","Vytrhání obrub obrubníků silničních ","m",12,null,{"$f":"E8*F8","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ8=1,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=2,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=3,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=4,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=5,G8,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Obrubníky pro opětovné osazení na původním místě.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Obrubníky pro opětovné osazení na původním místě.",null,null,3]
[null,null,"Stávající kamenné obrubníky 25/20:12,00",null,12,null,null,null,null,null,null,null,"Stávající kamenné obrubníky 25/20:12,00"]
[2,"139601102R00","Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 ","m3",3.78,null,{"$f":"E11*F11","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ11=1,G11,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ11=2,G11,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ11=3,G11,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ11=4,G11,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ11=5,G11,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Výkopy pro snížení obrubníků:12,00*0,30*0,35",null,1.26,null,null,null,null,null,null,null,"Výkopy pro snížení obrubníků:12,00*0,30*0,35"]
[null,null,"Vjez do čp.488:7,00*1,80*0,20",null,2.52,null,null,null,null,null,null,null,"Vjez do čp.488:7,00*1,80*0,20"]
[3,"162701105RSZ","Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 na skládku zhotovitele","m3",3.78,null,{"$f":"E14*F14","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ14=1,G14,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ14=2,G14,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ14=3,G14,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ14=4,G14,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ14=5,G14,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Výkopy pro snížení obrubníků:12,00*0,30*0,35",null,1.26,null,null,null,null,null,null,null,"Výkopy pro snížení obrubníků:12,00*0,30*0,35"]
[null,null,"Vjez do čp.488:7,00*1,80*0,20",null,2.52,null,null,null,null,null,null,null,"Vjez do čp.488:7,00*1,80*0,20"]
[4,"167101101R00","Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ","m3",3.78,null,{"$f":"E17*F17","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ17=1,G17,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ17=2,G17,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ17=3,G17,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ17=4,G17,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ17=5,G17,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Výkopy pro snížení obrubníků:12,00*0,30*0,35",null,1.26,null,null,null,null,null,null,null,"Výkopy pro snížení obrubníků:12,00*0,30*0,35"]
[null,null,"Vjez do čp.488:7,00*1,80*0,20",null,2.52,null,null,null,null,null,null,null,"Vjez do čp.488:7,00*1,80*0,20"]
[5,"199000002R00","Poplatek za skládku horniny 1- 7 č. dle katal. odpadů 17 05 04","m3",3.78,null,{"$f":"E20*F20","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ20=1,G20,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ20=2,G20,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ20=3,G20,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ20=4,G20,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ20=5,G20,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Výkopy pro snížení obrubníků:12,00*0,30*0,35",null,1.26,null,null,null,null,null,null,null,"Výkopy pro snížení obrubníků:12,00*0,30*0,35"]
[null,null,"Vjez do čp.488:7,00*1,80*0,20",null,2.52,null,null,null,null,null,null,null,"Vjez do čp.488:7,00*1,80*0,20"]
[6,"979024441R00","Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní ","m",12,null,{"$f":"E23*F23","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ23=1,G23,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ23=2,G23,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ23=3,G23,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ23=4,G23,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ23=5,G23,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Stávající kamenné obrubníky 25/20:12,00",null,12,null,null,null,null,null,null,null,"Stávající kamenné obrubníky 25/20:12,00"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B7,\" \",C7)","v":"1 Zemní práce"},null,null,null,{"$f":"SUM(G7:G24)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA7:BA24)","v":0},{"$f":"SUM(BB7:BB24)","v":0},{"$f":"SUM(BC7:BC24)","v":0},{"$f":"SUM(BD7:BD24)","v":0},{"$f":"SUM(BE7:BE24)","v":0}]
["Díl:","5","Komunikace",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[7,"564851111RT4","Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm","m2",16.899999999999999,null,{"$f":"E27*F27","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ27=1,G27,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ27=2,G27,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ27=3,G27,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ27=4,G27,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ27=5,G27,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.378]
[null,null,"Doplnění štěrkové vrstvy u vjezdu do čp. 488:7,00*1,90",null,13.3,null,null,null,null,null,null,null,"Doplnění štěrkové vrstvy u vjezdu do čp. 488:7,00*1,90"]
[null,null,"Pod nově osazované kamenné obrubníky:12,00*0,30",null,3.6,null,null,null,null,null,null,null,"Pod nově osazované kamenné obrubníky:12,00*0,30"]
[8,"566201111R00","Úprava krytu kamenivem drceným do 0,04 m3/m2 ","m2",190,null,{"$f":"E30*F30","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ30=1,G30,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ30=2,G30,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ30=3,G30,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ30=4,G30,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ30=5,G30,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.9089999999999997E-2]
[null,null,"Celková plocha mozaikové dlažby:190,00",null,190,null,null,null,null,null,null,null,"Celková plocha mozaikové dlažby:190,00"]
[9,"596111111R00","Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm ","m2",190,null,{"$f":"E32*F32","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ32=1,G32,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ32=2,G32,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ32=3,G32,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ32=4,G32,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ32=5,G32,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.33100000000000002]
[null,null,"Součástí položky je ji dláždění vzorů dle původní skladby mozaiky.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Součástí položky je ji dláždění vzorů dle původní skladby mozaiky.",null,null,3]
[null,null,"Celková plocha mozaikové dlažby:190,00",null,190,null,null,null,null,null,null,null,"Celková plocha mozaikové dlažby:190,00"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B26,\" \",C26)","v":"5 Komunikace"},null,null,null,{"$f":"SUM(G26:G34)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA26:BA34)","v":0},{"$f":"SUM(BB26:BB34)","v":0},{"$f":"SUM(BC26:BC34)","v":0},{"$f":"SUM(BD26:BD34)","v":0},{"$f":"SUM(BE26:BE34)","v":0}]
["Díl:","91","Doplňující práce na komunikaci",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[10,"912291195RRX","Osazení litinových sloupů do betonového základu ","kus",4,null,{"$f":"E37*F37","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ37=1,G37,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ37=2,G37,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ37=3,G37,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ37=4,G37,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ37=5,G37,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.17499999999999999]
[null,null,"2x sloupek původní",null,null,null,null,null,null,null,null,"2x sloupek původní",null,null,3]
[null,null,"2x sloupek nový (dodávka investora)",null,null,null,null,null,null,null,null,"2x sloupek nový (dodávka investora)",null,null,3]
[11,"914001121R00","Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka ","kus",4,null,{"$f":"E40*F40","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ40=1,G40,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ40=2,G40,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ40=3,G40,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ40=4,G40,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ40=5,G40,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.1125]
[null,null,"Původní sloupky.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Původní sloupky.",null,null,3]
[null,null,"Nové Al patky.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Nové Al patky.",null,null,3]
[12,"914001125R00","Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu ","kus",7,null,{"$f":"E43*F43","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ43=1,G43,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ43=2,G43,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ43=3,G43,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ43=4,G43,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ43=5,G43,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Původní značky",null,null,null,null,null,null,null,null,"Původní značky",null,null,3]
[13,"917161111R00","Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15 ","m",12,null,{"$f":"E45*F45","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ45=1,G45,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ45=2,G45,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ45=3,G45,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ45=4,G45,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ45=5,G45,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.31306]
[null,null,"Výšková úprava původních kamenných obrubníků 25/20:12,00",null,12,null,null,null,null,null,null,null,"Výšková úprava původních kamenných obrubníků 25/20:12,00"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B36,\" \",C36)","v":"91 Doplňující práce na komunikaci"},null,null,null,{"$f":"SUM(G36:G46)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA36:BA46)","v":0},{"$f":"SUM(BB36:BB46)","v":0},{"$f":"SUM(BC36:BC46)","v":0},{"$f":"SUM(BD36:BD46)","v":0},{"$f":"SUM(BE36:BE46)","v":0}]
["Díl:","96","Bourání konstrukcí",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[14,"966005385RRX","Vybourání stávajícího litinového sloupků včetně odstranění původního bet. základu","kus",2,null,{"$f":"E49*F49","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ49=1,G49,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ49=2,G49,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ49=3,G49,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ49=4,G49,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ49=5,G49,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.0000000000000006E-5]
[null,null,"Pro opětovné osazení",null,null,null,null,null,null,null,null,"Pro opětovné osazení",null,null,3]
[15,"966006211R00","Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí ","kus",7,null,{"$f":"E51*F51","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ51=1,G51,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ51=2,G51,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ51=3,G51,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ51=4,G51,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ51=5,G51,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Stávající DZ pro opětovné osazení",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stávající DZ pro opětovné osazení",null,null,3]
[16,"966006215RRX","Odstranění  sloupků dopravních značek vč. Al patek ","kus",4,null,{"$f":"E53*F53","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ53=1,G53,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ53=2,G53,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ53=3,G53,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ53=4,G53,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ53=5,G53,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Stávající sloupky včetně patek pro opětovné osazení",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stávající sloupky včetně patek pro opětovné osazení",null,null,3]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B48,\" \",C48)","v":"96 Bourání konstrukcí"},null,null,null,{"$f":"SUM(G48:G54)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA48:BA54)","v":0},{"$f":"SUM(BB48:BB54)","v":0},{"$f":"SUM(BC48:BC54)","v":0},{"$f":"SUM(BD48:BD54)","v":0},{"$f":"SUM(BE48:BE54)","v":0}]
["Díl:","99","Staveništní přesun hmot",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[17,"998223011R00","Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný ","t",85.412199999999999,null,{"$f":"E57*F57","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,1,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ57=1,G57,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ57=2,G57,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ57=3,G57,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ57=4,G57,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ57=5,G57,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B56,\" \",C56)","v":"99 Staveništní přesun hmot"},null,null,null,{"$f":"SUM(G56:G57)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA56:BA57)","v":0},{"$f":"SUM(BB56:BB57)","v":0},{"$f":"SUM(BC56:BC57)","v":0},{"$f":"SUM(BD56:BD57)","v":0},{"$f":"SUM(BE56:BE57)","v":0}]