**Položkový rozpočet**

**Zajištění zimní údržby komunikací 2025 - 2026**

Technické požadavky na předmět zakázky – požadované mechanizmy - pracovníci na zajištění zimní údržby:

**1x traktor s radlicí, pohon 4x4: popis** ……………………………………………………………………….

min. výkon traktoru 50 kW ……………………………………………………………………….

min. šířka radlice 300 cm ……………………………………………….………Kč/hod.

**1xtraktor s radlicí, pohon 4x4: popis……………………………………………………..**

min. výkon traktoru 33 kW ………………………………………………………

min. šířka radlice 200 cm …………………………………….…………………Kč/hod.

**2x malotraktor s radlicí a sypačem, pohon 4x4**: **popis** ……………………………………………………………………..

min. výkon traktoru 20 kW ……………………………………………………………………….

max. šířka traktoru s radlicí 140 cm 2x ………………………………………..………….Kč/hod.

Čelní radlice natáčecí vlevo a vpravo, maximální šířka 120 cm, sypač na inertní materiál a sůl.

**Ruční údržba komunikací:** 1 pracovník .……………………………Kč/hod.

cca 1 - 6 pracovníků počet pracovníků……………………….

**Domácí pohotovost s nástupem do 30 min. po tel. výzvě:**

Po – Pá 3,00 – 6,00 hod. ………………………………..…. Kč/hod.

So – Ne 5,00 – 13,00 hod. …………………………………… Kč/hod.

**Nabídku lze podat jako celek nebo na část nebo na jednotlivou položku.**

V ……………………………………. dne………………………………….. razítko, podpis………………………………